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Паспорт

фонда оценочных средств 
по дисциплине Б1.О.10.01 Инженерная геодезия
	№

компетенции
	Элемент

компетенции
	Раздел
	Форма

оценки
	ФОС



	ОПК-5
	Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	1. Общие сведения о геодезии
	ПА, ТК, ДДТ
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	2. План и карта
	ПА, ТК, ДДТ
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	3. Ориентирование
	ПА, ТК, ДДТ
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	4. Топографические съемки
	ПА, ТК, ДДТ
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	5. Геодезические сети
	ПА, ТК, ДДТ
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	6. Геодезические работы при проектировании и строительстве лесовозных дорог
	ПА, ТК, ДДТ
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования


Перечень и краткая характеристика оценочных средств
по дисциплине Б1.О.10.01 Инженерная геодезия
	№

п/п
	Наименование оценочного

 средства
	Краткая характеристика 

оценочного 

средства
	Представление 

оценочного 

средства в фонде
	Форма 

оценки

	1.
	Задания для диагностического дисциплинарного тестирования
	Задания для проверки уровня освоения компетенций обучающегося
	Комплект тестовых заданий
	Промежуточная аттестация


КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ДИСЦИПЛИНАРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
по дисциплине Б1.О.10.01 Инженерная геодезия
по компетенции  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
	Код и содержание индикаторов достижения
	Планируемые результаты обучения по дисциплине**

	ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	Знать:

- состав работ по инженерным изысканиям, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Уметь:

- определять состав работ по инженерным изысканиям, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Владеть:

- навыками определения состава работ по инженерным изысканиям, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства


Распределение заданий по типам и уровням сложности

	Индикатор компетенции
	Уровень сложности задания
	Тип задания
	Количество 
заданий

	Семестр 4*

	ОПК-5
	Базовый (20%)
	с выбором одного/нескольких ответов
	4

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	14

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	2

	Итого 
	20


Комплект тестовых заданий 

	Индикатор 
	ОПК-5
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	Задания с выбором одного ответа / нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	[image: image6.png]Puc. 3



1. Какой ход представлен на рисунке?

а) разомкнутый

б) замкнутый

в) диагональный

г) прямой

Ответ: а

2. Государственные высотные геодезические сети - это 

а) сети, которые строят для дальнейшего увеличения плотности  государственных сетей.

б) это тоже сети сгущения, но с еще большей плотностью

в) сети, которые создают для геодезического обеспечения строительства сооружений.

г) сети, которые создают для распространения по всей территории страны единой системы высот

Ответ: г

3. Что изображено на рисунке?[image: image7.emf]


а) прямая геодезическая задача

б) обратная геодезическая задача

в) уравнивание

г) приращение

Ответ: б

4. Сколько осуществляется поверок теодолита?

а) 4

б) 5

в) 3

г) 2

Ответ: а



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	1. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. Геоид

1) геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки

2. эллипсоид

2) тело, образуемое вращением эллипсоида вокруг его малой оси

3. шар

3) геометрическое тело, ограниченное уровенной поверхностью.

4. эллипсоид вращения

4) поверхность в трёхмерном пространстве, полученная деформацией сферы

Ответ: 1-в , 2-г , 3-а , 4-б

2.  Выполните сопоставление значения азимута и соответствующего ему румбу

Азимут

Румб

1. 35 º15’

а) СВ: 35 º15’

2. 215 º15’

б) ЮЗ: 35 º15’

3. 145 º45’

в) ЮВ: 35 º15’

4. 325 º45’

г) СЗ: 35 º15’

Ответ: 1-а , 2-б , 3-в , 4-г

3. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. Азимут истинный

а) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линии ему параллельной по  ходу часовой стрелки до направления заданной линии

2. Дирекционный угол

б) острый угол, отсчитываемый от ближайшего направления осевого меридиана до данной линии

3. Румб

в) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления магнитного меридиана или линии ему параллельной по  ходу часовой стрелки до направления заданной линии

4. Магнитный азимут

г) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления географического меридиана или линии ему параллельной по часовой стрелке до направления заданной линии

Ответ: 1-г , 2-а , 3-б , 4-в

5. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. геодезическая широта
1) условная линия на земной поверхности, все точки которой имеют одинаковую геодезическую долготу
2. номенклатура карты
2) угол между нормалью к поверхности эллипсоида в исследуемой точке и плоскостью экватора

3. истинный меридиан
3) совокупность неровностей земной поверхности
4. рельеф
4) система разграфки и обозначения отдельных листов многолистной карты, однозначно определяющая их положение на земной поверхности
Ответ: 1-б , 2-г , 3-а , 4-в

6. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. Топография

а) наука об измерениях на земной поверхности, выполняемых для изучения общей фигуры Земли, для составления планов и карт

2. Геодезия

б) наука, которая занимается измерением и изображением на планах и картах земной поверхности.

3. Высшая геодезия

в) наука, которая занимается изучением методов составления, издания и использования карт.

4. Картография

г) наука, которая занимается определением фигуры и размеров всей Земли и значительных ее частей.

Ответ: 1-б , 2-г , 3-г , 4-а

7. Выполните сопоставление определения и его верного понятия 

1. Длина перпендикуляра, опущенного из точки на уровенную поверхность, принятую за начало отсчета называется 

а) Отметка

2. Разность отметок на концах линии называется

б)  Меридиан

3. Превышение точки земной поверхности над среднегодовым уровнем моря (океана) по отвесной линии в определённой системе высот называется

в) Превышение

4. Воображаемая круговая линия, идущая через полюсы земного шара и под прямым углом пересекающая экватор называется

г) Абсолютная высота

Ответ: 1-а , 2-в , 3-г , 4-б

8. Выполните сопоставление схемы и соответствующей схеме системы координат

[image: image8.png]


1.

а) Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса–Крюгера

2. [image: image1.png]



б) Географическая система координат

3. [image: image2.jpg]



в) Полярная система координат

Ответ: 1-б , 2-в , 3-а

9. Установить последовательность

Выполнение топографической съемки выполняется в следующем порядке:

1. Измерение горизонтальных углов теодолитного хода

2. Обработка данных тахеометрической съемки

3. Измерение вертикальных углов теодолитного хода

4. Составление отчета по выполненным работам

5. Выполнение тахеометрической съемки

6. Измерение расстояний

7. Вычерчивание топографического плана

8. Увязка теодолитного хода

Ответ: 1,3,6,8,5,2,7,4

10. Выполните сопоставление. Что является предметом изучения разделов геодезии?

1. Высшая геодезия

1) неровности поверхности Земли

2. Фотограмметрия

2) планета Земля

3. Топография

3) геодезические измерения для решения инженерных задач

4. Прикладная геодезия

4) материалы аэрофотосъемки поверхности земли

Ответ: 1-б , 2-г , 3-а , 4-в

11. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. карта

1) Чертеж поверхности земли, полученный при разрезе рельефа по заданной линии

2. план

2) Изображение участка поверхности земли, полученного с учетом кривизны земли

3. профиль

3) Чертеж, дающий в подобном и уменьшенном виде изображения горизонтальной проекции участка местности.

4. абрис

4) Схематический набросок поверхности земли, выполненный от руки

Ответ: 1-б, 2-в, 3-а, 4-г

12. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. лощина

1) возвышение в виде купола или конуса

2. хребет

2) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности

3. котловина

3) углубление, вытянутое в одном направлении

4. гора

4) возвышенность, вытянутая в одном направлении

Ответ: 1-в, 2-г, 3-б, 4-а

13. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. рельеф

а) расстояние между горизонталями в масштабе плана

2. высота сечения рельефа

б) линия, соединяющая точки с одинаковыми абсолютными высотами

3. горизонталь

в) отношение длины линии на плане (карте) к длине горизонтальной проекции соответствующей линии на местности.

4. масштаб

г) совокупность неровностей физической поверхности Земли

Ответ: 1-г , 2-а , 3-б , 4-в

14.  Выполните сопоставление обозначения форм рельефа на топографических картах с их названиями

1. [image: image9.png]



1) лощина
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2) гора
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3) котловина
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4) хребет



	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	15. ........................ линию значит определить ее направление относительно другого направления, принятого за исходное
Ответ: Ориентировать

16. Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют .......

Ответ: картой




Критерии оценки тестовых заданий 

	Результат оценивания
	Тип задания
	Критерии

	верно
	с выбором одного / нескольких ответов
	Полное совпадение с верным ответом

	
	на установление последовательности / соответствия
	

	
	с развернутым ответом
	Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).

Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).

Обоснованность ответа (наличие аргументов).

Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).

Сопоставимость с эталонным ответом.

	неверно
	с выбором одного/нескольких ответов; на установление последовательности / соответствия; 
с развернутым ответом
	Допущены ошибки или ответ отсутствует


Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

(рекомендуемая)

	Оценка
	Процент верных ответов

	зачтено
	70-100

	не зачтено
	менее 70


Составитель (и):

Даниленко О.К., доцент,к.т.н.                                                                       _______________
«11» мая 2026г.
