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Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине Б1.О.08.01 Инженерная графика

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности.      
Индикаторы:
 ОПК-1.1 Применяет методы естественнонаучных дисциплин (физики, химии) при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-1.2  Применяет методы общеинженерных дисциплин и методы математического анализа и моделирования при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-4: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении задач профессиональной деятельности.
Индикаторы: 
ОПК-4.1 Применяет методы и средства поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации;
ОПК-4.2 Производит рациональный выбор информационных технологий и программных средств и применяет их для решения конкретных задач профессиональной деятельности
ОПК-6: Способен участвовать в разработке технической документации с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью.
Индикаторы: 
ОПК-6.1 осуществляет анализ технического задания, составляет предварительный проект с разработкой соответствующей технической документации;

ОПК-6.2 Анализирует и согласовывает предварительный проект, разрабатывает техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью;

ОПК-6.3 Осуществляет контроль технической документации на соответствие стандартам, нормам и правилам, связанным с профессиональной
	Раздел
	Тема
	Код индикатора
	Форма оценки

	ФОС

	1.Начертательная геометрия
	1.1. Метод проекций.

Центральное и параллельное

проецирование.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№1

работа в малых группах

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.4. Комплексный чертеж

плоскости. Основные

позиционные задачи. Прямые

и точки в плоскости.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№2

работа в малых группах

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.7. Главные позиционные задачи

для прямой и плоскости.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№3

работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.10. Способы преобразования

чертежа.
	ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1

	текущий

контроль
	ПЗ№4

работа в малых группах

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	1.Начертательная геометрия
	1.13. Поверхности.

Многогранники.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№5
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.16. Поверхности. Поверхности

вращения.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№6
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.19. Пересечение поверхностей.

Метод секущих плоскостей.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№7


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.21. Пересечение поверхностей.

Метод сфер.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№8


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	2. Инженерная графика

 
	2.1. Правила выполнения

изображений. Виды
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№9
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.3. Правила выполнения

изображений. Разрезы
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№10
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.5. Правила выполнения

изображений. Сечения
	ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1

	текущий

контроль
	ПЗ№11
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.7. Соединения разъемные

резьбовые. Соединение

болтом
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№12
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы.
Комплект заданий для выполнения РГР

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.9. Соединения разъемные

резьбовые. Соединение

шпилькой
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№13
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы.
Комплект заданий для выполнения РГР

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.11. Соединения разъемные

резьбовые. Соединение

винтом


	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№14
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы.
Комплект заданий для выполнения РГР

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	2. Инженерная графика


	2.13. Соединения разъемные

шпоночные


	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№15
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы.
Комплект заданий для выполнения РГР

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.15. Соединения разъемные

шлицевые


	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№16
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы.
Комплект заданий для выполнения РГР

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.17. Соединения разъемные.

Зубчатые передачи


	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№17


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы.
Комплект заданий для выполнения РГР

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.19. Соединения неразъемные

сварные
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№18


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	 3. Компьютерная графика
	3.1. Электронная

конструкторская

документация. Виды и

комплектность. Общие

сведения.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№19


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.3. Электронная модель и

чертеж детали. Общие

сведения
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№20


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.5.Электронные модели и

чертежи типовых деталей.

Пластина
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№21


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.4.  Электронные модели и

чертежи типовых деталей.

Втулка
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№22


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.9. Электронные модели и

чертежи типовых деталей.

Штуцер
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№23


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.12.  Электронная модель

сборочной единицы.

Сборочный чертеж.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	текущий

контроль
	ПЗ№24


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	промежуточная аттестация
	Зачетные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.1,

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий


Перечень оценочных средств

по дисциплине Инженерная графика

	№

п/п
	Наименование оценочного средства
	Краткая характеристика оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	1.
	Практическое занятие
	Форма организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения современными методами  работы.
	Вопросы для практических занятий

	2.
	Практическое занятие. Работа в малых группах
	Форма организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении группой по 2-5 человек под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения современными методами  работы.
	Вопросы для практических занятий

	3.
	Расчетно-графическая работа
	Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.
	Комплект заданий для выполнения РГР

	4,
	Задания для

диагностического

дисциплинарного

тестирования
	Задания для проверки уровня освоения

компетенций обучающегося
	Комплект тестовых

заданий


Комплект оценочных средств для текущей аттестации
Практическое занятие №1 (4 часа)
Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.

1. В чем общность и различие методов проецирования? 

2. В чем заключается способ проецирования, называемый параллельным? 

3. Может ли параллельная проекция прямой линии представлять собой точку? 

4. Что такое «Метод Монжа»? 

5. Как расшифровать слово «ортогональный»?

Практическое занятие №2 (4 часа)
Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. 
Прямые и точки в плоскости
1. В чем состоит сущность метода прямоугольного треугольника, применяемого для определения действительной величины отрезка и углов его наклона к плоскостям проекций? 

2. Назовите все возможные (общие и частные) случаи взаимного расположения двух прямых.

3.Каково взаимное расположение двух прямых в пространстве, фронтальные проекции которых параллельны, а горизонтальные пересекаются? 

4.В каких случаях две прямые скрещиваются, хотя две одноименные проекции их параллельны?

5. Что называется плоскостью? 

6. Какими геометрическими элементами определяется плоскость? 

7. Что называется плоскостью общего положения, проецирующей плоскостью, плоскостью уровня? 

8. В чем состоит правило построения линии пересечения двух плоскостей?

9. Каково назначение вспомогательных плоскостей (посредников) при нахождении линии пересечения плоскостей?

Практическое занятие №3 (4 часа)
Главные позиционные задачи для прямой и плоскости

 Как определяется точка встречи прямой с плоскостью: 

а) с какой операции начинается решение этой задачи? Цель этого момента? 

б) в чем состоит второй этап решения этой задачи? На каком основании можно утверждать, что заданная и вспомогательная прямые пересекаются? 

в) в чем состоит третий этап? Доказать, что найденная точка встречи — искомая.
Практическое занятие №4 (8 часа)
Способы преобразования чертежа

1.В чем состоит принцип замены плоскостей проекций?

2. Можно ли использовать способ замены плоскостей проекций для нахождения натуральной величины плоской фигуры?

3. В чем состоит прием вращения и каковы его частные случаи? 

4. Как осуществляется вращение плоской фигуры вокруг линий уровня?
5. В чем сущность способа плоско-параллельного перемещения?

6. В каком случае целесообразней применить плоско-параллельное перемещение?
Практическое занятие №5 (9 часов)
Поверхности. Многогранники
1. Какая поверхность называется призматической?

2. Как образуется призматическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется многогранником? Призмой?

4. Что такое сетка многогранника?

5. Как найти точку на поверхности призмы?

6. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения призмы проецирующей плоскостью?

7. Какая поверхность называется пирамидальной?

8. Как образуется пирамидальная поверхность?

9. Какое геометрическое тело называется пирамидой?

10. Как найти точку на поверхности призмы?

11. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения пирамиды проецирующей плоскостью?

Практическое занятие №6 (8 часов)
Поверхности. Поверхности вращения. 
1. Какая поверхность называется цилиндрической?

2. Как образуется цилиндрическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется цилиндром?

4. По каким линиям можно рассечь поверхность цилиндра вращения и как в каждом отдельном случае расположена секущая плоскость относительно оси цилиндра?

4. Какая поверхность называется конической?

5. Как образуется коническая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется конусом?

6. Какие линии можно получить при пересечении конической поверхности вращения плоскостью?

7. Какая поверхность называется сферической?

8. Как образуется сферическая поверхность?

9. Какое геометрическое тело называется сферой?

10. Какие линии можно получить при пересечении сферической поверхности вращения проецирующей плоскостью плоскостью?

11. Какая поверхность называется торовой?

12. Как образуется торовая поверхность?

13. Какое геометрическое тело называется тором? какие виды торовых поверхностей Вы знаете?

14. Какие линии можно получить при пересечении торовой поверхности вращения проецирующей плоскостью плоскостью?

Практическое занятие №7 (8 часов)
Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей

1. В чем состоит сущность способа секущих плоскостей?

2. В каком случае применим способа секущих плоскостей для построения линии пересечения поверхностей?

Практическое занятие №8 (6 часов)
Пересечение поверхностей. Метод сфер

1. В чем состоит сущность способа сфер?

2. В каком случае применим способ сфер для построения линии пересечения поверхностей?
Практическое занятие №9 (2 часа)
Правила выполнения изображений. Виды

1. Какое изображение называется видом?

2. Какие название видов на чертеже устанавливает ГОСТ 2.305-2008?

3. Какое изображение называется местным видом?

Практическое занятие №10 (2 часа)
Правила выполнения изображений. Разрезы 
1. Какое изображение называется разрезом?

2. Классифицируйте разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций.

3. Какой разрез называется простым?

4. В каком случае разрез необходимо обозначать?

5. Какой разрез называется сложным?

6. Какие виды сложных разрезов Вы знаете, в чем их особенность

Практическое занятие №11 (2 часа)
Правила выполнения изображений. Сечения

1. Какое изображение называется сечением?

2. Что такое наложенное сечение?

3. Какое сечение называается вынесенным?

4. Как обозначается сечение?

Практическое занятие №12 (4 часа)
Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

1.Какая поверхность называется резьбовой?

2.Какие особенности предусмотрены ГОСТ при изображении резьбы на чертеже?

3.Какие стандартные изделия входят в состав болотового соединения?

4.Перечислите основные расчетные параметры соединения болтом.

Практическое занятие №13 (2 часа)
Соединения разъемные резьбовые. Соединение шпилькой

1.Какие стандартные изделия входят в состав шпиличного соединения?

2.Перечислите основные расчетные параметры соединения шпилькой.

Практическое занятие №14 (2 часа)
Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом

1.Какие стандартные изделия входят в состав винтового соединения?

2.Перечислите основные расчетные параметры соединения винтом.

Практическое занятие №15 (4 часа)
Соединения разъемные шпоночные

1. Какое соединение называется шпоночным?

2. Какие виды шпоночных соединений Вы знаете?

3. Какие главные особенности выполнения чертежа шпоночного соединения предусмотрены ГОСТ?

Практическое занятие №16 (4 часа)
Соединения разъемные шлицевые

1. Какое соединение называется шлицевым?

2. Какие виды шлицевых соединений Вы знаете?

3. Какие главные особенности выполнения чертежа шлицевого соединения предусмотрены ГОСТ?

Практическое занятие №17 (6 часов)
Соединения разъемные. Зубчатые передачи

1.Какой механизм называют зубчатой передачей?

2. Какие параметры зубчатого венца должны быть указаны

на рабочем чертеже колеса в соответствии с ГОСТ 2.403–75?

3. В каком месте чертежа располагается таблица параметров

зубчатого колеса и из каких трех частей она состоит?

4. Необходимо ли указание размера делительного диаметра

колеса на изображении зубчатого колеса на чертеже?

Практическое занятие №18 (4 часа)
Соединения неразъемные сварные

1.Какое соединение называется неразъемным?

2.Какие виды неразъемных соединений Вы знаете?

3.Какие особенности выполнения чертежей сварных соединений предусмотрены ГОСТ?

Практическое занятие №19 (8 часов)
Электронная конструкторская документация. Виды и комплектность. Общие сведения.

1.Какой документ называется электронным?

2.Какие виды электронных конструкторских документов Вам известны?

3.Что называется основным комплектом конструкторской документации?

Практическое занятие №20 (6 часов)
Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения

1.Какой документ называется чертежом детали?

2.Охарактеризуйте основные компоненты чертежа детали.

3.Охарактеризуйте понятие "электронная модель детали".

4.Что такое электронная геометрическая модель изделия? Каков ее состав?

Практическое занятие №21 (4 часа)
Электронные модели и чертежи типовых деталей. Пластина

1.В чем особенность составления чертежа "Пластина"?

2.Каковы конструктивные особенности данного изделия и как они влияют на разработку его чертежа и модели?

Практическое занятие №22 (6 часов)
Электронные модели и чертежи типовых деталей. Втулка

1.В чем особенность составления чертежа "Втулка"?

2.Каковы конструктивные особенности данного изделия и как они влияют на разработку его чертежа и модели?

Практическое занятие №23 (4 часа)
Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

1.В чем особенность составления чертежа "Штуцер"?

2.Каковы конструктивные особенности данного изделия и как они влияют на разработку его чертежа и модели?

Практическое занятие №24 (8 часов)
Электронная модель сборочной единицы. Сборочный чертеж.

1.Дайте определение понятию "сборочный чертеж"?

2.Перечислите главные компоненты сборочного чертежа.

3.Какой документ называется спецификацией и какую информацию он содержит?

4.Что такое сборочная единица?

5. Дайте определение понятию "электронная сборочная модель изделия".
Критерии оценки выполнения заданий на практических занятиях по дисциплине Инженерная графика

	Оценка
	Критерии

	Отлично
	Выставляется обучающемуся, сформулировавшему полный и правильный ответ на вопросы практического занятия, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом обучающийся должен показать знание специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы.

	Хорошо
	Выставляется обучающемуся, который дал полный правильный ответ на вопросы практического занятия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы.

	Удовлетворительно
	Выставляется обучающемуся, показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на практического занятия, продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. Обучающийся должен опираться в своем ответе на учебную литературу

	Неудовлетворительно
	Выставляется обучающемуся, если он не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы


Составитель:

   Григоревский Лев Борисович, доцент, к.п.н., доцент                  _______________

  «____» __________ 2025 г.

Комплект оценочных средств для текущей аттестации
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты: нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать – учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения задания. 
Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение различных групп участников к одному и тому же вопросу. 
Задачи: Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. Формирование ценностно-ориентационного единства группы. Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации. 
Методика осуществления:  Организационный этап. Подбор практического задания, отвечающего следующим критериям: не имеет однозначного и односложного ответа или решения является практическим и полезным для учащихся связано с жизнью учащихся вызывает интерес у учащихся максимально служит целям обучения. Группа студентов делится на несколько малых групп. В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение малой группы. Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой информации. Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. Подготовительный этап. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по творческому заданию. Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по творческому заданию. Этап рефлексии – подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям решения предлагаемых творческих заданий осуществляют сравнительный анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих заданий, и эффективности предложенных путей решения.
Работа в малых группах №1 (1 час). Практическое занятие №1.
Тема: Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.

Вопросы:
1. В чем общность и различие методов проецирования? 

2. В чем заключается способ проецирования, называемый параллельным? 

3. Может ли параллельная проекция прямой линии представлять собой точку? 

4. Что такое «Метод Монжа»? 

5. Как расшифровать слово «ортогональный»?
Работа в малых группах №2 (1 час). Практическое занятие №2.

Тема: Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости
Вопросы:

1.В чем состоит сущность метода прямоугольного треугольника, применяемого для определения действительной величины отрезка и углов его наклона к плоскостям проекций? 

2. Назовите все возможные (общие и частные) случаи взаимного расположения двух прямых.

3.Каково взаимное расположение двух прямых в пространстве, фронтальные проекции которых параллельны, а горизонтальные пересекаются? 

4.В каких случаях две прямые скрещиваются, хотя две одноименные проекции их параллельны?

5. Что называется плоскостью? 

6. Какими геометрическими элементами определяется плоскость? 

7. Что называется плоскостью общего положения, проецирующей плоскостью, плоскостью уровня? 

8. В чем состоит правило построения линии пересечения двух плоскостей?

9. Каково назначение вспомогательных плоскостей (посредников) при нахождении линии пересечения плоскостей?

Работа в малых группах №3 (1 час). Практическое занятие №3.

Тема: Главные позиционные задачи для прямой и плоскости

Вопросы:

1. Как определяется точка встречи прямой с плоскостью? 

2. С какой операции начинается решение этой задачи? Цель этого момента? 

3. В чем состоит второй этап решения этой задачи? На каком основании можно утверждать, что заданная и вспомогательная прямые пересекаются? 

4. В чем состоит третий этап? Доказать, что найденная точка встречи — искомая.
Работа в малых группах №4 (1 час). Практическое занятие №4.

Тема: Способы преобразования чертежа
Вопросы:

1.В чем состоит принцип замены плоскостей проекций?

2. Можно ли использовать способ замены плоскостей проекций для нахождения натуральной величины плоской фигуры?

3. В чем состоит прием вращения и каковы его частные случаи? 

4. Как осуществляется вращение плоской фигуры вокруг линий уровня?
5. В чем сущность способа плоско-параллельного перемещения?

6. В каком случае целесообразней применить плоско-параллельное перемещение?
Работа в малых группах №5 (1 час). Практическое занятие №5.

Тема: Поверхности. Многогранники

Вопросы:

1. Какая поверхность называется призматической?

2. Как образуется призматическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется многогранником? Призмой?

4. Что такое сетка многогранника?

5. Как найти точку на поверхности призмы?

6. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения призмы проецирующей плоскостью?

7. Какая поверхность называется пирамидальной?

8. Как образуется пирамидальная поверхность?

9. Какое геометрическое тело называется пирамидой?

10. Как найти точку на поверхности призмы?

11. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения пирамиды проецирующей плоскостью?

Работа в малых группах №6 (1 час). Практическое занятие №6.

Тема: Поверхности. Поверхности вращения.

Вопросы: 
1. Какая поверхность называется цилиндрической?

2. Как образуется цилиндрическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется цилиндром?

4. По каким линиям можно рассечь поверхность цилиндра вращения и как в каждом отдельном случае расположена секущая плоскость относительно оси цилиндра?

4. Какая поверхность называется конической?

5. Как образуется коническая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется конусом?

6. Какие линии можно получить при пересечении конической поверхности вращения плоскостью?

7. Какая поверхность называется сферической?

8. Как образуется сферическая поверхность?

9. Какое геометрическое тело называется сферой?

10. Какие линии можно получить при пересечении сферической поверхности вращения проецирующей плоскостью плоскостью?

11. Какая поверхность называется торовой?

12. Как образуется торовая поверхность?

13. Какое геометрическое тело называется тором? какие виды торовых поверхностей Вы знаете?

14. Какие линии можно получить при пересечении торовой поверхности вращения проецирующей плоскостью плоскостью?
Работа в малых группах №7 (1 час). Практическое занятие №9.

Тема: Правила выполнения изображений. Виды
Вопросы:
1. Какое изображение называется видом?

2. Какие названия видов на чертеже устанавливает ГОСТ 2.305-2008?

3. Какое изображение называется местным видом?
Работа в малых группах №8 (1 час). Практическое занятие № 10.

Тема: Правила выполнения изображений. Разрезы

 Вопросы:
1. Какое изображение называется разрезом?

2. Классифицируйте разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций.

3. Какой разрез называется простым?

4. В каком случае разрез необходимо обозначать?

5. Какой разрез называется сложным?

6. Какие виды сложных разрезов Вы знаете, в чем их особенность
Работа в малых группах №9 (1 час). Практическое занятие №11.

Тема: Правила выполнения изображений. Сечения
Вопросы:
1. Какое изображение называется сечением?

2. Что такое наложенное сечение?

3. Какое сечение называается вынесенным?

4. Как обозначается сечение?

Работа в малых группах №10 (1 час). Практическое занятие №12.
Тема: Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом
Вопросы:
1.Какая поверхность называется резьбовой?

2.Какие особенности предусмотрены ГОСТ при изображении резьбы на чертеже?

3.Какие стандартные изделия входят в состав болотового соединения?

4.Перечислите основные расчетные параметры соединения болтом.
Работа в малых группах №11 (1 час). Практическое занятие №15.

Тема: Соединения разъемные шпоночные
Вопросы:
1. Какое соединение называется шпоночным?

2. Какие виды шпоночных соединений Вы знаете?

3. Какие главные особенности выполнения чертежа шпоночного соединения предусмотрены ГОСТ?

Работа в малых группах №12 (1 час). Практическое занятие №16.

Тема: Соединения разъемные шлицевые
Вопросы:
1. Какое соединение называется шлицевым?

2. Какие виды шлицевых соединений Вы знаете?

3. Какие главные особенности выполнения чертежа шлицевого соединения предусмотрены ГОСТ?

Критерии оценки 

выполнения заданий на практических занятиях 
по дисциплине Инженерная графика

	Оценка
	Критерии

	отлично


	Выполнение работы промежуточной аттестации  должно быть качественным, в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих правила выполнения конструкторской документации. Студент демонстрирует отличные знания основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; разработке проектной и рабочей документации на различных стадиях проектирования, оформлении законченных проектных работ);

- основные способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства в графической системе Компас 3D, необходимые для выполнения и чтения чертежей деталей; составления конструкторской документации;

- на высоком уровне умеет анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; 
- владеет превосходными навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций, необходимых в профессиональной деятельности

	хорошо


	Выполнение зачетной работы  должно выполняться в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих правила выполнения конструкторской документации. Студент демонстрирует хорошие знания основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; разработке проектной и рабочей документации на различных стадиях проектирования, оформлении законченных проектных работ);

- основные способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства в графической системе Компас 3D, необходимые для выполнения и чтения чертежей деталей; составления конструкторской документации;

- умеет анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; 

 - владеет навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций.

	удовлетворительно


	Выполнение большинства заданий зачетной работы. Студент демонстрирует удовлетворительные знания некоторых законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры;

- какие-либо способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства в графической системе компас – 3d, необходимые для выполнения и чтения чертежей деталей; составления конструкторской документации;

- с трудом умеет анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; не всегда может использовать основные законы, методы и приемы начертательной геометрии, необходимые в профессиональной деятельности;

 - плохо владеет навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, некоторыми методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций, необходимых в профессиональной деятельности.

Грубые погрешности, которые студент допустил в процессе работы над заданиями, после консультации с преподавателем должны быть исправлены.

	неудовлетворительно


	Невыполнение большинства заданий зачетной работы. Студент демонстрирует неудовлетворительные знания основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 


Составитель:

   Григоревский Лев Борисович, доцент, к.п.н., доцент                  _______________

  «___» ________ 2025 г.

Комплект оценочных средств для текущей аттестации
Расчетно-графическая работа (РГР) - это самостоятельное исследование, которое создано на обоснование теоретического материала по основным темам курса и выработку навыков практического выполнения расчетов. В выводах РГР подводятся итоги из всех освещенных вопросов, а также определяются основные проблемы и пути их возможного решения. Цель расчетно-графической работы - закрепление теоретических знаний по дисциплине, формирование практических навыков по определению оптимального варианта организации взаимодействия Расчетно-графическая работа - это персональное исследование студента. Выполняя РГР, студент обогащает знания и умения, усвоенные в период изучения предмета, а именно: определять цель, выделять задачи, формулировать проблемы и находить способы их решения. Работая над  РГР студент формирует умения и способности, которые будут важными в будущем при решении более сложных задач (дипломная работа, научное исследование и т.п.). Студенты работают над темой индивидуальной работы под руководством преподавателя. РГР выполняется по индивидуальным вариантам. 

Расчетно-графическая работа по дисциплине «Инженерная графика»
РГР№1
Тема: Соединения разъёмные. Соединения резьбовые.
Выполнить: расчет параметров соединения болтом и шпилькой; трехмерную сборочную модель резьбового соединения при использовании библиотеки «Стандартные изделия»; чертеж и спецификацию сборочной единицы.

Задание 1. Болт ГОСТ 7798-70: d=M30, n= 20мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M22, n= 22мм 
Задание 2. Болт ГОСТ 7798-70: d=M16, n= 18мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M24, n= 45мм
Задание 3. Болт ГОСТ 7798-70: d=M16, n= 25мм, m=50мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M30, n= 35мм

Задание 4. Болт ГОСТ 7798-70: d=M24, n= 16мм, m=40мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M36, n= 36мм

Задание 5. Болт ГОСТ 7798-70: d=M20, n= 15мм, m=35мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M20, n= 24мм

Задание 6. Болт ГОСТ 7798-70: d=M30, n= 20мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M22, n= 26мм

Задание 7. Болт ГОСТ 7798-70: d=M24, n= 24мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M22, n= 25мм

Задание 8. Болт ГОСТ 7798-70: d=M24, n= 30мм, m=20мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M24, n= 20мм

Задание 9. Болт ГОСТ 7798-70: d=M30, n= 20мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M20, n= 30мм

Задание 10. Болт ГОСТ 7798-70: d=M20, n= 15мм, m=40мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M28, n= 40мм

РГР№2

Тема: Соединения разъёмные. Зубчатые передачи.
Выполнить: расчет геометрических параметров цилиндрической передачи двухступенчатого соосного редуктора средствами расчетно-графических конструкторских приложений систем проектирования; трехмерные модели звеньев передачи; сборочную модель передачи; документ спецификации
Задание 1. шестерня Z1 = 20  колесо Z2 = 35;
Задание 2. шестерня Z1 = 30 колесо Z2 = 40;
Задание 3. шестерня Z1 = 17 колесо Z2 = 35;
Задание 4. шестерня Z1 = 25 колесо Z2 = 50;
Задание 5. шестерня Z1 = 28 колесо Z2 = 40;
Задание 6. шестерня Z1 = 35 колесо Z2 = 58;
Задание 7. шестерня Z1 = 45 колесо Z2 = 65;
Задание 8. шестерня Z1 = 20 колесо Z2 = 44;
Задание 9. шестерня Z1 = 17 колесо Z2 = 40;
Задание 10. шестерня Z1 = 30 колесо Z2 = 65.
Критерии оценки 

расчетно-графических работ

по дисциплине Инженерная графика
	Оценка
	Критерии 



	отлично
	выполнены поставленные цели работы, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

	хорошо
	выполнены все задания работы; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

	удовлетворительно
	выполнены все задания расчетно-графической работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

	неудовлетворительно
	студент не выполнил или выполнил неправильно задания расчетно-графической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.


Составитель:

   Григоревский Лев Борисович, доцент, к.п.н., доцент                  _______________

  «___» ________ 2025 г.

Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации 
Экзаменационные вопросы  
по дисциплине Инженерная графика

	№ и наименование 

раздела
	Экзаменационные вопросы

	Определение
	

	1. Начертательная геометрия
	1.1 Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.

1.2.Проецирование прямой линии.

1.3.Комплексный чертеж плоскости. Способы задания плоскости на чертеже

1.4.Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

1.5.Главные позиционные задачи для прямой и плоскости

1.6.Главные позиционные задачи для двух плоскостей

1.7.Способы преобразования чертежа. Замена плоскостей проекций

1.8.Способы преобразования чертежа. Способ вращения

1.9.Способы преобразования чертежа. Плоско-параллельное перемещение

1.10.Поверхности. Многоргранники. Призма

1.11.Поверхности. Многоргранники. Пирамида

1.12.Поверхности. Поверхности вращения. Цилиндр

1.13.Поверхности. Поверхности вращения. Конус

1.14.Поверхности. Поверхности вращения. Сфера

1.15.Поверхности. Поверхности вращения. Тор

1.16.Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей

1.17.Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей. Метод сфер


Критерии оценки промежуточной аттестации 

по дисциплине Инженерная графика
	Оценка
	Критерии

	отлично
	студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

	хорошо
	студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения.

	удовлетворительно
	студент освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала.

	неудовлетворительно
	ответ студента содержит существенные пробелы в знании программного материала дисциплины, студент не умеет формулировать мысли.


Составитель:

Л.Б Григоревский, доцент, к.п.н., доцент                          __________________

УТВЕРЖДЕНО

на заседании кафедры СДМ:

протокол от «___» ________ 2025 г. №____
Заведующий кафедрой   СДМ            ________________________  Зеньков С.А.

 «___» _______ 2025 г.
	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 1

по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов



	1. Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. 

Задача. Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек  А(0,15,30), В(30,35,10), С(50,0,40). 
2. Проецирование прямой линии.

Задача. Методом прямоугольного треугольника найти натуральную величину прямой LM (L(60,0,60), М(30,20,10)) и углы её наклона к П1 и П2. 
Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  
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Заведующий кафедрой  СДМ                              ______________                          Зеньков С.А.



	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 2
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости 
Задача. В плоскости Σ(А,В,С), А(60,25,0), В(30,40,35), С(5,5,10) построить горизонталь и фронталь.
        2. Главные позиционные задачи для прямой и плоскости.

Задача. Построить линию пересечения двух плоскостей общего положения α(А,В,С) и β(D,E,K). Определить видимость. А(117,90,9), В(52,25,79), С(0,83,48), D(68,110,85), E(135,19,36), K(14,52,0)

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол ____ от « ____» _________ 2025г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                              ______________                          Зеньков С.А.



	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 3
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций.
Задача. Способом замены плоскостей проекций определить расстояние от точки M до прямой АВ. А(35,20,10), В(15,5,30), M(40,10,35). 

2. Поверхности. Многогранники. Призма
Задача. Перечертить заданные изображения моделей. Построить их профильную проекцию.
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Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 4
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Поверхности. Поверхности вращения. Конус
Задача. Построить три проекции заданных геометрических тел
[image: image247.png]



2. Проецирование прямой линии.
Задача. Построить наглядное изображение и комплексный чертёж (две проекции) прямой АВ: А(10, 0, 15), В(50,40,0).
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 5
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Комплексный чертеж плоскости. Способы задания плоскости на чертеже
Задача. В точке А построить: плоскость общего положения, фронтально-проецирующую плоскость, горизонтальную уровня. ( на трех чертежах)
      2. 
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Задача. Построить линию пересечения заданных поверхностей используя способ вспомогательных концентрических сфер.
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Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол ____ от « ____» _________ 2025г. 
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 6
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Поверхности. Многогранники. Призма

Задача. Перечертить заданные изображения моделей. Построить их профильную проекцию.
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       2. Главные позиционные задачи для  двух плоскостей.

Задача. Определить точку пересечения прямой общего положения LM, L(80,55,5), М(30,15,65) и плоскости общего положения, заданную проекциями треугольника 
[image: image1.wmf]D

АВС. Определить видимость проекций прямой LM. А(90,10,10), В(70,90,60), С(20,25,25).
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 7
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Правила выполнения сечений.
Задача. Используя  графический редактор построить твердотельную модель детали «Вал». Создать ассоциативный чертеж. Выполнить необходимые сечения
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2. Поверхности. Поверхности вращения конус.
Задача. Построить три проекции заданных моделей
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 8
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Способы преобразования чертежа. Способ вращения

Задача. Найти натуральную величину отрезка прямой общего положения
2. Главные позиционные задачи для прямой и плоскости, двух плоскостей
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Задача. Построить линию пересечения плоскостей общего положения α(АВС) и β(DEК). Определить видимость проекций.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО
«Братский государственный университет»

	Экзаменационный билет № 9
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Поверхности. Многоргранники. Пирамида
[image: image253.png]


Задача. Построить три проекции заданных моделей

         2. Поверхности. Поверхности вращения. Цилиндр
Задача. Выполнить фронтальный и профильный разрезы на месте соответствующих видов модели.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 10
по дисциплине  Инженерная графика

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов графика

	1. Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей

Задача. Построить линию пересечения поверхностей
[image: image255.jpg]\NAVA




2. Способы преобразования чертежа. Плоско-параллельное перемещение
Задача. Определить Натуральную величину плоскости общего положения, заданной проекциями треугольника
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 11
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	       1. Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.

Задача. Построить три проекции точки S(30,20,30) и точки P, если известно, что она удалена от  П3 на 20мм от П2 на  25мм, а координата Z = 0. Охарактеризуйте положение точек S и P относительно плоскостей проекций.  
       2. Пересечение поверхностей. Метод сфер
[image: image256.png]


Задача. Построить линию пересечения заданных поверхностей используя способ вспомогательных концентрических сфер.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 12
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	   1. Поверхности. Поверхности вращения. Тор

Задача. Построить линию пересечения тора проецирующей плоскостью
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    2. Поверхности. Поверхности вращения. Сфера
Задача. Построить линию пересечения сферы проецирующими плоскостями
Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 13
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Проецирование прямой линии. 
Задача. Построить проекции точек, принадлежащих: горизонтальной прямой, отстоящей от плоскости П1 на расстоянии 15мм и составляющей угол 30º с плоскостью П2
         2. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости
Задача. Используя линии уровня, построить: проекции отрезка прямой SD, принадлежащего плоскости Σ(f ∩ h)
[image: image259.png]
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 14
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Способы преобразования чертежа. Замена плоскостей проекций 
Задача. Определить натуральную величину отрезка прямой общего положения  А(10,20,40), В(30, 25, 15)
        2. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости Задача. В плоскости β(АВС) построить горизонталь, фронталь и линию ската
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 15
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
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2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),
А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)
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Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

по дисциплине Инженерная графика
	№ и наименование 

раздела
	Зачетные вопросы

	Определение
	

	1. Инженерная графика

2. Компьютерная графика
	2.1.Правила выполнения изображений. Виды

2.2.Правила выполнения изображений. Разрезы простые

2.3.Правила выполнения изображений. Разрезы сложные

2.4.Правила выполнения изображений. Сечения

2.5.Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

2.6.Соединения разъемные резьбовые. Соединение шпилькой

2.7.Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом

2.8.Соединения разъемные шпоночные

2.9.Соединения разъемные шлицевые

2.10.Соединения разъемные. Зубчатые передачи

2.11.Соединения неразъемные сварные

	3. 
	3.1.Электронная конструкторская документация. Виды и комплектность. Общие сведения.

3.2.Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения

3.3.Электронные модели и чертежи типовых деталей. Пластина

3.4.Электронные модели и чертежи типовых деталей. Втулка

3.5.Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

3.6.Электронная модель сборочной единицы. Сборочный чертеж.




Критерии оценки промежуточной аттестации 

по дисциплине Инженерная графика

	Оценка
	Критерии

	отлично
	студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

	хорошо
	студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения.

	удовлетворительно
	студент освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала.

	неудовлетворительно
	ответ студента содержит существенные пробелы в знании программного материала дисциплины, студент не умеет формулировать мысли.


Составитель:

Л.Б Григоревский, доцент, к.п.н., доцент                          __________________

УТВЕРЖДЕНО

на заседании кафедры СДМ:

протокол от «___» ________ 2025 г. №____
Заведующий кафедрой   СДМ            ________________________  Зеньков С.А.

 «___» _______ 2025 г.
	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 1
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Правила выполнения изображений. Виды

Задача. По наглядному изображению предмета построить шесть ортогональных проекций
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        2. Правила выполнения изображений. Разрезы простые

Задача. Выполнить фронтальный и профильный разрезы на месте соответствующих видов модели.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет №2 
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Правила выполнения изображений. Сечения

Задача. Используя  систему проектирования построить твердотельную модель детали «Вал». Создать ассоциативный чертеж. Выполнить необходимые сечения
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2. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом
Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение болтом с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм и толщинами соединяемых деталей m = 20мм; n = 30мм.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 3
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Правила выполнения изображений. Виды

Задача. По наглядному изображению предмета построить шесть ортогональных проекций
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2. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом
[image: image266.png]s

Laurnne J

3Havenye,
v
60
3
48
58
5
40
44
1




Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение болтом с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм и толщинами соединяемых деталей m = 20мм; n = 30мм.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 4
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	           1.  Правила выполнения изображений. Сечения
Задача. Начертить главный вид вала. Вид слева заменить необходимыми сечениями
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2. Соединения неразъемные сварные
Задача. Выполнить чертеж и модель сборочной единицы «Кронштейн» 
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 5
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	           1.  Соединения разъемные резьбовые. Соединение шпилькой
Задача. Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение шпилькой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм, толщиной соединяемой детали  n = 25мм, шагом P = 3,5, длиной посадочного конца l1 = 30мм.
2. Соединения разъемные шлицевые

Задача. Выполнить чертеж шлицевого соединения вала и втулки по ГОСТ 1139-80 номинальным размером 8х36х40х7 
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 6
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	         1. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение болтом с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм и толщинами соединяемых деталей m = 20мм; n = 30мм.
2. Соединения разъемные шпоночные

Задача. Выполнить чертеж шпоночного соединения вала и втулки по ГОСТ 23360-78 . Диаметр вала 32мм
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 7
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	         1. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Втулка

Задача. По размерам, приведенным в табл. 5 (ГОСТ 1978–81) разработать электронную модель и чертеж детали «Втулка подшипника скольжения


2. Соединения разъемные шпоночные

Задача. Выполнить чертеж шпоночного соединения вала и втулки по ГОСТ 24071-97 . Диаметр вала 32мм
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 8
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	         1. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

Задача. По размерам, приведенным в табл. 23 (ГОСТ 25878–85, исполнение 1) разработать электронную модель и чертеж детали «Штуцер». 


2. Правила выполнения изображений. Разрезы сложные
Задача. Выполнить изображение ступенчатого разреза
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 9
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Электронная конструкторская документация. Виды и комплектность. Общие сведения.
2. Соединения неразъемные сварные (задача)
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 10
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Соединения разъемные. Зубчатые передачи
Задача. При использовании конструкторских приложений системы проектирования Компас 3D выполнить чертежи и модель зубчатого колеса
2. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Пластина

Задача. Средствами чертежно-графичнеского редактора истсемы проектирования Компас 3D выполнить чертеж детали «Пластина»
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 11
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения

2. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

Задача. По размерам, приведенным в табл. 23 (ГОСТ 25878–85, исполнение 1) разработать электронную модель и чертеж детали «Штуцер». 

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол ____ от « ____» _________ 2025г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                              ______________                          Зеньков С.А.



	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 12
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом

Задача. Выполнить конструктивное соединение винтом номинальным диаметром 30мм
2. Соединения разъемные шлицевые

Задача. Выполнить чертеж шлицевого соединения вала и втулки по ГОСТ 1139-80 номинальным размером 8х32х36х6 
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 13
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Правила выполнения изображений. Виды

Задача. По наглядному изображению предмета построить шесть ортогональных проекций
2. Правила выполнения изображений. Разрезы сложные

Задача. Выполнить изображение ломаного разреза
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 14
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Соединения разъемные шпоночные

Задача. Выполнить чертеж шпоночного соединения вала и втулки по ГОСТ 23360-78 . Диаметр вала 44 мм
2. Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 15
по дисциплине  Инженерная графика
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

	1. Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом

Задача. Выполнить конструктивное соединение винтом номинальным диаметром 30мм
2. Соединения разъемные шлицевые

Задача. Выполнить чертеж шлицевого соединения вала и втулки по ГОСТ 1139-80 номинальным размером 8х32х36х6 
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Комплект оценочных средств для диагностического дисциплинарного тестирования
ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности.      

Индикаторы:

 ОПК-1.1 Применяет методы естественнонаучных дисциплин (физики, химии) при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-1.2  Применяет методы общеинженерных дисциплин и методы математического анализа и моделирования при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-4: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении задач профессиональной деятельности.
Индикаторы: 

ОПК-4.1 Применяет методы и средства поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации
ОПК-4.2 Производит рациональный выбор информационных технологий и программных средств и применяет их для решения конкретных задач профессиональной деятельности
ОПК-6: Способен участвовать в разработке технической документации с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью.
Индикаторы: 

ОПК-6.1 Осуществляет анализ технического задания, составляет предварительный проект с разработкой соответствующей технической документации
ОПК-6.2 Анализирует и согласовывает предварительный проект, разрабатывает техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
ОПК-6.3 Осуществляет контроль технической документации на соответствие стандартам, нормам и правилам, связанным с профессиональной
	Код и содержание индикаторов 
достижения
	Планируемые результаты обучения по дисциплине

	ОПК – 1.1 

Применяет методы естественнонаучных дисциплин (физики, химии) при решении задач профессиональной деятельности.
	Знать: способы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; алгоритмы решения позиционных и метрических задач; поверхностей вращения.
Уметь: выполнять геометрически равноценное изображение пространственного объекта на плоскости. 

Владеть: способностью к геометрическому пространственному образному мышлению; способностью к чтению чертежа – по изображению представление пространственной формы объекта и его размеров.

	ОПК – 1.2

Применяет методы общеинженерных дисциплин и методы математического анализа и моделирования при решении задач профессиональной деятельности.
	Знать: требования к оформлению конструкторской, технологической и эксплуатационной документации.
Уметь: использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения профессиональных задач;

Владеть: алгоритмами и процедурами использования современных программных средств - систем автоматизированного проектирования для разработки технической документации

	ОПК – 4.1 
Применяет методы и средства поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации

	Знать: форматы хранения графической информации (векторные, растровые) и их назначение. Принципы работы с электронными архивами и базами данных стандартных изделий (библиотеками САПР).

Уметь: осуществлять поиск и подбор готовых 2D/3D-моделей, стандартных элементов и справочных данных в электронных базах. Сохранять, архивировать и систематизировать файлы проектов и сопутствующую документацию.

Владеть: навыками обработки графической информации (конвертация, сжатие, подготовка к выводу на печать или публикации). Инструментами предоставления и распространения проектных данных.

	ОПК – 4.2

Производит рациональный выбор информационных технологий и программных средств и применяет их для решения конкретных задач профессиональной деятельности

	Знать: возможности и ограничения различных САПР  и их назначение для 2D-проектирования и 3D-моделирования. Критерии выбора ПО в зависимости от типа инженерной задачи.

Уметь: обоснованно выбирать оптимальный программный продукт и инструменты для решения конкретной задачи. Применять выбранные технологии для эффективного выполнения задания.

Владеть: навыком сопоставления задачи и функционала ПО для принятия рационального технического решения.

	ОПК – 6.1 
Осуществляет анализ технического задания, составляет предварительный проект с разработкой соответствующей технической документации

	Знать: правила чтения и анализа технических заданий (ТЗ). Требования ЕСКД к составу и оформлению конструкторской документации.

Уметь: анализировать ТЗ, выявлять исходные данные для проектирования. Разрабатывать и оформлять предварительный проект (эскизный, технический) в виде чертежей и схем.

Владеть: навыками разработки комплекта технической документации на изделие.

	ОПК – 6.2 
Анализирует и согласовывает предварительный проект, разрабатывает техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью

	Знать: стандарты ЕСКД и другие нормативные документы, регламентирующие разработку и оформление технической документации. Правила проведения нормоконтроля и согласования проектов.

Уметь: анализировать и корректировать предварительный проект (чертежи, схемы) на соответствие стандартам. Разрабатывать и оформлять полный комплект конструкторской документации по ЕСКД.

Владеть: навыками нормоконтроля и внесения правок в техническую документацию.

	ОПК – 6.3

Осуществляет контроль технической документации на соответствие стандартам, нормам и правилам, связанным с профессиональной
	Знать: Специфику графических информационных технологий для решения профессиональных задач; методы анализа технического задания;методы анализ предварительного проекта; основные положения стандартов единой системы конструкторской документации.

Уметь: осуществлять рациональный выбор систем автоматизированного проектирования для решения конкретных профессиональных задач;составлять предварительный проект; согласовывать предварительный проект;осуществлять контроль технической. документации на соответствие стандарту.

Владеть: Приемами работы в двух и более специализированных программных продуктах для автоматизации графической документации; алгоритмами разработки соответствующей технической документации средствами графических информационных технологий; навыками разработки технической документации согласно стандартам ЕСКД; навыками составления технической документации для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью.


Распределение заданий по типам и уровням сложности
по индикаторам компетенций ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
	Индикатор компетенции
	Уровень сложности задания
	Тип задания
	Количество заданий

	Семестр 1

	ОПК – 1.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	5

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК – 1.2
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Семестр 2

	ОПК – 1.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК – 1.2
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Итого для ОПК - 1
	43

	Семестр 1

	ОПК – 4.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	4

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	2

	ОПК – 4.2
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	3

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Семестр 2

	ОПК – 4.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	3

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК – 4.2
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	8

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Итого для ОПК - 4
	46

	Семестр 1

	ОПК – 6.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	4

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК – 6.2
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	5

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК – 6.3
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	1

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	5

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Семестр 2

	ОПК – 6.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	5

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	5

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК – 6.2
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	3

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК – 6.3
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	1

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	3

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Итого для ОПК - 6
	49


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

*Правильные ответы выделены жирным шрифтом
	Индикатор
	ОПК – 1.1
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Каким символом обозначено на комплексном чертеже расстояние, на которое удалена точка А от фронтальной плоскости проекций
А -Ах
Б -Ay
В- Az
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2. Каким символом обозначено на комплексном чертеже расстояние, на которое удалена точка А от фронтальной плоскости проекций
А -Ах
Б -Ay
В- Az
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3. Каким символом обозначено на комплексном чертеже расстояние, на которое удалена точка А от фронтальной плоскости проекций
А -Ах
Б -Ay
В- Az
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4. Изображение фигуры, полученное методом ортогонального проецирования, показано на чертежах …
А[image: image5.png]


Б[image: image6.png]


    В  [image: image7.png]


    Г    [image: image8.png]



5. Прямые, изображенные на чертеже, являются …
[image: image9.png]



А - скрещивающимися

Б - пересекающимися

В - параллельными

Г – перпендикулярными



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	6. Установите соответствие между:

общепринятыми обозначениями плоскостей проекций, применяющиеся при формировании ортогонального чертежа (эпюра Монжа) и их обозначением
1. Горизонтальная плоскость проекций.                   А – П1
2. Профильная плоскость проекций..                        Б – П2
3.Фронтальная плоскость проекций.                        В – П3
                                                                                       Г – П0
(1А, 3Б, 2В)
7. Установите соответствие между:

Названием сечения и его изображением.
1. Вынесенное сечение
2. Наложенное сечение
3. Вынесенное сечение в разрыве
 А  [image: image10.png]<




 Б[image: image11.png]


 В [image: image12.png]


 Г [image: image13.png]



(1А, 2Б, 3В)
8. Установите соответствие между:

видом резьбы и углом ее профиля.
1. Метрическая                                                А - 550
2. Трубная цилиндрическая                           Б – 600 
3. Трапецеидальная                                        В - 300
                                                                          Г - 500

(1Б, 2А, 3В)
9. Установите соответствие между:

названиями изображений и представленными чертежами
1. Фронтальный и профильный  простые разрезы
2. Виды
3. Сечения

А [image: image14.png]A-A
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 Б  [image: image15.png]


 В[image: image16.png]


Г [image: image17.png]AL
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(1А, 2В, 3Б)
10. Установите соответствие между:

формулировками задач и их решениями представленными на комплексных чертежах
1. Приведение плоскости общего положения в проецирующее
2. Определение расстояния от точки до отрезка прямой
3. Нахождение натуральной величины отрезка прямой общего положения

А[image: image18.png]3




 Б  [image: image19.png]


В[image: image20.png]


Г [image: image21.png]



(1А, 2Б, 3В)
11. Установите соответствие между:

формулировками задач  и представленными комплексными чертежами
1. Построение точки пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения
2. Построение линии пересечения плоскостей общего положения 
3. Построение линии пересечения плоскостей одна из которых задана следами

А [image: image22.png]


Б  [image: image23.png]


 В[image: image24.png]


 Г [image: image25.png]



(1А, 2Б, 3В)
12. Установите соответствие между:
буквенным обозначением секущей плоскости и полученным с помощью нее сечением, обозначенным цифрой.
1. Плоскость А-А
2. Плоскость Б-Б
3. Плоскость В-В
4. Плоскость Г-Г
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(1-5, 2-3, 3-2, 4-4)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	13. Каким плоскостям проекций принадлежат точки К, S, L. Охарактеризуйте положение точки Е.
[image: image27.png]



Ответ:профильной, горизонтальной, фронтальной, в пространстве


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 1.2
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	14. Продолжите предложение. Линия пересечения двух заданных поверхностей представляет собой  …

[image: image28.png]<




А – пространственную кривую

Б – ломаную линию

В – несколько плоских кривых
15. Какой способ следует применить для построения линия пересечения заданных на чертеже поверхностей? 
[image: image29.png]



А – способ сфер

Б – способ секущих плоскостей

	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	16. Установите соответствие между:
Установите соответствие между названиями разрезов и их чертежами 
1. Сложный ступенчатый разрез
2. Сложный ломаный разрез
3. Простой разрез

А[image: image30.png]Al
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(1А, 2Б, 3В)
17. Установите соответствие между:
названиями прямых и их комплексными чертежами
1. Фронталь
2. Горизонталь
3. Профильная прямая уровня
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(1Б, 2А, 3В)
18. Установите соответствие между: 
обозначенными на рисунке элементами поверхности вращения и их наименованием

1. Осевая плоскость
2. Экватор
3. Горло 

[image: image38.png]



А - β     Б – nВ – gГ- m
(1А, 2Б, 3В)
19. Установите соответствие между 

проекциями точек на комплексном чертеже и наименованием прямых которым они принадлежат
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1. Одной и той же горизонтально-проецирующей прямой
2. Одной и той же фронтально-проецирующей прямой
3. Одной и той же профильно-проецирующей прямой
А – А и В      Б – В и СВ – В и DГ- А и С
(1А, 2Б, 3В)
20. Установите соответствие между:

 обозначениями и наименованиями расстояний, на которые точка А удалена от плоскостей проекций
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1. Ах
2. Ay
3. Az
А - расстояние от точки А до профильной плоскости проекций П3

Б - расстояние от точки А до горизонтальной плоскости проекций П1
В - расстояние от точки А до фронтальной плоскости проекций П2
Г - расстояние от точки А до точки начала координат О
(1А, 2В, 3Б)
21. Установите соответствие между наименованием многогранника и его ортогональным чертежом
1. Правильная трехгранная пирамида
2. Правильная четырехгранная пирамида
3. Прямая четырехгранная призма
4. Наклонная трехгранная призма
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(1А, 2Б, 3В)
22. Установите соответствие между:
 обозначением параметра резьбы и его названием.
[image: image45.png]



1. L2. B3. E
А - длина резьбы

Б - сбег резьбы

В - недовод

Г – недорез
(1А, 2Б, 3В)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	23. Необходимо ли использовать проецирующую плоскость-посредник при решении данной задачи на взаимное пересечение? Какое расположена в пространстве  плоскость DEF?
[image: image46.png]



Отчет: Нет. Проецирующая плоскость задана по условию.


Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	Б
	14
	Б

	2
	В
	15
	Б

	3
	А
	16
	1А, 2Б, 3В

	4
	Б
	17
	1Б, 2А, 3В

	5
	А
	18
	1А, 2Б, 3В

	6
	1А, 3Б, 2В
	19
	1А, 2Б, 3В

	7
	1А, 2Б, 3В
	20
	1А, 2В, 3Б

	8
	1Б, 2А, 3В
	21
	1А, 2Б, 3В

	9
	1А, 2В, 3Б
	22
	1А, 2Б, 3В

	10
	1А, 2Б, 3В
	23
	Нет. Проецирующая плоскость задана по условию.

	11
	1А, 2Б, 3В
	
	

	12
	1-5, 2-3, 3-2, 4-4
	
	

	13
	профильной, горизонтальной, фронтальной, в пространстве
	
	


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 1.1
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Параллельные прямые изображены на чертеже …
А                                       Б                                          В                                     Г
[image: image47.png]az




[image: image48.png]


[image: image49.png]


[image: image50.png]Mp=N
L
M X
Ny

Ly




2. Дополнительный вид представлен на рисунке …
А                                                    Б                                                В                                 Г
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	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	3. Установите соответствие между:
 наименованием параметра резьбовой поверхности и его обозначением
[image: image55.png]N A




1. D 2. D1 3. D3
А - наружный диаметр резьбы
Б - внутренний диаметр резьбы
В - диаметр проточки

Г - средний диаметр резьбы
(1А, 2Б, 3В)
4. Установите соответствие между:
 наименованием плоскости и ее комплексным чертежом
1. Горизонтальная плоскость уровня
2. Фронтальная плоскость уровня
3. Профильная плоскость уровня
А[image: image56.png]


  Б  [image: image57.png]afl nm)
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(1А, 2Б, 3В)
5. Установите соответствие между координатами заданных точек и их положением в пространстве
1. Точка, имеющая координаты (0,0,30) 
2. Точка, имеющая координаты (25,0,0)
3. Точка, имеющая координаты (0,38,54)
A- оси проекций ОZ 

Б- оси проекций ОХ

В -плоскости проекций П3

Г - плоскости проекций П2

(1А, 2Б, 3В)

6. Установите соответствие между наименованием прямой и ее комплексным чертежом
1. Нулевая фронтальная прямая
2. Прямая общего положения
3. Фронтально-проецирующая прямая
4. Горизонтальная прямая
А                                            Б                                      В 
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(1А, 2Б, 3В)

7. Установите соответствие между наименованием поверхности и ее чертежом
1. Цилиндр
2. Тор
3. Эллипсоид
4. Конус
 А                                Б                            В 
[image: image63.jpg]
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(1Б, 2А, 4В)
8. Установите соответствие между наименованием вида и его характеристикой по ГОСТ 
1. Местныйвид
2. Главныйвид (видспереди)
3. Дополнительныйвид 
А - изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применяемое для неискаженного изображения поверхности;

Б - основной вид предмета на фронтальной плоскости проекции, который дает наиболее полное представление о форме и размерах предмета, относительно которого располагают остальные основные виды;

В - изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета.

(1В, 2Б, 3А)
9. Установите соответствие между наименованием разреза и его определением по ГОСТ
1. Местный разрез
2. Наклонный разрез
3. Ломаный разрез
А - разрез, выполненный параллельными секущими плоскостями
Б - разрез, выполненный пересекающимися плоскостями
В -разрез, выполненный секущей плоскостью только в отдельном, ограниченном месте предмета
Г - разрез, выполненный секущей плоскостью, составляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого

(1В, 2Г, 3Б)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	10. Спецификация – документ, определяющий …
Ответ: Состав сборочной единицы комплекса или комплекта



Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 1.2
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	11. Для центрального проецирования инвариантными (неизменными) являются следующие свойства:
А -проекцией прямой линии в общем случае является прямая линия

Б -если точка принадлежит линии, то ее проекция принадлежит соответствующей проекции линии
В - прямые, параллельные в пространстве, имеют параллельные проекции
Г - плоская фигура, параллельная плоскости проекций, проецируется в натуральную величину
12. Прямая l ………. плоскости(-ю)  Σ(АВСD).
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А - параллельна

Б - принадлежит

В -  пересекается с

Г - перпендикулярна

	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	13. Установите соответствие между:

 операцией моделирования и результатом ее выполнения (трехмерная модель)
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А - Операция вращения

Б - Операция выдавливания

В - Кинематическая операция

Г - Операция «Сечение по эскизу»

(1А, 2Б, 3В)
14. Установите соответствие между:

 изображением и наименованием поверхности

[image: image70.png]
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А - Прямой круговой конус

Б - Прямой эллиптический конус

В - Наклонный круговой конус

Г - Наклонный эллиптический с круговым основанием

(1А, 2Б, 3В)
15. Установите соответствие между:

 типом резьбы и его обозначением на чертеже
1. Трапецеидальная резьба
2. Упорная резьба
3. Трубная цилиндрическая

А – Tr; Б – S ; В – G;  Г – R.

(1А, 2Б, 3В)
16. Установите соответствие между:

проекциями обозначенными на чертеже сферы и их наименованием

[image: image73.png]



А - фронтальный меридиан

Б - профильная проекция экватора

В - горизонтальная проекция профильного меридиана

Г - профильный меридиан

Д - фронтальная проекция профильного меридиана

(1А, 2Б, 3В)
17. Установите соответствие между выполненным на чертеже разрезом и его наименованием
1. Разрез наклонный
2. Разрез ступенчатый
3. Разрез фронтальный 
А [image: image74.jpg]
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(1Б, 2А, 3В)
18. Установите соответствие между выполненными на чертеже сечениями и их наименованиями

1. Вынесенноесимметричное
2. Вынесенное в разрыве
3. Наложенноесимметричное
4. Вынесенноенесимметричное
5. Наложенное несимметричное
А[image: image77.jpg]
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(1В, 2Г, 3А, 4Б)
19. Установите соответствие типа резьбы и его обозначения на чертеже
1. Трубнаяконическаярезьбанастержне
2. Упорнаярезьба
3. Метрическаярезьба
А – R;  Б – М; В –S; Г - G
(1А, 2В, 3Б)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	20. Продолжите предложение.  Разрез - это ортогональная проекция предмета, мысленно рассеченного полностью или частично……….
Ответ: одной или несколькими плоскостями для выявления невидимых поверхностей



Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	А
	11
	АБ

	2
	А
	12
	А

	3
	1А, 2Б, 3В
	13
	1А, 2Б, 3В

	4
	1А, 2Б, 3В
	14
	1А, 2Б, 3В

	5
	1А, 2Б, 3В
	15
	1А, 2Б, 3В

	6
	1А, 2Б, 3В
	16
	1А, 2Б, 3В

	7
	1Б, 2А, 4В
	17
	1Б, 2А, 3В

	8
	1В, 2Б, 3А
	18
	1В, 2Г, 3А, 4Б

	9
	1В, 2Г, 3Б
	19
	1А, 2В, 3Б

	10
	Состав сборочной единицы комплекса или комплекта
	20
	Одной или несколькими плоскостями для выявления невидимых поверхностей


Критерии оценки тестовых заданий 
	Результат оценивания
	Тип задания
	Критерии

	верно
	с выбором одного / 
нескольких ответов
	Полное совпадение с верным ответом

	
	на установление 
последовательности / соответствия
	

	
	с развернутым ответом
	Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).
Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).
Обоснованность ответа (наличие аргументов).
Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).
Сопоставимость с эталонным ответом.

	неверно
	с выбором одного/нескольких ответов; 
на установление 
последовательности / соответствия; 
с развернутым ответом
	Допущены ошибки или ответ отсутствует


Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся
	Оценка
	Процент верных ответов

	отлично
	91-100

	хорошо
	80-90

	удовлетворительно
	70-79

	неудовлетворительно
	менее 70


Составитель:

Григоревский Л.Б., доцент каф. СДМ, к.п.н. __________________

«___» __________ 2025г.
Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 4.1
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Какую вспомогательную плоскость необходимо построить для выполнения шпоночного паза на модели детали “Вал” (см. рисунок)?
[image: image81.png]



А - параллельную горизонтальной плоскости проекций

Б - касательную к цилиндрической ступени вал на которой расположен шпоночный паз

В - плоскость, проходящую через ось вала

2. Способом прямоугольного треугольника можно определить …
А - натуральную величину отрезка прямой

Б - углы наклона отрезка прямой к плоскостям проекций

В - площадь треугольника

Г -натуральную величину треугольника
3. Меридианами поверхности вращения, показанной на чертеже, являются линии …
[image: image82.png]



А - 1
Б - 2
В - 3
Г – 4

4. Трубная цилиндрическая резьба изображена и обозначена на чертежах …
А[image: image83.png]
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	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	5. Установите соответствие

 фронтальных и горизонтальных проекций пересечения конуса с проецирующей плоскостью
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(1А, 2Б, 3В, 4Г)
6. Установите соответствие между:

 наглядным изображением сварных швов и их наименованием

[image: image96.png]e 2




           1                                2

А - Тавровый

Б - Внахлестку

В - Стыковой

Г – Угловой

(1А, 2Б)
7. Установите соответствие. 

На модели детали “Вал” цифрами  1, 14 и 13 обозначены….….
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А - резьба

Б - лыски

В - шлицы

Г – шпоночный паз

Д - канавка

(1А, 2Б, 3В)
8. Установите соответствие между:

 наглядным изображением сварного шва и его наименованием

[image: image98.png]



             1                                  2

А - угловой

Б - стыковой

В - тавровый

Г – простой

(1А, 2Б)
9. Установите соответствие между значением вспомогательного знака на полке линии-выноски сварного шва и его графическим обозначением на чертеже
1. Сварной шов, выполняемый при монтаже изделия
2. Сварной шов по замкнутой линии
3. Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением
А[image: image99.jpg]


 Б[image: image100.jpg]
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(1Б, 2А, 3В)
10. Установите между приведенными на рисунках документами и их наименованием по ГОСТ 

1. Спецификация. Первый лист
2. Текстовый конструкторский документ. Первый лист
3. Спецификация. Последующий лист
4. Чертеж конструкторский. Первый лист
А[image: image102.jpg]
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(1Б, 2В, 3Г,4А)

11. Установите соответствие между чертежом отверстия и его наименованием
1. Отверстие глухое цилиндрическое
2. Отверстие сквозное коническое
3. Отверстие с цековкой цилиндрическое
4. Отверстие сквозное резьбовое цилиндрическое
А[image: image106.jpg]


 Б  [image: image107.jpg]


В [image: image108.jpg]


 Г [image: image109.jpg]



(1В, 2А, 3Б ,4Г)

	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	12. Продолжите предложение. Горизонтальной плоскостью уровня называется плоскость……….

Ответ: параллельная горизонтальной плоскости проекций
13. Продолжите предложение. Плоскостью общего положения называется плоскость….

Ответ: не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 4.2
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	14. Продолжите предложение. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций называется  ………….
А - Деталью

Б - Сборочной единицей
В - Моделью изделия

15. Точка пересечения изображенных на рисунке прямой l и плоскости Δ – это точка …
[image: image110.png]



А - D
Б - А
В – В

Г – С

16. К поверхностям с криволинейной образующей относятся …
А - сфера
Б - тор
В – цилиндр

Г – конус



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	17. Установите соответствие. Как называются резьбовые поверхности шпильки, обозначенные цифрами?

[image: image111.png]



А – посадочный конец

Б – стяжной конец

В – упорный верхний конец

Г - главный соединительный

(1А, 2Б)
18. Установите соответствие между изображенными на рисунках моделями шпонок и их наименованием

[image: image112.png]



              1                         2

А – призматическая

Б – сегментная

В – клиновая

Г - цилиндрическая

(1А, 2Б)
19. Установите соответствие между наименованием конструкторского документа и его кодом 
1. Сборочный чертеж
2. Электронная модель детали
3. Электронная модель сборочной единицы
А – СБ

Б – МД

В – ЭСБ

Г – ДМ

Д- ВО

(1А, 2Б,3В)
20. Установите соответствие между моделью детали и ее ортогональными проекциями
[image: image113.jpg]


[image: image114.jpg]


[image: image115.jpg]



А[image: image116.jpg]


 Б [image: image117.jpg]


 В[image: image118.jpg]



(1В, 2Б,3А)
21. Установите соответствие между изображёнными на рисунке стандартными изделиями и их наименованиями

1. Болт
2. Шпилька

3. Винт установочный

4. Винт крепежный

А[image: image119.jpg]


 Б [image: image120.jpg]


 В [image: image121.jpg]


 Г [image: image122.jpg]



(1Б, 2А, 3Г ,4В)

22. Установите соответствие между типами линий установленными ГОСТ и их назначением при выполнении чертежей изделий
1. Линия осевая, симметрии
2. Выносная, размерная линия
3. Линия невидимого контура
4. Линия видимого контура
А - штрихпунктирная тонкая, Б - сплошная тонкая, В – штриховая, Г - сплошная основная
(1А, 2Б,3А,4Г)
23. Установите соответствие между фронтальной и профильной проекциями прямого кругового цилиндра, пересекаемого фронтально-проецирующими плоскостями
1. [image: image123.png]


2.[image: image124.png]


3.[image: image125.png]


4.[image: image126.png]



  А -[image: image127.png]


 Б - [image: image128.png]


В - [image: image129.png]


 Г - [image: image130.png]


 Д -[image: image131.png]



(1А, 2Б,3В,4Г)

	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	24. Продолжите предложение. Содержательная часть электронного конструкторского документа состоит из ……………., содержащих необходимую информацию об изделии

Ответ: информационных единиц



Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	Б
	14
	А

	2
	А,Б
	15
	А

	3
	А,Б
	16
	А

	4
	А,Б
	17
	1А, 2Б

	5
	1А, 2Б, 3В, 4Г
	18
	1А, 2Б

	6
	1А, 2Б
	19
	1А, 2Б,3В

	7
	1А, 2Б, 3В
	20
	1В, 2Б,3А

	8
	1А, 2Б
	21
	1Б, 2А, 3Г ,4В

	9
	1Б, 2А, 3В
	22
	1А, 2Б,3А,4Г

	10
	1Б, 2В, 3Г,4А
	23
	1А, 2Б,3В,4Г

	11
	1В, 2А, 3Б ,4Г
	24
	информационных единиц

	12
	параллельная горизонтальной плоскости проекций
	
	

	13
	не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций
	
	


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 4.1
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Типом трехмерной модели геометрического объекта является ……… модель

А - двумерная

Б - физическая

В – точечная

Г – твердотельная

2. Трехмерная геометрическая модель представленная совокупностью точек, отрезков и кривых, определяющих в пространстве форму изделия называется……...

А - каркасной

Б - твердотельной

3. Плоскость в пространстве геометрической модели, на которую выводится визуально воспринимаемая информация, содержащая значения атрибутов определяется как…..

А - плоскость обозначений и указаний

Б - вспомогательная плоскость

В – проецирующая плоскость



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	4. Установите соответствие между обозначенными  цифрами 1, 2, 3 видами предмета на чертеже и их наименованием по ГОСТ 2.305

[image: image132.png]



А – спереди

Б – сверху

В – слева

Г – сзади

Д - cнизу

Е – справа

(1А, 2Е,3Г)
5. Установите соответствие между:
 наименованием геометрического тела и его чертежом
1. Прямой круговой конус
2. Открытый тор
3. Прямая четырехугольная пирамида
А [image: image133.png]


 Б [image: image134.png]


 В [image: image135.png]


 Г [image: image136.png]



(1А, 2Б,3В)
6. Установите соответствие между наименованием конструкторского документа и формулировкой его характеризующей по ГОСТ 2.102
1. Сборочный чертеж
2. Чертеж детали
3. Спецификация

А - Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля.

Б - Конструкторский документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.

В - Документ, определяющий состав сборочной единицы комплекса или комплекта

Г - Документ, содержащий электронную геометрическую модель детали и требования к ее изготовлению и контролю

(1А, 2Б,3В)
7. Установите соответствие

1. М20
2. M20×0.75LH
3. S40×3
4. Тr36×6LH
А - метрическая, номинальный диаметр 20мм, правая

Б – метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая

В – упорная, номинальный диаметр 40мм, шаг 3мм, правая

Г – трапецеидальная, номинальный диаметр 36мм, шаг 6мм, левая

Д – резьба трубная цилиндрическая, номинальный диаметр 36мм, шаг 6мм, левая

Е - резьба модульная, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая

(1А, 2Б,3В,4Г)

8. Установите соответствие между названием вида и плоскостью проекций, на которую он проецируется.
1. Главный вид
2. Вид сверху
3. Вид слева
А – горизонтальная,Б – профильная В - предметная Г –фронтальная
(1Г, 2А,3В)

9. Установите соответствие между конструктивными элементами зубчатого колеса, обозначенных цифрами 1-5 и их наименованием

[image: image137.jpg]



А –диск, Б – зубья, В – венец, Г –отверстие, Д –  ступица, Е – шпоночный паз

(1Б, 2А,3Д,4В, 5Г)

10. Установите соответствие между конструктивными элементами деталей, обозначенных цифрами 1, 2, 3, 4 и их наименованием
[image: image138.jpg]



А – проточка, Б – фаска, В – шпоночный паз, Г – галтель, Д –  лыска

(1Б, 2В,3А,4Г)

	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	11. Перечислите по порядку начиная с 1-го названия видов,  которые устанавливает ГОСТ 2.305

[image: image139.png]



Ответ: Спереди, сверху, слева, справа, снизу, сзади


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 4.2
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	12. Основным конструкторским документом для детали является…….

А - сборочный чертеж

Б - спецификация

В – чертеж и/или электронную модель

13. К электронной геометрической модели изделия относится…...

А - трехмерная геометрическая модель, представляющая форму изделия как результат композиции множества геометрических элементов с применением операций булевой алгебры к этим геометрическим элементам

Б -  модель, описывающая преимущественно геометрическую форму, размеры и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров.



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	14. Установите соответствие между обозначенными  цифрами 1, 2, 3 видами предмета на чертеже и их наименованием

[image: image140.png]



А – спереди

Б – сверху

В – слева

Г – сзади

Д - Снизу

Е – справа

(1А, 2Б,3В)
15. Установите соответствие между видом проецирования, и характеризующей его формулировкой
1. Ортогональное проецирование
2. Центральное проецирование
3. Параллельное проецирование
А – Проецирование, при котором проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций
Б – Проецирование, при котором проецирующие лучи исходят из одной точки
В – Проецирование, при котором используются параллельные проецирующие лучи, проведенные в заданном направлении относительно плоскости проекций под углом не равным 90º
Г -Проецирование на вспомогательную плоскость проекций 

(1А, 2Б,3В)
16. Установите соответствие между обозначением проекции точки и ее наименованием
1. Фронтальная проекция точки А
2. Профильная проекция точки А
3. Горизонтальная проекция точки А

А – А2
Б – А3
В – А1
Г – А4
Д – А0
(1А, 2Г,3В)
17. Установите соответствие между наименованием изделия и его характеристикой по ГОСТ
1. Деталь
2. Комплект
3. Комплекс
4. Сборочная единица

А - изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций;

Б –два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций
В – Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями
Г - два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера.

(1А, 2Г,3Б,4В)
18. Установите соответствие между изображёнными на рисунке стандартными изделиями и их наименованиями

1. Болт 2. Шпилька 3. Винт монтажный 4. Винт крепежный 5. Гайка
А - [image: image141.png]


Б - [image: image142.png]


В - [image: image143.png]


Г - [image: image144.png]


Д - [image: image145.png]



(1А, 2Б,3В,4Г,5Д)
19. Установите соответствие между конструктивными элементами деталей, обозначенных цифрами 1, 2, 5, 6, 8  и их наименованием
[image: image146.png]



А - Ребро жесткости, Б – Буртик, В – Окно, Г – Фаска, Д - Лыска
(1А,2В,5Г,6Б,8В)
20. Установите соответствие между положением секущих плоскостей и фигурами сечений
[image: image147.png]



1 – [image: image148.png]


2 – [image: image149.png]


3 – [image: image150.png]


4- [image: image151.png]



(2В,3Б,4А)
21. Установите соответствие между наименованием способа нанесения размеров и приведенными рисунками
1. Координатный
2. Цепной
3. Комбинированный
А - [image: image152.png]


Б - [image: image153.png]


В - [image: image154.png]



(1В, 2Б,3А)

	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	22. Продолжите предложение. Прямая перпендикулярная фронтальной плоскости проекций называется……..

Ответ: фронтально-проецирующей


Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	Г
	12
	В

	2
	А
	13
	Б

	3
	А
	14
	1А, 2Б,3В

	4
	1А, 2Е,3Г
	15
	1А, 2Б,3В

	5
	1А, 2Б,3В
	16
	1А, 2Г,3В

	6
	1А, 2Б,3В
	17
	1А, 2Г,3Б,4В

	7
	1А, 2Б,3В,4Г
	18
	1А, 2Б,3В,4Г,5Д

	8
	1Г, 2А,3В
	19
	1А,2В,5Г,6Б,8В

	9
	1Б, 2А,3Д,4В, 5Г
	20
	2В,3Б,4А

	10
	1Б, 2В,3А,4Г
	21
	1В, 2Б,3А

	11
	Спереди, сверху, слева, справа, снизу, сзади
	22
	Фронтально-проецирующей


Критерии оценки тестовых заданий
	Результат оценивания
	Тип задания
	Критерии

	верно
	с выбором одного / 
нескольких ответов
	Полное совпадение с верным ответом

	
	на установление 
последовательности / соответствия
	

	
	с развернутым ответом
	Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).
Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).
Обоснованность ответа (наличие аргументов).
Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).
Сопоставимость с эталонным ответом.

	неверно
	с выбором одного/нескольких ответов; 
на установление 
последовательности / соответствия; 
с развернутым ответом
	Допущены ошибки или ответ отсутствует


Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

	Оценка
	Процент верных ответов

	отлично
	91-100

	хорошо
	80-90

	удовлетворительно
	70-79

	неудовлетворительно
	менее 70


Составитель:

Григоревский Л.Б., доцент каф. СДМ, к.п.н. __________________

«___» ___________ 2025г.

Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 6.1
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Точка В лежащая в плоскости П2 и отстоящая от плоскости П1 на 15мм, а от плоскости П3 на 40мм имеет координаты…….

А - В(15,40,0), Б - В(0,15,40), В - В(15,0,40), Г - В(40,0,15), В(40,15,0)

2. Фронтальная прямая приведена на чертеже…...

А[image: image155.png]23 .
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3. Верно ли утверждение? Прямые в пространстве параллельны, если их одноименные проекции с системе П1 и П2 параллельны между собой

А - да, но только для прямых частного положения

Б - да, но только для прямых общего положения

В - нет, достаточно параллельности проекций на П1

4. На рисунке представлен принцип образования  …

[image: image159.png]



А – фронтального  разреза,  Б – профильного разреза,  В – горизонтального разреза 

	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	5. Установите соответствие между:

 названием изображения, и характеризующей его формулировкой согласно ГОСТ 2.305
1. Разрез предмета
2. Сечение предмета
3. Вид предмета

А - ортогональная проекция предмета, мысленно рассеченного полностью или частично одной или несколькими плоскостями для выявления невидимых поверхностей
Б - ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета
В - ортогональная проекция, обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и плоскостью проекций
Г - дополнительное, отдельное изображение части предмета

(1А, 2Б,3В)
6. Установите соответствие. Для детали, изображенной в аксонометрии, цифрами обозначены виды …
[image: image160.png]



А – снизу Б – главный В – сверху Г – слева Д- справа

(1А, 2Б,3В, 4 Г)
7. Установите соответствие между положением точки в пространстве и ее приведенными координатами в пространстве

1. Точка принадлежит оси ОХ
2. Точка принадлежит оси ОZ
3. Точка принадлежит горизонтальной плоскости проекций
4. Точка находится в пространстве
5. Точка принадлежит профильной плоскости проекций

А - S (50,0,0), Б - S (0,0,60),В - S (20,10,0), Г – S (0,30,50), Д - S (10,10,20)
(1А, 2Б,3В, 4Д, 5Г)
8. Установите соответствие между фронтальными и горизонтальными проекциями геометрических тел 
1.[image: image161.png]


2. [image: image162.png]


3. [image: image163.png]


4. [image: image164.png]



А - [image: image165.png]


Б - [image: image166.png]


В - [image: image167.png]


Г - [image: image168.png]



(1Б, 2А,3В, 4Г)
9. Установите соответствие. На комплексных чертежах приведены…..

1. Пересекающиеся горизонтально-проецирующие плоскости
2. Пересекающиеся плоскости общего положения
3. Пересекающиеся горизонтально-проецирующая прямая и фронтально-проецирующая плоскость


А -[image: image169.png]
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(1Б, 2А,3В)
10. Установите соответствие между обозначенной секущей плоскостью и формой фигуры сечения
1. α                                          
2. β
3. γ
[image: image172.png]



А – эллипс, Б – прямоугольник, В – треугольник, Г- окружность
(1А, 2Б,3Г)
11. Установите соответствие между ортогональной проекцией детали и ее моделью

1[image: image173.png]


2 [image: image174.png]


.3. [image: image175.png]


4. [image: image176.png]



А -[image: image177.png]


Б -[image: image178.png]Ji



В - [image: image179.png]


Г - [image: image180.png]



(1А, 2Б,3В, 4Г)

	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	12. Продолжите предложение. Плоскость, проходящая через ось поверхности вращения и пересекающая все ее параллели,  называется……….

Ответ: Осевой плоскостью



Комплект тестовых заданий
	Индикатор 
	ОПК – 6.2
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	13. Точка А…..

[image: image181.png]



А - принадлежит П1
Б - принадлежит плоскости α(а∩в)
В - не принадлежит плоскости α(а∩в)

Г - принадлежит П2

14. Задача на построение линии пересечения плоскостей общего положения решается с помощью…..

А - вспомогательной горизонтальной плоскости уровня

Б - вспомогательной проецирующей плоскости-посредника

В - вспомогательной фронтальной  плоскости уровня



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	15. Установите соответствие между изображениями, обозначенными цифрами, и их названиями
[image: image182.png]



А – справа Б – спереди В – слева Г – сверху Д- снизу

(1А, 2Б,3В, 4 Г)
16. Установите соответствие между наименованием операции моделирования и изображением дающим информацию о принципе ее выполнения (твердотельное моделирование в системе проектирования “Компас 3D” ).
1. Операция  “Вырезать вращением”
2. Операция “Сечение”
3. Операция “Вырезать выдавливанием”

А[image: image183.png]


 Б [image: image184.png]


 В [image: image185.png]


 Г [image: image186.png]



(1А, 2Б,3В)
17. Установите соответствие между проекцией геометрического тела (обозначенной цифрой) и его наименованием
[image: image187.png]=N





А – Сфера, Б – цилиндр, В – конус, Г – призма

(1Б, 2Г,3В, 4А)
18. Установите соответствие между положением точки в пространстве и ее ортогональным чертежом

1. Точка принадлежит фронтальной плоскости проекций
2. Точка принадлежит профильной плоскости проекций
3. Точка принадлежит горизонтальной плоскости проекций
4. Точка находится в пространстве
А - [image: image188.png]


Б - [image: image189.png]


В - [image: image190.png]


Г - [image: image191.png]



(1Г, 2Б,3А, 4В)
19. Установите соответствие между названием вида и плоскостью проекций, на которую он проецируется.
1. Главный вид
2. Вид сверху
3. Вид слева
А – предметная, Б – горизонтальная, В – профильная, Г – фронтальная
(1Г, 2Б,3В)

	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	20. Продолжите предложение. На чертеже изображено ….….….. соединение

[image: image192.png]



Ответ: резьбовое


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 6.3
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	21. На чертеже изображена плоскость β(m∩k)  ​​​​​​……………

[image: image193.png]



А - пересекающаяся с плоскостью α(n∩l)

Б - параллельная плоскости α(n∩l)

В - перпендикулярная плоскости α(n∩l)



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	22. Установите соответствие. Какое количество видов для каждой из деталей является минимальным, но достаточным при выполнении их чертежа?
1. Три вида
2. Один вид
3. Два вида
А - [image: image194.png]


Б - [image: image195.png]


В - [image: image196.png]



 (1Б, 2А, 3В)
23. Установите соответствие между чертежом и наименованием изображенной на нем поверхности
1. Открытый тор
2. Сфера
3. Самопересекающийся тор

А [image: image197.png]


 Б [image: image198.png]bi
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 В [image: image199.png]


 Г[image: image200.png]


Д [image: image201.png]



(1А, 2Б,3В)
24. Установите соответствие между фронтальной и горизонтальной проекциями геометрических тел

1 [image: image202.png]


.2 [image: image203.png]


.3 [image: image204.png]


.4. [image: image205.png]O




А - [image: image206.png]


Б - [image: image207.png]


В - [image: image208.png]


Г - [image: image209.png]@




(1А, 2Б,3Г, 4В)
25. Установите соответствие между обозначением масштаба и его наименованием по ГОСТ
1. Масштаб увеличения
2. Масштаб уменьшения
3. Натуральная величина
А –2 : 1, Б - 1 : 1, В - 1 : 2

(1А, 2В,3Б)
26. Установите соответствие между обозначенными на чертеже линиями (обозначены цифрами) и их наименованием по ГОСТ

[image: image210.png]110
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А - сплошная основная, Б - сплошная тонкая, В – штриховая, Г - штрихпунктирная тонкая

(1А, 2В,3Г,4Б)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	27. Продолжите предложение. Основными конструкторскими документами для сборочных единиц, комплексов и комплектов является……. 
Ответ: спецификация и или электронная структура изделия


Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	Г
	15
	1А, 2Б,3В, 4 Г)

	2
	В
	16
	1А, 2Б,3В

	3
	Б
	17
	1Б, 2Г,3В, 4А

	4
	В
	18
	1Г, 2Б,3А, 4В

	5
	1А, 2Б,3В
	19
	1Г, 2Б,3В

	6
	1А, 2Б,3В, 4 Г
	20
	резьбовое

	7
	1А, 2Б,3В, 4Д, 5Г
	21
	Б

	8
	1Б, 2А,3В, 4Г
	22
	1Б, 2А, 3В

	9
	1Б, 2А,3В
	23
	1А, 2Б,3В

	10
	1А, 2Б,3Г
	24
	1А, 2Б,3Г, 4В

	11
	1А, 2Б,3В, 4Г
	25
	1А, 2В,3Б

	12
	Осевой плоскостью
	26
	1А, 2В,3Г,4Б

	13
	Б
	27
	Спецификация и или электронная структура изделия

	14
	Б
	
	


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 6.1
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Точка В лежащая в плоскости П2 и отстоящая от плоскости П1 на 15мм, а от плоскости П3 на 40мм имеет координаты…….

А - В(15,40,0), Б - В(0,15,40), В - В(15,0,40), Г - В(40,0,15), В(40,15,0)

2. Фронтальная прямая приведена на чертеже…...

А[image: image211.png]23 .
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 Б [image: image212.png]


В[image: image213.png]<Y



 Г [image: image214.png]



3. Верно ли утверждение? Прямые в пространстве параллельны, если их одноименные проекции с системе П1 и П2 параллельны между собой

А - да, но только для прямых частного положения

Б - да, но только для прямых общего положения

В - нет, достаточно параллельности проекций на П1

4. Какой разрез выполнен на чертеже?

[image: image215.png]¥
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А – ломаный, Б – местный, В – горизонтальный, Г – профильный, Д - вертикальный

5. На чертеже обозначена…..

[image: image216.png]



А - левая метрическая резьба с крупным шагом, 

Б – правая метрическая резьба с крупным шагом,

В - правая метрическая резьба с мелким шагом.

	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	6. Установите соответствие между:

 названием изображения, и характеризующей его формулировкой согласно ГОСТ 2.305
1. Разрез предмета
2. Сечение предмета
3. Вид предмета

А - ортогональная проекция предмета, мысленно рассеченного полностью или частично одной или несколькими плоскостями для выявления невидимых поверхностей
Б - ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета
В - ортогональная проекция, обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и плоскостью проекций
Г - дополнительное, отдельное изображение части предмета

(1А, 2Б,3В)
7. Установите соответствие. Для детали, изображенной в аксонометрии, цифрами обозначены виды …
[image: image217.png]



А – снизу Б – главный В – сверху Г – слева Д- справа

(1А, 2Б,3В, 4 Г)
8. Установите соответствие между обозначенными цифрами графами основной надписи и их содержанием по ГОСТ
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А - Наименование изделия, Б - Обозначение материала детали, В - Обозначение документа, Г - Наименование организации, выпускающей документ

(1А, 2Б,3В, 4 Г)
9. Установите правильную последовательность выполнения электронной модели детали в системе проектирования
А - выбор плоскости в модельном пространстве для построения эскиза
Б - построение эскиза (эскизов) модели по заданным размерам
В - определение операции моделирования для перемещения эскиза в пространстве
Г- выполнение операции (операций) моделирования
Д - назначение цвета модели детали, нанесение размеров, указание технических требований, шероховатости обработки поверхностей и материала деталей
(1А, 2Б,3В, 4 Г,5Д)
10. Установите соответствие между наименованием разъемного соединения и его чертежом
1. Соединение болтовое
2. Соединение винтовое
3. Соединение шпилечное
4. Соединение шпоночное
А - [image: image219.png]


Б - [image: image220.png]pany




В - [image: image221.png]([ 1]
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Д - [image: image223.png]N =





(1А, 2Б,3В, 4 Г)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	11. Длина резьбы в отверстии равна ….. (введите числовое значение).

[image: image224.png]



Ответ: 1А, 2Б,3В, 4 Г



Комплект тестовых заданий
	Индикатор 
	ОПК – 6.2
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	12. Точка А…..

[image: image225.png]



А - принадлежит П1
Б - принадлежит плоскости α(а∩в)
В - не принадлежит плоскости α(а∩в)

Г - принадлежит П2

13. Задача на построение линии пересечения плоскостей общего положения решается с помощью…..

А - вспомогательной горизонтальной плоскости уровня

Б - вспомогательной проецирующей плоскости-посредника

В - вспомогательной фронтальной  плоскости уровня

	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	14. Установите соответствие между изображениями, обозначенными цифрами, и их названиями
[image: image226.png]



А – справа Б – спереди В – слева Г – сверху Д- снизу

(1А, 2Б,3В, 4 Г)
15. Установите соответствие между наименованием операции моделирования и изображением дающим информацию о принципе ее выполнения (твердотельное моделирование в системе проектирования “Компас 3D” ).
1. Операция  “Вырезать вращением”
2. Операция “Сечение”
3. Операция “Вырезать выдавливанием”

А[image: image227.png]


 Б [image: image228.png]


 В [image: image229.png]


 Г [image: image230.png]



(1А, 2Б,3В)
16. Установите соответствие между изображением и наименованием поверхности
1. Прямой круговой цилиндр
2.  Прямой эллиптический
3. Наклонный круговой 
А - [image: image231.png]


Б - [image: image232.png]


В - [image: image233.png]



(1Б, 2А,3В)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	17. Какую операцию моделирования целесообразней использовать для выполнения твердотельной модели изделия, показанного на рисунке? (ответ в именительном падеже)

[image: image234.png]



Ответ: вращение


Комплект тестовых заданий
	Индикатор 
	ОПК – 6.3
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	18. На чертеже изображена плоскость β(m∩k)  ​​​​​​……………

[image: image235.png]



А - пересекающаяся с плоскостью α(n∩l)

Б - параллельная плоскости α(n∩l)

В - перпендикулярная плоскости α(n∩l)

	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	19. Установите соответствие. На модели детали “Вал” цифрами  9, 10 и 11 обозначены….….

[image: image236.png]7610
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А  - шлицы Б – шпоночный паз В – лыска Г – галтель Д – Канавка

(1А, 2Б,3В)
20. Соответствие между типом винта и его изображением …
1.  винт со сферической головкой
2.  винт с потайной головкой
3.  винт с цилиндрической головкой
4.винт с полупотайной головкой
А [image: image237.png]


  Б [image: image238.png]


  В [image: image239.png]


  Г [image: image240.png]



(1В, 2Б,3А, 4Г)
21. Установите соответствие между наименованием соединения и его графическим изображением
1. Заклепочное соединение
2. Сварное соединение
3. Клеевое соединение
4. Резьбовое соединение
А - [image: image241.png]


Б [image: image242.png]TOCT 5264-80



В [image: image243.png]@



Г [image: image244.png]



(1Г, 2А,3Б, 4В)

	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	22. Соединение шпоночное относится к типу …………. соединений 
Ответ: разъемных


Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	Г
	12
	Б

	2
	В
	13
	Б

	3
	Б
	14
	1А, 2Б,3В, 4 Г

	4
	Д
	15
	1А, 2Б,3В

	5
	Б
	16
	1Б, 2А,3В

	6
	1А, 2Б,3В
	17
	Вращение

	7
	1А, 2Б,3В, 4 Г
	18
	Б

	8
	1А, 2Б,3В, 4 Г
	19
	1А, 2Б,3В

	9
	1А, 2Б,3В, 4 Г,5Д
	20
	1В, 2Б,3А, 4Г

	10
	1А, 2Б,3В, 4 Г
	21
	1Г, 2А,3Б, 4В

	11
	1А, 2Б,3В, 4 Г
	22
	Разъемных


Критерии оценки тестовых заданий
	Результат оценивания
	Тип задания
	Критерии

	верно
	с выбором одного / 
нескольких ответов
	Полное совпадение с верным ответом

	
	на установление 
последовательности / соответствия
	

	
	с развернутым ответом
	Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).
Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).
Обоснованность ответа (наличие аргументов).
Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).
Сопоставимость с эталонным ответом.

	неверно
	с выбором одного/нескольких ответов; 
на установление 
последовательности / соответствия; 
с развернутым ответом
	Допущены ошибки или ответ отсутствует


Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся
	Оценка
	Процент верных ответов

	отлично
	91-100

	хорошо
	80-90

	удовлетворительно
	70-79

	неудовлетворительно
	менее 70
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ПРОТОКОЛ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОС

Протокол о дополнениях и изменениях в ФОС

на   20___-20___  учебный год

1. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие дополнения:
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие изменения:
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