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Паспорт

фонда оценочных средств 
по дисциплине Б1.В.02.01 Геодезическое сопровождение технологических процессов лесопромышленных производств
	№

компетенции
	Элемент

компетенции
	Раздел
	Форма

оценки
	ФОС



	УК-1
ОПК-1
ОПК-2
	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий
Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности
	1. Общие сведения о геодезии
	Промежуточная аттестация
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	2. План и карта
	Промежуточная аттестация
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	3. Ориентирование
	Промежуточная аттестация
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	4. Топографические съемки
	Промежуточная аттестация
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	5. Геодезические сети
	Промежуточная аттестация
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования

	
	
	6. Геодезические работы при проектировании и строительстве лесовозных дорог
	Промежуточная аттестация
	Вопросы к зачету
Задания для диагностического дисциплинарного тестирования


Перечень и краткая характеристика оценочных средств
по дисциплине Б1.О.12 Геодезия
	№

п/п
	Наименование оценочного

 средства
	Краткая характеристика 

оценочного 

средства
	Представление 

оценочного 

средства в фонде
	Форма 

оценки

	1.
	Задания для диагностического дисциплинарного тестирования
	Задания для проверки уровня освоения компетенций обучающегося
	Комплект тестовых заданий
	Промежуточная аттестация


КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ДИСЦИПЛИНАРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
по дисциплине Б1.О.12 Геодезия
по компетенции  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
	Код и содержание индикаторов достижения
	Планируемые результаты обучения по дисциплине**

	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
	Знать: 
- методики поиска, сбора и обработки информации
Уметь: 
- применять методики поиска, сбора, обработки информации
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации

	ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий
	Знать: 
- основные законы математических и естественных наук
Уметь:

- решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук
Владеть: 
- методами решения задач профессиональной деятельности

	ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности
	Знать:

- основную документацию в профессиональной деятельности
Уметь:

- оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности
Владеть:

- навыками  разработки и использования специальной документации в профессиональной деятельности


Распределение заданий по типам и уровням сложности

	Индикатор компетенции
	Уровень сложности задания
	Тип задания
	Количество 
заданий

	Семестр 4*

	УК-1
	Базовый (20%)
	с выбором одного/нескольких ответов
	4

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	14

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	2

	ОПК-1
	Базовый (20%)
	с выбором одного/нескольких ответов
	4

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	14

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	2

	ОПК-2
	Базовый (20%)
	с выбором одного/нескольких ответов
	4

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	14

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	2

	Итого 
	60


Комплект тестовых заданий 

	Индикатор 
	УК-1
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	Задания с выбором одного ответа / нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов
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49. Какой ход представлен на рисунке?

а) разомкнутый

б) замкнутый

в) диагональный

г) прямой

Ответ: а

50. Государственные высотные геодезические сети - это 

а) сети, которые строят для дальнейшего увеличения плотности  государственных сетей.

б) это тоже сети сгущения, но с еще большей плотностью

в) сети, которые создают для геодезического обеспечения строительства сооружений.

г) сети, которые создают для распространения по всей территории страны единой системы высот

Ответ: г

51. Что изображено на рисунке?[image: image62.emf]


а) прямая геодезическая задача

б) обратная геодезическая задача

в) уравнивание

г) приращение

Ответ: б

52. Сколько осуществляется поверок теодолита?

а) 4

б) 5

в) 3

г) 2

Ответ: а



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	1. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. Геоид

1) геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки

2. эллипсоид

2) тело, образуемое вращением эллипсоида вокруг его малой оси

3. шар

3) геометрическое тело, ограниченное уровенной поверхностью.

4. эллипсоид вращения

4) поверхность в трёхмерном пространстве, полученная деформацией сферы

Ответ: 1-в , 2-г , 3-а , 4-б

2.  Выполните сопоставление значения азимута и соответствующего ему румбу

Азимут

Румб

1. 35 º15’

а) СВ: 35 º15’

2. 215 º15’

б) ЮЗ: 35 º15’

3. 145 º45’

в) ЮВ: 35 º15’

4. 325 º45’

г) СЗ: 35 º15’

Ответ: 1-а , 2-б , 3-в , 4-г

3. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. Азимут истинный

а) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линии ему параллельной по  ходу часовой стрелки до направления заданной линии

2. Дирекционный угол

б) острый угол, отсчитываемый от ближайшего направления осевого меридиана до данной линии

3. Румб

в) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления магнитного меридиана или линии ему параллельной по  ходу часовой стрелки до направления заданной линии

4. Магнитный азимут

г) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления географического меридиана или линии ему параллельной по часовой стрелке до направления заданной линии

Ответ: 1-г , 2-а , 3-б , 4-в

5. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. геодезическая широта
1) условная линия на земной поверхности, все точки которой имеют одинаковую геодезическую долготу
2. номенклатура карты
2) угол между нормалью к поверхности эллипсоида в исследуемой точке и плоскостью экватора

3. истинный меридиан
3) совокупность неровностей земной поверхности
4. рельеф
4) система разграфки и обозначения отдельных листов многолистной карты, однозначно определяющая их положение на земной поверхности
Ответ: 1-б , 2-г , 3-а , 4-в

6. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. Топография

а) наука об измерениях на земной поверхности, выполняемых для изучения общей фигуры Земли, для составления планов и карт

2. Геодезия

б) наука, которая занимается измерением и изображением на планах и картах земной поверхности.

3. Высшая геодезия

в) наука, которая занимается изучением методов составления, издания и использования карт.

4. Картография

г) наука, которая занимается определением фигуры и размеров всей Земли и значительных ее частей.

Ответ: 1-б , 2-г , 3-г , 4-а

7. Выполните сопоставление определения и его верного понятия 

1. Длина перпендикуляра, опущенного из точки на уровенную поверхность, принятую за начало отсчета называется 

а) Отметка

2. Разность отметок на концах линии называется

б)  Меридиан

3. Превышение точки земной поверхности над среднегодовым уровнем моря (океана) по отвесной линии в определённой системе высот называется

в) Превышение

4. Воображаемая круговая линия, идущая через полюсы земного шара и под прямым углом пересекающая экватор называется

г) Абсолютная высота

Ответ: 1-а , 2-в , 3-г , 4-б

8. Выполните сопоставление схемы и соответствующей схеме системы координат

[image: image63.png]O ocwyposnn




1.

а) Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса–Крюгера

2. [image: image1.png]



б) Географическая система координат

3. [image: image2.jpg]



в) Полярная система координат

Ответ: 1-б , 2-в , 3-а

9. Установить последовательность

Выполнение топографической съемки выполняется в следующем порядке:

1. Измерение горизонтальных углов теодолитного хода

2. Обработка данных тахеометрической съемки

3. Измерение вертикальных углов теодолитного хода

4. Составление отчета по выполненным работам

5. Выполнение тахеометрической съемки

6. Измерение расстояний

7. Вычерчивание топографического плана

8. Увязка теодолитного хода

Ответ: 1,3,6,8,5,2,7,4

10. Выполните сопоставление. Что является предметом изучения разделов геодезии?

1. Высшая геодезия

1) неровности поверхности Земли

2. Фотограмметрия

2) планета Земля

3. Топография

3) геодезические измерения для решения инженерных задач

4. Прикладная геодезия

4) материалы аэрофотосъемки поверхности земли

Ответ: 1-б , 2-г , 3-а , 4-в

11. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. карта

1) Чертеж поверхности земли, полученный при разрезе рельефа по заданной линии

2. план

2) Изображение участка поверхности земли, полученного с учетом кривизны земли

3. профиль

3) Чертеж, дающий в подобном и уменьшенном виде изображения горизонтальной проекции участка местности.

4. абрис

4) Схематический набросок поверхности земли, выполненный от руки

Ответ: 1-б, 2-в, 3-а, 4-г

12. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. лощина

1) возвышение в виде купола или конуса

2. хребет

2) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности

3. котловина

3) углубление, вытянутое в одном направлении

4. гора

4) возвышенность, вытянутая в одном направлении

Ответ: 1-в, 2-г, 3-б, 4-а

13. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. рельеф

а) расстояние между горизонталями в масштабе плана

2. высота сечения рельефа

б) линия, соединяющая точки с одинаковыми абсолютными высотами

3. горизонталь

в) отношение длины линии на плане (карте) к длине горизонтальной проекции соответствующей линии на местности.

4. масштаб

г) совокупность неровностей физической поверхности Земли

Ответ: 1-г , 2-а , 3-б , 4-в

14.  Выполните сопоставление обозначения форм рельефа на топографических картах с их названиями
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1) лощина
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2) гора
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3) котловина
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4) хребет



	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	43. ........................ линию значит определить ее направление относительно другого направления, принятого за исходное
Ответ: Ориентировать

44. Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют .......

Ответ: картой



	Индикатор 
	ОПК-1
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	Задания с выбором одного ответа / нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	53. Контроль: расхождение значения горизонтальных углов в полуприемах не должно 

а) превышать точность прибора

б) быть меньше двойной точности прибора

в) превышать двойной точности прибора

г) превышать тройной точности прибора

Ответ: в

54. Отношение длины линии на плане (карте) к длине горизонтальной проекции соответствующей линии на местности

а) меридиан

б) масштаб

в) горизонталь

г) заложение

Ответ: г

55. Определение высот точек местности и превышений между ними называется:      

1)  нивелированием; 

2) тестированием;

3) горизонтированием;

4) моделированием.

Ответ: а

56. Плановые геодезические сети создаются методами:

1) триангуляции, треугольника, шестиугольника;

2) триангуляции, трилатерации, полигонометрии;

3) триангуляции, шестиугольника, трилатерации;

4) треугольника, пятиугольника, полигонометрии;

5) удобными для производства полевых работ.

Ответ: б



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	15. Выполните сопоставление обозначения типов объектов условными знаками на топографических картах с их названиями
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1) Леса высокоствольные
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2) Сады фруктовые
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3) Кустарник
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4) Луговая растительность

Ответ: 1-б , 2-а , 3-г , 4-в

16. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. топографические знаки

а) условные знаки, который применяется, если предмет в данном масштабе не может быть выражен контурным знаком вследствие своей малости

2. внемасштабные условные знаки

б) знаки, которые используют в топографических картах

3. графические условные знаки 

в) такие знаки, которыми предметы местности изображаются с соблюдением масштаба данной карты или плана

4. масштабные условные знаки

г) условные знаки, которые используют в строительных чертежах 

Ответ: 1-б , 2-а , 3-г , 4-в

17. Выполните сопоставление вида отображения масштаба на картах с их наименованиями

[image: image10.png]120 160




1.

а) численный

2. М 1:2000

б) именованный

3. в 1 см 100 м

в) линейный

Ответ: 1-в , 2-а, 3-б

18. Выполните сопоставление наименования показателя и формулы для его определения

1. уклон

а)[image: image12.png]Hy=H, +{d




2. отметка точки

б) [image: image14.png]



3. дирекционный угол

в) [image: image16.png]Cogp. = Oy, T 180°




Ответ: 1-б , 2-а , 3-в

19. Выполните сопоставление обозначения типов объектов условными знаками на топографических картах с их названиями
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1) Просеки визирки в лесу с линиями проволочных передач
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2) Просеки-визирки в лесу
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3) Просеки в лесу, ограниченные канавами, изгородями, заборами
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4) Редколесье высокоствольное

Ответ: 1-б , 2-а , 3-г , 4-в

20. Выполните сопоставление обозначения типов объектов условными знаками на топографических картах с их названиями
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1) мелколиственные породы
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2) фруктовые деревья
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3) широколиственные породы
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4) сосны и кедры
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5) ели и пихты

Ответ: 1-в , 2-а , 3-б , 4-д, 5-г

21. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. теодолит

а) угломерный круг, по краю которого нанесена шкала с градусными делениями

2. лимб

б) геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных углов, углов наклона и расстояний.

3. алидада
в) прямая, соединяющая перекрестки сетки нитей с оптическим центром объектива

4. визирная ось трубы

г) второй круг, который вращается в плоскости угломерного круга с лимбом

Ответ: 1-б , 2-а , 3-г , 4-в

22. Выполните сопоставление наименования показателя и формулы для его определения

1. угол наклона

а) [image: image27.png]KUKz 1807




2. место нуля

б)[image: image29.png]MO —KII




3. коллимационная ошибка

в)[image: image31.png]KT+KN





Ответ: 1-б , 2-в , 3-а

23. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. прямая, соединяющая правую и левую колонки, перпендикулярная оси вращения прибора

а) визирная ось

2. прямая, соединяющая перекрестие сетки нитей с оптическим центром объектива

б) ось цилиндрического уровня

3. прямая, касательная к внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте

в) ось вращения теодолита

4. вертикальная ось проходящая через центр горизонтального круга

г) ось вращения зрительной трубы

Ответ: 1-г , 2-а , 3-б , 4-в

24. Выполните сопоставление наименования операции и действия, выполняемые для реализации операции

1. центрирование теодолита

а) установка пузырька цилиндрического уровня в нуль-пункте

2. горизонтирование теодолита

б) установка перекрестия сетки нитей в нужной точке

3. визирование теодолита

в) установка центра лимба над вершиной измеряемого угла с помощью отвеса.

Ответ: 1-в , 2-а , 3-б

25. Выполните сопоставление изображения элемента устройства теодолита с его наименованием

1. [image: image65.png]2 Breop=180°* (n-2)




1) лимб

2. [image: image32.jpg]Puc. 4




2) круглый уровень
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3) сетка нитей

4. [image: image34.jpg]Bua | Bua 2 B 3 Bua 4
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4) цилиндрический уровень

Ответ: 1-г , 2-а , 3-б , 4-в

26. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. нивелир

1) инструмент для измерения горизонтальных и вертикальных углов, магнитных азимутов, расстояний и решения инженерных задач

2. теодолит

2) инструмент для измерения магнитных азимутов

3. буссоль

3) инструмент для измерения превышений

Ответ: 1-в , 2-а , 3-б

27. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. компарирование ленты

1) прокладка ленты максимально близко в воздушно-прямому направлению между точками

2. вешение ленты

2) сравнение длины рабочей ленты с длиной эталона

3. обеспечение створности измерения

3) прокладка лента максимально близко к горизонтальному проложению

Ответ: 1-б , 2-в, 3-а

28. Опираясь на схему оптического дальномера, выполните сопоставление обозначения показателя и его определением

[image: image66.png]a, =0, ,+180" —
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1. f

а) расстояние от теодолита до искомой точки

2. D

б) количество делений дальномерной рейки, видимых в трубу между дальномерными нитями

3. n
в) расстояние между дальномерными нитями

4. P

г) фокусное расстояние

Ответ: 1-г , 2-а , 3-б , 4-в



	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	45. На территории нашей страны абсолютные отметки точек определяются относительно уровня ............ моря

Ответ: Балтийского

46. Для геодезических расчетов и картографических построений с 2017 года в России принят ....................... ЦНИИГАИКа

Ответ: эллипсоид




	Индикатор 
	ОПК-2
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	Задания с выбором одного ответа / нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	57. Прочитать отсчеты по нивелирной рейке по данным рисунка

1) 216

2) 2178

3) 2160

[image: image35.png]1352
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Ответ: в

58. На карте М 1:10 000 расстояние между точками равно 1 см. Чему равно расстояние между этими точками на местности?

1) 100 м;

2) 10 м;

3) 1 м.

Ответ: а

59. Прямоугольные координаты X=6016500м и Y=3426500м определяют положение точки …

[image: image36.jpg]



1) В

2) М

3) А

4) Р

Ответ: Р

60. При высоте сечения рельефа 1 м отметка точки М равна…

[image: image37.jpg]



1) 65,00 м

2) 64,00 м

3) 64,50 м

4) 65,50 м

Ответ: в

61. Сумма средних превышений при техническом нивелировании трассы равна Σhср. = 2546 мм, Нкон.=288,645 м; Ннач. = 286,079 м. В этом случае невязка нивелирного хода f h равна: (выбрать правильный ответ)
1) 40 мм

2) 10 мм

3) 20 мм
4) – 20 мм

Ответ: г

62. Чему равна высота сооружения башенного типа, если расстояние до него от точки установки тахеометра равно 100 м, угол наклона, полученный на приборе на верх сооружения равен 20018, на низ сооружения – 10. 

а) 61 м 

б) 21,18 

в) 56,25 м 

г) 38,74 м

Ответ: г



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	29.  Выполните сопоставление изображения мерного инструмента или его комплектующих с их наименованием

1. [image: image67.emf]


1) шпильки

2. [image: image68.png]20 mempos





2) компаратор

3. [image: image38.png]



3) мерная проволока

4. [image: image39.jpg]



4) землемерная лента

Ответ: 1-б , 2-а , 3-г , 4-в

30. Выполните сопоставление наименования показателя и формулы для его определения

1. поправка за компарирование 

1) [image: image41.png]



2. поправка за температуру

2) [image: image69.png]



3. поправка за наклон

3) [image: image42.jpg]lMonpaeka 3a memnepamypy onpenensiercs no gopmMyne

A= aD(t-t,)
rae o — TepMUYecKku koaddULMEHT paclumpenns (ans
ctanm o = 0,0000125); t n t, — TemnepaTypa NeHTbl BO Bpems
M3MEPEHV 1 Mpu KoMnapuposaHuu. Monpasky A, y4uTbIBaLoT,
ecnu |tfto|>10".
lMonpaeka 3a HaK/MOH BBOAUTCA [ANS OMNPeAeneHus
rOPU3OHTaNbHOrO0 MPONOXeHA d W3MEPEHHOro HaKMOHHOro

pacctosHusa D

d =D cosv

rae v —yromn HaknoHa.




Ответ: 1-б , 2-в , 3-а

31. Выполните сопоставление наименования способа нивелирования с его названием

1. вперед

1) [image: image70.png]AD
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2. из середины

2) [image: image71.png]



3. сложное

3) [image: image72.png]



Ответ: 1-в , 2-а , 3-б

32. Установите рекомендуемую последовательность выполнения действий при тахеометрической съемке:

1. центрирование прибора над точкой

2. взятие отсчета по горизонтальному кругу

3. ориентирование по стороне хода

4. взятие отсчета по вертикальному кругу

5. горизонтирование инструмента

6. составление абриса 

7. измерение расстояния

Ответ: 1,5,3,6,2,4,7

33.  Выполните сопоставление наименования показателя и формулы для его определения

1. определение превышения на станции при способе нивелирования из середины

1) [image: image73.png]bi





2. определение превышения при нивелировании по способу вперед

2) [image: image44.png]



3. определение превышения на станции по стороне рейки между связующими точками

3) [image: image74.emf]


Ответ: 1-в , 2-а , 3-б

34. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. прямая, проходящая через нуль-пункт уровня перпендикулярно плоскости, касательной к внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте

1) визирная ось зрительной трубы

2. прямая проходящая через центр окуляра зрительной трубы и через центр объектива

2) ось вращения инструмента

3. вертикальная прямая, проходящая через центр станового винта нивелира

3) ось цилиндрического уровня

4. горизонтальная ось, проходящая по касательной к сферической плоскости уровня

4) ось круглого уровня

Ответ: 1-г , 2-а , 3-б , 4-в

35. Выполните сопоставление действия и устройства, вращением которого соответствующее действие реализуется

1. приведение визирной оси оптического нивелира в горизонтальное положение

а) диоптрийным кольцом 

2. исправление ошибки горизонтальной визирной оси

б) подъемными винтами

3. фокусировка сетки нитей

в) исправительными винтами уровня

4. установка инструмента в отвесное положение 

г) элевационным винтом

Ответ: 1-г , 2-в , 3-а , 4-б

36. Установите последовательность выполнения работ при нивелировании линейных объектов

1. нивелирование от начального репера к конечному

2. выполнение поверок нивелира

3. обработка журнала нивелирования

4. нивелирование от конечного репера к начальному

5. составление пикетажной книжки

6. разбивка пикетажа 

Ответ: 2,6,5,1,4,3

37. Выполните сопоставление номера поверки нивелира с условием, которое проверяется в процессе ее выполнения

1. 1 поверка

1) Горизонтальная нить сетки нитей должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира

2. 2 поверка

2) Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы

3. 3 поверка

3) Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира

Ответ: 1-в , 2-а , 3-б

38. Выполните сопоставление формулы для его определения и наименования показателя

1. [image: image46.png]



1) сумма превышений по результатам нивелирования

2. [image: image48.png]



2) теоретическая сумма превышений при разомкнутом нивелирном ходе

3. 
[image: image50.png]



3) теоретическая сумма превышений при замкнутом нивелирном ходе

Ответ: 1-б, 2-в, 3-а

39. Выполните сопоставление понятия и его верного определения

1. горизонт прибора

1) высота точки относительно уровенной поверхности

2. отсчет задний

2) высота точки относительно уровня земли в конце участка на заданной станции

3. высотная отметка точки

3) высота точки относительно уровня земли в начале участка на заданной станции

4. отсчет передний

4) высота визирного луча над уровенной поверхностью

Ответ: 1-г, 2-в, 3-а, 4-б

40. Выполните сопоставление наименования показателя и формулы для его определения

1. [image: image52.png]frn





1) вычисление невязки в теодолитном ходе

2. [image: image54.png]fro = Z hopa. = Z Mgy,




2) вычисление допустимой невязки при техническом нивелировании

3. [image: image56.png]frn





3) вычисление фактической невязки по результатам нивелирования

4. [image: image58.png]fp = +1'Vn




4) вычисление допустимой невязки при высокоточном нивелировании

Ответ: 1-б, 2-в, 3-г, 4-а

41. Выполните сопоставление наименования показателя и формулы для его определения

1. [image: image75.emf]


1) линейная невязка замкнутого теодолитного хода

2.    ∆Х=d*cosα
2) теоретическая угловая невязка замкнутого теодолитного хода 

3. [image: image76.png]



3) приращение 

4. [image: image77.png]



4) дирекционный угол в теодолитном ходу

Ответ: 1-б, 2-в, 3-г, 4-а

42. Установите правильную последовательность обработки ведомости вычисления координат вершин замкнутого теодолитного хода:

1. определение приращений

2. вычисление допустимой угловой невязки

3. вычисление исправленных значений углов с учетом поправок

4. сравнение линейной невязки с допустимыми значениями 

5. вычисление суммы измеренных горизонтальных углов 

6. вычисление уточненных координат вершин 

7. вычисление линейной невязки

8. вычисление исправленных приращений с учетом поправок

9. вычисление дирекционных  углов 

Ответ: 5,2,3,9,1,7,4,8,6



	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	47.  Поверхность, совпадающая с поверхностью воды в морях и океанах, которые находятся в спокойном состоянии, продолженная под материками  называется    ..... поверхность

Ответ: уровенная

48. [image: image60.png]Frgon = 50811yl



 – по данной формуле определяется ...............  невязка при техническом нивелировании.

Ответ: допустимая




Критерии оценки тестовых заданий 

	Результат оценивания
	Тип задания
	Критерии

	верно
	с выбором одного / нескольких ответов
	Полное совпадение с верным ответом

	
	на установление последовательности / соответствия
	

	
	с развернутым ответом
	Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).

Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).

Обоснованность ответа (наличие аргументов).

Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).

Сопоставимость с эталонным ответом.

	неверно
	с выбором одного/нескольких ответов; на установление последовательности / соответствия; 
с развернутым ответом
	Допущены ошибки или ответ отсутствует


Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

(рекомендуемая)

	Оценка
	Процент верных ответов

	отлично
	91-100

	хорошо
	80-90

	удовлетворительно
	70-79

	неудовлетворительно
	менее 70


Составитель (и):

Даниленко О.К., доцент,к.т.н.                                                                       _______________
«11» мая 2026г.
