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Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине Б1.О.08.01 Инженерная графика

ОПК-1: Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе положений, законов и методов в области естественных наук и математики
      Индикаторы: 

ОПК-1.1 Знает положения, законы и методы в области естественных наук и математики.
ОПК-1.2 Использует положения, законы и методы в области естественных науки математики для анализа задач профессиональной деятельности.
ОПК-2: Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей)
     Индикаторы:
 ОПК-2.1 Находит и анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
 ОПК-2.2 Формулирует задачи профессиональной деятельности на основе знаний, профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей).
	Раздел
	Тема
	Код индикатора
	Форма оценки

	ФОС

	1.Начертательная геометрия
	1.1. Метод проекций.

Центральное и параллельное

проецирование.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№1

работа в малых группах

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.4. Комплексный чертеж

плоскости. Основные

позиционные задачи. Прямые

и точки в плоскости.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№2

работа в малых группах

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.7. Главные позиционные задачи

для прямой и плоскости.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№3
работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.10. Способы преобразования

чертежа.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№4
работа в малых группах

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий


	1.Начертательная геометрия
	1.13. Поверхности.

Многогранники.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№5

работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.16. Поверхности. Поверхности

вращения.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№6

работа в малых группах



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.19. Пересечение поверхностей.

Метод секущих плоскостей.
	ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1


	текущий

контроль
	ПЗ№7



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	1.21. Пересечение поверхностей.

Метод сфер.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№8



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий


	2. Инженерная графика

 
	2.1. Правила выполнения

изображений. Виды
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№9



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.3. Правила выполнения

изображений. Разрезы
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№10



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.5. Правила выполнения

изображений. Сечения
	ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1


	текущий

контроль
	ПЗ№11



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.7. Соединения разъемные

резьбовые. Соединение

болтом
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№12



	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы 

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.9. Соединения разъемные

резьбовые. Соединение

шпилькой
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№12


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы 

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.11. Соединения разъемные

резьбовые. Соединение

винтом


	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№12


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы 

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	2. Инженерная графика


	2.13. Соединения разъемные

шпоночные


	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№13


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы 

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.15. Соединения разъемные

шлицевые


	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№13


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы 

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	2.17. Соединения разъемные.

Зубчатые передачи


	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№13


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы 

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий


	
	2.19. Соединения неразъемные

сварные
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№13


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	 3. Компьютерная графика
	3.1. Электронная

конструкторская

документация. Виды и

комплектность. Общие

сведения.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	текущий

контроль
	ПЗ№14


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы.
Комплект контрольных заданий

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.3. Электронная модель и

чертеж детали. Общие

сведения
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	текущий

контроль
	ПЗ№15


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы.

Комплект контрольных заданий

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.5.Электронные модели и

чертежи типовых деталей.

Пластина
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	текущий

контроль
	ПЗ№16


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы.

Комплект контрольных заданий

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.4.  Электронные модели и

чертежи типовых деталей.

Втулка
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2

	текущий

контроль
	ПЗ№17


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы.

Комплект контрольных заданий

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.9. Электронные модели и

чертежи типовых деталей.

Штуцер
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№17


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы.

Комплект контрольных заданий

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий

	
	3.12.  Электронная модель

сборочной единицы.

Сборочный чертеж.
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	текущий

контроль
	ПЗ№18


	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	промежуточная аттестация
	Экзаменационные вопросы.

Комплект контрольных заданий

	
	
	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2


	диагностическое

дисциплинарное

тестирование
	Комплект тестовых

заданий


Комплект оценочных средств для текущего контроля

по дисциплине Б1.О.08.01 Инженерная графика
	№

п/п
	Наименование оценочного средства
	Краткая характеристика оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	1.
	Практическое занятие
	Форма организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения современными методами  работы.
	Вопросы для практических занятий

	2.
	Практическое занятие. Работа в малых группах
	Форма организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении группой по 2-5 человек под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения современными методами  работы.
	Вопросы для практических занятий

	3.
	Контрольная работа 
	 одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.
	Комплект  контрольных заданий 

	4.
	Задания для

диагностического

дисциплинарного

тестирования
	Задания для проверки уровня освоения

компетенций обучающегося
	Комплект тестовых

заданий


Комплект оценочных средств для текущей аттестации
Практическое занятие №1 (2 часа)
Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.

1. В чем общность и различие методов проецирования? 

2. В чем заключается способ проецирования, называемый параллельным? 

3. Может ли параллельная проекция прямой линии представлять собой точку? 

4. Что такое «Метод Монжа»? 

5. Как расшифровать слово «ортогональный»?

Практическое занятие №2 (2 часа)
Комплексный чертеж плоскости. Способы задания плоскости на чертеже. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

1. Что называется плоскостью? 

2. Какими геометрическими элементами определяется плоскость? 

3. Что называется плоскостью общего положения, проецирующей плоскостью, плоскостью уровня? 

4. В чем состоит правило построения линии пересечения двух плоскостей?

5. Каково назначение вспомогательных плоскостей (посредников) при нахождении линии пересечения плоскостей?

6.Назовите общие и частные случаи взаимного расположения прямой и плоскости?

7.Сформулируйте признак принадлежности точки плоскости; прямой плоскости?

8.Какие три группы главных позиционных задач Вы знаете?

Практическое занятие №3 (2 часа)
Главные позиционные задачи для прямой и плоскости

 Как определяется точка встречи прямой с плоскостью: 

а) с какой операции начинается решение этой задачи? Цель этого момента? 

б) в чем состоит второй этап решения этой задачи? На каком основании можно утверждать, что заданная и вспомогательная прямые пересекаются? 

в) в чем состоит третий этап? Доказать, что найденная точка встречи — искомая.

Практическое занятие №4 (2 часа)
Способы преобразования чертежа. Замена плоскостей проекций

1.В чем состоит принцип замены плоскостей проекций?

2. Можно ли использовать способ замены плоскостей проекций для нахождения натуральной величины плоской фигуры?
Практическое занятие №5 (2 часа)
Поверхности. Многоргранники.
1. Какая поверхность называется призматической?

2. Как образуется призматическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело назывпается многоранником? Призмой?

4. Что такое сетка многогранника?

5. Как найти точку на поверхности призмы?

6. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения призмы проецирующей плоскостью?

7. Какая поверхность называется пирамидальной?

8. Как образуется пирамидальная поверхность?

9. Какое геометрическое тело назывпается пирамидой?

10. Как найти точку на поверхности призмы?

11. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения пирамиды проецирующей плоскостью?
Практическое занятие №6 (2 часа)
Поверхности. Поверхности вращения. 
1. Какая поверхность называется цилиндрической?

2. Как образуется цилиндрическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется цилиндром?

4. По каким линиям можно рассечь поверхность цилиндра вращения и как в каждом отдельном случае расположена секущая плоскость относительно оси цилиндра?
Поверхности. Поверхности вращения.

5. Какая поверхность называется конической?

6. Как образуется коническая поверхность?

7. Какое геометрическое тело называется конусом?

8. Какие линии можно получить при пересечении конической поверхности вращения плоскостью?

Практическое занятие №7 (2 часа)
Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей 

1. В чем состоит сущность способа секущих плоскостей?

2. В каком случае применим способа секущих плоскостей для построения линии пересечения поверхностей?

Практическое занятие №8 (2 часа)
Пересечение поверхностей. Метод сфер 

1. В чем состоит сущность способа сфер?

2. В каком случае применим способ сфер для построения линии пересечения поверхностей?

Практическое занятие №9 (2 часа)
Правила выполнения изображений. Виды

1. Какое изображение называется видом?

2. Какие название видов на чертеже устанавливает ГОСТ 2.305-2008?

3. Какое изображение называется местным видом?

Практическое занятие №10 (2 часа)

Правила выполнения изображений. Разрезы 
1. Какое изображение называется разрезом?

2. Классифицируйте разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций.

3. Какой разрез называется простым?

4. В каком случае разрез необходимо обозначать?

5. Какой разрез называется сложным?

6. Какие виды сложных разрезов Вы знаете, в чем их особенность

Практическое занятие №11 (2 часа)
Правила выполнения изображений. Сечения

1. Какое изображение называется сечением?

2. Что такое наложенное сечение?

3. Какое сечение называается вынесенным?

4. Как обозначается сечение?

Практическое занятие №12 (2 часа)

Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом. Соединение шпилькой. Соединение винтом.
1.Какая поверхность называется резьбовой?

2.Какие особенности предусмотрены ГОСТ при изображении резьбы на чертеже?

3.Какие стандартные изделия входят в состав болотового соединения?

4.Перечислите основные расчетные параметры соединения болтом.

5.Какие стандартные изделия входят в состав шпиличного соединения?

6.Перечислите основные расчетные параметры соединения шпилькой.

7.Какие стандартные изделия входят в состав винтового соединения?

8.Перечислите основные расчетные параметры соединения винтом.

Практическое занятие №13 (2 часа)
Соединения разъемные шпоночные. Соединения разъемные шлицевые. Соединения разъемные. Зубчатые передачи. Соединения неразъемные сварные
1. Какое соединение называется шпоночным?

2. Какие виды шпоночных соединений Вы знаете?

3. Какие главные особенности выполнения чертежа шпоночного соединения предусмотрены ГОСТ?

4. Какое соединение называется шлицевым?

5. Какие виды шлицевых соединений Вы знаете?

6. Какие главные особенности выполнения чертежа шлицевого соединения предусмотрены ГОСТ?

7.Какой механизм называют зубчатой передачей?

8. Какие параметры зубчатого венца должны быть указаны

на рабочем чертеже колеса в соответствии с ГОСТ 2.403–75?

9. В каком месте чертежа располагается таблица параметров

зубчатого колеса и из каких трех частей она состоит?

10. Необходимо ли указание размера делительного диаметра

колеса на изображении зубчатого колеса на чертеже?

11.Какое соединение называется неразъемным?

12.Какие виды неразъемных соединений Вы знаете?

33.Какие особенности выполнения чертежей сварных соединений предусмотрены ГОСТ?
Практическое занятие №14 (2 часа)
Электронная конструкторская документация. Виды и комплектность. Общие сведения.

1.Какой документ называется электронным?

2.Какие виды электронных конструкторских документов Вам известны?

3.Что называется основным комплектом конструкторской документации
Практическое занятие №15 (2 часа)
Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения

1.Какой документ называется чертежом детали?

2.Охарактеризуйте основные компоненты чертежа детали.

3.Охарактеризуйте понятие "электронная модель детали".

4.Что такое электронная геометрическая модель изделия? Каков ее состав?

Практическое занятие №16 (2 часа)
Электронные модели и чертежи типовых деталей. Пластина

1.В чем особенность составления чертежа "Пластина"?

2.Каковы конструктивные особенности данного изделия и как они влияют на разработку его чертежа и модели?

Практическое занятие №17 (2 часа)

Электронные модели и чертежи типовых деталей. Втулка. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

1.В чем особенность составления чертежа "Втулка"?

2.Каковы конструктивные особенности данного изделия и как они влияют на разработку его чертежа и модели?
3.В чем особенность составления чертежа "Штуцер"?

4.Каковы конструктивные особенности данного изделия и как они влияют на разработку его чертежа и модели?

Практическое занятие №18 (2 часа)

Электронная модель сборочной единицы. Сборочный чертеж.

1.Дайте определение понятию "сборочный чертеж"?

2.Перечислите главные компоненты сборочного чертежа.

3.Какой документ называется спецификацией и какую информацию он содержит?

4.Что такое сборочная единица?

5. Дайте определение понятию "электронная сборочная модель изделия".
Критерии оценки выполнения заданий на практических занятиях по дисциплине Инженерная графика

	Оценка
	Критерии

	Отлично
	Выставляется обучающемуся, сформулировавшему полный и правильный ответ на вопросы практического занятия, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом обучающийся должен показать знание специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы.

	Хорошо
	Выставляется обучающемуся, который дал полный правильный ответ на вопросы практического занятия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы.

	Удовлетворительно
	Выставляется обучающемуся, показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на практического занятия, продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. Обучающийся должен опираться в своем ответе на учебную литературу

	Неудовлетворительно
	Выставляется обучающемуся, если он не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы


Составитель:

   Григоревский Лев Борисович, доцент, к.п.н., доцент                  _______________

  «____» __________ 2025 г.
Комплект оценочных средств для текущей аттестации
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты: нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать – учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения задания. 
Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение различных групп участников к одному и тому же вопросу. 
Задачи: Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. Формирование ценностно-ориентационного единства группы. Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации. 
Методика осуществления:  Организационный этап. Подбор практического задания, отвечающего следующим критериям: не имеет однозначного и односложного ответа или решения является практическим и полезным для учащихся связано с жизнью учащихся вызывает интерес у учащихся максимально служит целям обучения. Группа студентов делится на несколько малых групп. В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение малой группы. Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой информации. Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. Подготовительный этап. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по творческому заданию. Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по творческому заданию. Этап рефлексии – подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям решения предлагаемых творческих заданий осуществляют сравнительный анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих заданий, и эффективности предложенных путей решения.
Работа в малых группах №1 (1 час). Практическое занятие №1.

Тема: Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.
Вопросы:
1. В чем общность и различие методов проецирования? 

2. В чем заключается способ проецирования, называемый параллельным? 

3. Может ли параллельная проекция прямой линии представлять собой точку? 

4. Что такое «Метод Монжа»? 

5. Как расшифровать слово «ортогональный»?
Работа в малых группах №2 (1 час). Практическое занятие №2.

Тема: Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости
Вопросы:

1.В чем состоит сущность метода прямоугольного треугольника, применяемого для определения действительной величины отрезка и углов его наклона к плоскостям проекций? 

2. Назовите все возможные (общие и частные) случаи взаимного расположения двух прямых.

3.Каково взаимное расположение двух прямых в пространстве, фронтальные проекции которых параллельны, а горизонтальные пересекаются? 

4.В каких случаях две прямые скрещиваются, хотя две одноименные проекции их параллельны?

5. Что называется плоскостью? 

6. Какими геометрическими элементами определяется плоскость? 

7. Что называется плоскостью общего положения, проецирующей плоскостью, плоскостью уровня? 

8. В чем состоит правило построения линии пересечения двух плоскостей?

9. Каково назначение вспомогательных плоскостей (посредников) при нахождении линии пересечения плоскостей?

Работа в малых группах №3 (1 час). Практическое занятие №3.

Тема: Главные позиционные задачи для прямой и плоскости

Вопросы:

1. Как определяется точка встречи прямой с плоскостью? 

2. С какой операции начинается решение этой задачи? Цель этого момента? 

3. В чем состоит второй этап решения этой задачи? На каком основании можно утверждать, что заданная и вспомогательная прямые пересекаются? 

4. В чем состоит третий этап? Доказать, что найденная точка встречи — искомая.
Работа в малых группах №4 (1 час). Практическое занятие №4.

Тема: Способы преобразования чертежа
Вопросы:

1.В чем состоит принцип замены плоскостей проекций?

2. Можно ли использовать способ замены плоскостей проекций для нахождения натуральной величины плоской фигуры?

3. В чем состоит прием вращения и каковы его частные случаи? 

4. Как осуществляется вращение плоской фигуры вокруг линий уровня?
5. В чем сущность способа плоско-параллельного перемещения?

6. В каком случае целесообразней применить плоско-параллельное перемещение?
Работа в малых группах №5 (1 час). Практическое занятие №5.

Тема: Поверхности. Многогранники

Вопросы:

1. Какая поверхность называется призматической?

2. Как образуется призматическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется многогранником? Призмой?

4. Что такое сетка многогранника?

5. Как найти точку на поверхности призмы?

6. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения призмы проецирующей плоскостью?

7. Какая поверхность называется пирамидальной?

8. Как образуется пирамидальная поверхность?

9. Какое геометрическое тело называется пирамидой?

10. Как найти точку на поверхности призмы?

11. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения пирамиды проецирующей плоскостью?

Работа в малых группах №6 (1 час). Практическое занятие №6.

Тема: Поверхности. Поверхности вращения.

Вопросы: 
1. Какая поверхность называется цилиндрической?

2. Как образуется цилиндрическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется цилиндром?

4. По каким линиям можно рассечь поверхность цилиндра вращения и как в каждом отдельном случае расположена секущая плоскость относительно оси цилиндра?

4. Какая поверхность называется конической?

5. Как образуется коническая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется конусом?

6. Какие линии можно получить при пересечении конической поверхности вращения плоскостью?

7. Какая поверхность называется сферической?

8. Как образуется сферическая поверхность?

9. Какое геометрическое тело называется сферой?

10. Какие линии можно получить при пересечении сферической поверхности вращения проецирующей плоскостью плоскостью?

11. Какая поверхность называется торовой?

12. Как образуется торовая поверхность?

13. Какое геометрическое тело называется тором? какие виды торовых поверхностей Вы знаете?

14. Какие линии можно получить при пересечении торовой поверхности вращения проецирующей плоскостью плоскостью?
Критерии оценки 

выполнения заданий на практических занятиях 
по дисциплине Инженерная графика

	Оценка
	Критерии

	отлично


	Выполнение работы промежуточной аттестации  должно быть качественным, в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих правила выполнения конструкторской документации. Студент демонстрирует отличные знания основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; разработке проектной и рабочей документации на различных стадиях проектирования, оформлении законченных проектных работ);

- основные способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства в графической системе Компас 3D, необходимые для выполнения и чтения чертежей деталей; составления конструкторской документации;

- на высоком уровне умеет анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; 
- владеет превосходными навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций, необходимых в профессиональной деятельности

	хорошо


	Выполнение зачетной работы  должно выполняться в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих правила выполнения конструкторской документации. Студент демонстрирует хорошие знания основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; разработке проектной и рабочей документации на различных стадиях проектирования, оформлении законченных проектных работ);

- основные способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства в графической системе Компас 3D, необходимые для выполнения и чтения чертежей деталей; составления конструкторской документации;

- умеет анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; 

 - владеет навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций.

	удовлетворительно


	Выполнение большинства заданий зачетной работы. Студент демонстрирует удовлетворительные знания некоторых законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры;

- какие-либо способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства в графической системе компас – 3d, необходимые для выполнения и чтения чертежей деталей; составления конструкторской документации;

- с трудом умеет анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; не всегда может использовать основные законы, методы и приемы начертательной геометрии, необходимые в профессиональной деятельности;

 - плохо владеет навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, некоторыми методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций, необходимых в профессиональной деятельности.

Грубые погрешности, которые студент допустил в процессе работы над заданиями, после консультации с преподавателем должны быть исправлены.

	неудовлетворительно


	Невыполнение большинства заданий зачетной работы. Студент демонстрирует неудовлетворительные знания основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 


Составитель:

   Григоревский Лев Борисович, доцент, к.п.н., доцент                  _______________

  «___» ________ 2025 г.

Комплект оценочных средств для текущей аттестации

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.
Контрольная работа по дисциплине «Инженерная графика»
Тема: Правила  выполнения и оформления конструкторской документации.

Вариант 1.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1

Вариант 2.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1
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Вариант 3.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1

Вариант 4.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1

[image: image79.jpg]



Вариант 5.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1
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Вариант 6.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1
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Вариант 7.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1

[image: image84.jpg]



Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1
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Вариант 8.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1
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Вариант 9.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1

Вариант 10.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1
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Вариант 11.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1

Вариант 12.
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Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1

Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1
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Вариант 13.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1
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Вариант 14.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1

Вариант 15.

Задание 1.  Выполнить рабочей чертеж детали пластина. Масштаб 2:1
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Задание 2.  Выполнить рабочей чертеж и модель детали «Штуцер». Масштаб 2:1
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Критерии оценки 

контрольных работ

по дисциплине Инженерная графика
	Оценка
	Критерии 



	отлично
	выполнены поставленные цели работы, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

	хорошо
	выполнены все задания работы; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

	удовлетворительно
	выполнены все задания контрольной работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

	неудовлетворительно
	студент не выполнил или выполнил неправильно задания контрольной работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.


Составитель:

   Григоревский Лев Борисович, доцент, к.п.н., доцент                  _______________

  «20» апреля 2026 г.

Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации 
Экзаменационные вопросы  
по дисциплине Инженерная графика

	№ и наименование 

раздела
	Экзаменационные вопросы

	Определение
	

	1. Начертательная геометрия
	1.1 Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.

1.2.Проецирование прямой линии.

1.3.Комплексный чертеж плоскости. Способы задания плоскости на чертеже

1.4.Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

1.5.Главные позиционные задачи для прямой и плоскости

1.6.Главные позиционные задачи для двух плоскостей

1.7.Способы преобразования чертежа. Замена плоскостей проекций

1.8.Способы преобразования чертежа. Способ вращения

1.9.Способы преобразования чертежа. Плоско-параллельное перемещение

1.10.Поверхности. Многоргранники. Призма

1.11.Поверхности. Многоргранники. Пирамида

1.12.Поверхности. Поверхности вращения. Цилиндр

1.13.Поверхности. Поверхности вращения. Конус

1.14.Поверхности. Поверхности вращения. Сфера

1.15.Поверхности. Поверхности вращения. Тор

1.16.Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей

1.17.Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей. Метод сфер

	2. Инженерная графика
	2.1.Правила выполнения изображений. Виды

2.2.Правила выполнения изображений. Разрезы простые

2.3.Правила выполнения изображений. Разрезы сложные

2.4.Правила выполнения изображений. Сечения

2.5.Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

2.6.Соединения разъемные резьбовые. Соединение шпилькой

2.7.Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом

2.8.Соединения разъемные шпоночные

2.9.Соединения разъемные шлицевые

2.10.Соединения разъемные. Зубчатые передачи

2.11.Соединения неразъемные сварные

	3. Компьютерная графика
	3.1.Электронная конструкторская документация. Виды и комплектность. Общие сведения.

3.2.Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения

3.3.Электронные модели и чертежи типовых деталей. Пластина

3.4.Электронные модели и чертежи типовых деталей. Втулка

3.5.Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

3.6.Электронная модель сборочной единицы. Сборочный чертеж.




Критерии оценки промежуточной аттестации 

по дисциплине Инженерная графика

	Оценка
	Критерии

	отлично
	студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

	хорошо
	студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения.

	удовлетворительно
	студент освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала.

	неудовлетворительно
	ответ студента содержит существенные пробелы в знании программного материала дисциплины, студент не умеет формулировать мысли.


Составитель:

Л.Б Григоревский, доцент, к.п.н., доцент                          __________________

УТВЕРЖДЕНО

на заседании кафедры СДМ:

протокол от «20» апреля 2026 г.. №11
Заведующий кафедрой   СДМ            ________________________  Зеньков С.А.

 «20» апреля 2026 г.
	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 1

по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. 

Задача. Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек  А(0,15,30), В(30,35,10), С(50,0,40). 
     2. Проецирование прямой линии.

Задача. Методом прямоугольного треугольника найти натуральную величину прямой LM (L(60,0,60), М(30,20,10)) и углы её наклона к П1 и П2. 
Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.



	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 2
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости 

Задача. В плоскости Σ(А,В,С), А(60,25,0), В(30,40,35), С(5,5,10) построить горизонталь и фронталь.
        2. Главные позиционные задачи для прямой и плоскости.

Задача. Построить линию пересечения двух плоскостей общего положения α(А,В,С) и β(D,E,K). Определить видимость. А(117,90,9), В(52,25,79), С(0,83,48), D(68,110,85), E(135,19,36), K(14,52,0)

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 3
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций.
Задача. Способом замены плоскостей проекций определить расстояние от точки M до прямой АВ. А(35,20,10), В(15,5,30), M(40,10,35). 

2. Поверхности. Многогранники. Призма

Задача. Перечертить заданные изображения моделей. Построить их профильную проекцию.
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Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.



	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 4
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Поверхности. Поверхности вращения. Конус

Задача. Построить три проекции заданных геометрических тел
[image: image103.png]z





2. Проецирование прямой линии.
Задача. Построить наглядное изображение и комплексный чертёж (две проекции) прямой АВ: А(10, 0, 15), В(50,40,0).
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 5
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Комплексный чертеж плоскости. Способы задания плоскости на чертеже

Задача. В точке А построить: плоскость общего положения, фронтально-проецирующую плоскость, горизонтальную уровня. ( на трех чертежах)
      2. 

[image: image104.png]


Задача. Построить линию пересечения заданных поверхностей используя способ вспомогательных концентрических сфер.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 6
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Поверхности. Многогранники. Призма

Задача. Перечертить заданные изображения моделей. Построить их профильную проекцию.
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       2. Главные позиционные задачи для  двух плоскостей.

Задача. Определить точку пересечения прямой общего положения LM, L(80,55,5), М(30,15,65) и плоскости общего положения, заданную проекциями треугольника 
[image: image1.wmf]D

АВС. Определить видимость проекций прямой LM. А(90,10,10), В(70,90,60), С(20,25,25).
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 7
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Правила выполнения сечений.
Задача. Используя  графический редактор построить твердотельную модель детали «Вал». Создать ассоциативный чертеж. Выполнить необходимые сечения
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2. Поверхности. Поверхности вращения конус.
Задача. Построить три проекции заданных моделей
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 8
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Способы преобразования чертежа. Способ вращения

Задача. Найти натуральную величину отрезка прямой общего положения

2. Главные позиционные задачи для прямой и плоскости, двух плоскостей

[image: image108.jpg]


Задача. Построить линию пересечения плоскостей общего положения α(АВС) и β(DEК). Определить видимость проекций.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО
«Братский государственный университет»

	Экзаменационный билет № 9
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Поверхности. Многоргранники. Пирамида
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Задача. Построить три проекции заданных моделей

         2. Поверхности. Поверхности вращения. Цилиндр
Задача. Выполнить фронтальный и профильный разрезы на месте соответствующих видов модели.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 10
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей

Задача. Построить линию пересечения поверхностей
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2. Способы преобразования чертежа. Плоско-параллельное перемещение
Задача. Определить Натуральную величину плоскости общего положения, заданной проекциями треугольника
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 11
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	       1. Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.

Задача. Построить три проекции точки S(30,20,30) и точки P, если известно, что она удалена от  П3 на 20мм от П2 на  25мм, а координата Z = 0. Охарактеризуйте положение точек S и P относительно плоскостей проекций.  
       2. Пересечение поверхностей. Метод сфер
[image: image112.jpg]\NAVA



Задача. Построить линию пересечения заданных поверхностей используя способ вспомогательных концентрических сфер.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 12
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	   1. Поверхности. Поверхности вращения. Тор

Задача. Построить линию пересечения тора проецирующей плоскостью
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    2. Поверхности. Поверхности вращения. Сфера
[image: image114.jpg]


Задача. Построить линию пересечения сферы проецирующими плоскостями
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 13
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Проецирование прямой линии. 
Задача. Построить проекции точек, принадлежащих: горизонтальной прямой, отстоящей от плоскости П1 на расстоянии 15мм и составляющей угол 30º с плоскостью П2
         2. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости
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Задача. Используя линии уровня, построить: проекции отрезка прямой SD, принадлежащего плоскости Σ(f ∩ h)
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 14
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Способы преобразования чертежа. Замена плоскостей проекций 
Задача. Определить натуральную величину отрезка прямой общего положения  А(10,20,40), В(30, 25, 15)
        2. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости Задача. В плоскости β(АВС) построить горизонталь, фронталь и линию ската
[image: image116.png]
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 15
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

[image: image117.png]


Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),
А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 16
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Правила выполнения изображений. Виды

Задача. По наглядному изображению предмета построить шесть ортогональных проекций
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        2. Правила выполнения изображений. Разрезы простые

Задача. Выполнить фронтальный и профильный разрезы на месте соответствующих видов модели.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 17
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Правила выполнения изображений. Сечения

Задача. Используя  систему проектирования построить твердотельную модель детали «Вал». Создать ассоциативный чертеж. Выполнить необходимые сечения
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2. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом
Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение болтом с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм и толщинами соединяемых деталей m = 20мм; n = 30мм.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 18
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Правила выполнения изображений. Виды

Задача. По наглядному изображению предмета построить шесть ортогональных проекций
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2. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

[image: image122.jpg]


Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение болтом с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм и толщинами соединяемых деталей m = 20мм; n = 30мм.
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 19
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	           1.  Правила выполнения изображений. Сечения
Задача. Начертить главный вид вала. Вид слева заменить необходимыми сечениями
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2. Соединения неразъемные сварные

Задача. Выполнить чертеж и модель сборочной единицы «Кронштейн» 
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 20
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	           1.  Соединения разъемные резьбовые. Соединение шпилькой
Задача. Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение шпилькой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм, толщиной соединяемой детали  n = 25мм, шагом P = 3,5, длиной посадочного конца l1 = 30мм.
2. Соединения разъемные шлицевые

Задача. Выполнить чертеж шлицевого соединения вала и втулки по ГОСТ 1139-80 номинальным размером 8х36х40х7 
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 21
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	         1. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение болтом с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм и толщинами соединяемых деталей m = 20мм; n = 30мм.
2. Соединения разъемные шпоночные

Задача. Выполнить чертеж шпоночного соединения вала и втулки по ГОСТ 23360-78 . Диаметр вала 32мм
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 22
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	         1. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Втулка

Задача. По размерам, приведенным в табл. 5 (ГОСТ 1978–81) разработать электронную модель и чертеж детали «Втулка подшипника скольжения
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2. Соединения разъемные шпоночные

Задача. Выполнить чертеж шпоночного соединения вала и втулки по ГОСТ 24071-97 . Диаметр вала 32мм
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 23
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	         1. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

Задача. По размерам, приведенным в табл. 23 (ГОСТ 25878–85, исполнение 1) разработать электронную модель и чертеж детали «Штуцер». 


2. Правила выполнения изображений. Разрезы сложные

Задача. Выполнить изображение ступенчатого разреза
Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.



	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 24
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Электронная конструкторская документация. Виды и комплектность. Общие сведения.

2. Соединения неразъемные сварные (задача)

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.




	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 25
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Соединения разъемные. Зубчатые передачи

Задача. При использовании конструкторских приложений системы проектирования Компас 3D выполнить чертежи и модель зубчатого колеса
2. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Пластина

Задача. Средствами чертежно-графичнеского редактора истсемы проектирования Компас 3D выполнить чертеж детали «Пластина»
Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.




	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 26
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения

2. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

Задача. По размерам, приведенным в табл. 23 (ГОСТ 25878–85, исполнение 1) разработать электронную модель и чертеж детали «Штуцер». 

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.




	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 27
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом

Задача. Выполнить конструктивное соединение винтом номинальным диаметром 30мм
2. Соединения разъемные шлицевые

Задача. Выполнить чертеж шлицевого соединения вала и втулки по ГОСТ 1139-80 номинальным размером 8х32х36х6 

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.




	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 28
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Правила выполнения изображений. Виды

Задача. По наглядному изображению предмета построить шесть ортогональных проекций
2. Правила выполнения изображений. Разрезы сложные

Задача. Выполнить изображение ломаного разреза
Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.




	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 29
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Соединения разъемные шпоночные

Задача. Выполнить чертеж шпоночного соединения вала и втулки по ГОСТ 23360-78 . Диаметр вала 44 мм
2. Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.




	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 30
по дисциплине  Инженерная графика
27.03.04 «Управление и информатика в технических системах»

	1. Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом

Задача. Выполнить конструктивное соединение винтом номинальным диаметром 30мм
2. Соединения разъемные шлицевые

Задача. Выполнить чертеж шлицевого соединения вала и втулки по ГОСТ 1139-80 номинальным размером 8х32х36х6 

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                     Григоревский Л.Б.                  

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол №11 от « 20» апреля 2026г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                    ______________               Зеньков С.А.




Комплект оценочных средств для диагностического дисциплинарного тестирования 
ОПК-1: Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе положений, законов и методов в области естественных наук и математики
      Индикаторы: 

ОПК-1.1 Знает положения, законы и методы в области естественных наук и математики.
ОПК-1.2 Использует положения, законы и методы в области естественных науки математики для анализа задач профессиональной деятельности.
ОПК-2: Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей)

     Индикаторы:
 ОПК-2.1 Находит и анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
 ОПК-2.2 Формулирует задачи профессиональной деятельности на основе знаний, профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей).
	    Код и содержание индикаторов достижения
	Планируемые результаты обучения по дисциплине

	ОПК – 1.1 

Знает положения, законы и методы в области естественных наук и математики
	Знать: способы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже
Уметь: выполнять чертежи и модели деталей
Владеть: способностью к конструктивно-геометрическому пространственному мышлению 

	ОПК – 1.2

Использует положения, законы и методы в области естественных наук и математики для анализа задач профессиональной деятельности
	Знать: способы задания кривых лини, поверхностей вращения, линейчатых винтовых, циклических поверхностей на комплексном чертеже
Уметь: выполнять чертежи и модели сборочных единиц
Владеть: навыками автоматизированного проектирования

	ОПК – 2.1 
Находит и анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
	Знать: способы построения разверток поверхностей, касательных линий и плоскостей к поверхности

Уметь: использовать конструкторскую документацию в объеме, достаточном для анализа задач профессиональной деятельности

Владеть: навыками выполнения геометрически равноценного изображения изделия на чертеже

	ОПК – 2.2
Формулирует задачи профессиональной деятельности на основе знаний, профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей). 


	Знать: способы разработки конструкторской документации - чертежей и моделей изделий средствами систем проектирования

Уметь: использовать технологическую документацию в объеме, достаточном для анализа задач профессиональной деятельности
Владеть: навыками чтения чертежей изделий


Распределение заданий по типам и уровням сложности
по индикаторам компетенций ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2
	Индикатор компетенции
	Уровень сложности задания
	Тип задания
	Количество заданий

	Семестр 1

	ОПК – 1.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК – 1.2
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Итого для ОПК - 1
	20

	Семестр 1

	ОПК – 2.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК – 2.2
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	7

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Итого для ОПК - 2
	20


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 1.1
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Каким символом обозначено на комплексном чертеже расстояние, на которое удалена точка А от фронтальной плоскости проекций
А -Ах
Б -Ay
В- Az
[image: image2.png]Ji3




2. Прямые, изображенные на чертеже, являются …
[image: image3.png]



А - скрещивающимися

Б - пересекающимися

В - параллельными

Г – перпендикулярными



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	3. Установите соответствие между:

общепринятыми обозначениями плоскостей проекций, применяющиеся при формировании ортогонального чертежа (эпюра Монжа) и их обозначением
1. Горизонтальная плоскость проекций.                   А – П1
2. Профильная плоскость проекций..                        Б – П2
3. Фронтальная плоскость проекций.                        В – П3
                                                                                       Г – П0
(1А, 3Б, 2В)
4. Установите соответствие между:

Названием сечения и его изображением.
1. Вынесенное сечение
2. Наложенное сечение
3. Вынесенное сечение в разрыве
 А  [image: image4.png]<
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 В [image: image6.png]


 Г [image: image7.png]



(1А, 2Б, 3В)
5. Установите соответствие между:

видом резьбы и углом ее профиля.
1. Метрическая                                                А - 550 
2. Трубная цилиндрическая                           Б – 600 
3. Трапецеидальная                                        В - 300
                                                                          Г - 500

(1Б, 2А, 3В)
6. Установите соответствие между:

названиями изображений и представленными чертежами
1. Фронтальный и профильный  простые разрезы
2. Виды
3. Сечения

А [image: image8.png]A-A
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(1А, 2В, 3Б)
7. Установите соответствие между:

формулировками задач и их решениями представленными на комплексных чертежах
1. Приведение плоскости общего положения в проецирующее
2. Определение расстояния от точки до отрезка прямой
3. Нахождение натуральной величины отрезка прямой общего положения

А[image: image12.png]3




 Б  [image: image13.png]


В[image: image14.png]


Г [image: image15.png]



(1А, 2Б, 3В)
8. Установите соответствие между:

формулировками задач  и представленными комплексными чертежами
1. Построение точки пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения
2. Построение линии пересечения плоскостей общего положения 
3. Построение линии пересечения плоскостей одна из которых задана следами

А [image: image16.png]


Б  [image: image17.png]


 В[image: image18.png]


 Г [image: image19.png]



(1А, 2Б, 3В)
9. Установите соответствие между:
буквенным обозначением секущей плоскости и полученным с помощью нее сечением, обозначенным цифрой.
1. Плоскость А-А
2. Плоскость Б-Б
3. Плоскость В-В
4. Плоскость Г-Г
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(1-5, 2-3, 3-2, 4-4)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	10. Каким плоскостям проекций принадлежат точки К, S, L. Охарактеризуйте положение точки Е.
[image: image21.png]



Ответ: профильной, горизонтальной, фронтальной, в пространстве


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 1.2
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	11. Продолжите предложение. Линия пересечения двух заданных поверхностей представляет собой  …

[image: image22.png]<




А – пространственную кривую

Б – ломаную линию

В – несколько плоских кривых
12. Какой способ следует применить для построения линия пересечения заданных на чертеже поверхностей? 
[image: image23.png]



А – способ сфер

Б – способ секущих плоскостей

	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	13. Установите соответствие между:
Установите соответствие между названиями разрезов и их чертежами 
1. Сложный ступенчатый разрез
2. Сложный ломаный разрез
3. Простой разрез
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(1А, 2Б, 3В)
14. Установите соответствие между:
названиями прямых и их комплексными чертежами
1. Фронталь 
2. Горизонталь
3. Профильная прямая уровня
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(1Б, 2А, 3В)
15. Установите соответствие между: 
обозначенными на рисунке элементами поверхности вращения и их наименованием

1. Осевая плоскость
2. Экватор
3. Горло 

[image: image32.png]



А - β     Б – n   В – g   Г- m
(1А, 2Б, 3В)
16. Установите соответствие между 

проекциями точек на комплексном чертеже и наименованием прямых, которым они принадлежат
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1. Одной и той же горизонтально-проецирующей прямой
2. Одной и той же фронтально-проецирующей прямой
3. Одной и той же профильно-проецирующей прямой
А – А и В      Б – В и С    В – В и D    Г- А и С 

(1А, 2Б, 3В)
17. Установите соответствие между:

 обозначениями и наименованиями расстояний, на которые точка А удалена от плоскостей проекций
[image: image34.png]


 
1. Ах
2. Ay
3. Az
А - расстояние от точки А до профильной плоскости проекций П3

Б - расстояние от точки А до горизонтальной плоскости проекций П1
В - расстояние от точки А до фронтальной плоскости проекций П2
Г - расстояние от точки А до точки начала координат О
(1А, 2В, 3Б)
18. Установите соответствие между наименованием многогранника и его ортогональным чертежом
1. Правильная трехгранная пирамида
2. Правильная четырехгранная пирамида
3. Прямая четырехгранная призма
4. Наклонная трехгранная призма
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(1А, 2Б, 3В)
19. Установите соответствие между:
 обозначением параметра резьбы и его названием.
[image: image39.png]



1. L   2. B     3. E
А - длина резьбы

Б - сбег резьбы

В - недовод

Г – недорез
(1А, 2Б, 3В)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	20. Необходимо ли использовать проецирующую плоскость-посредник при решении данной задачи на взаимное пересечение? Какое расположена в пространстве  плоскость DEF?
[image: image40.png]



Отчет: Нет. Проецирующая плоскость задана по условию.


Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	Б
	11
	Б

	2
	А
	12
	Б

	3
	1А, 3Б, 2В
	13
	1А, 2Б, 3В

	4
	1А, 3Б, 2В
	14
	1Б, 2А, 3В

	5
	1Б, 2А, 3В
	15
	1А, 2Б, 3В

	6
	1А, 2В, 3Б
	16
	1А, 2Б, 3В

	7
	1А, 2Б, 3В
	17
	1А, 2В, 3Б

	8
	1А, 2Б, 3В
	18
	1А, 2Б, 3В

	9
	(1-5, 2-3, 3-2, 4-4)
	19
	1А, 2Б, 3В

	10
	Профильной, горизонтальной, фронтальной, в пространстве
	20
	Нет. Проецирующая плоскость задана по условию.


Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)
	Индикатор 
	ОПК – 2.1
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Какую вспомогательную плоскость необходимо построить для выполнения шпоночного паза на модели детали “Вал” (см. рисунок)?
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А - параллельную горизонтальной плоскости проекций

Б - касательную к цилиндрической ступени вал на которой расположен шпоночный паз

В - плоскость, проходящую через ось вала

2. Способом прямоугольного треугольника можно определить …
А - натуральную величину отрезка прямой

Б - углы наклона отрезка прямой к плоскостям проекций

В - площадь треугольника

Г - натуральную величину треугольника


	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	3. Установите соответствие

 фронтальных и горизонтальных проекций пересечения конуса с проецирующей плоскостью
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(1А, 2Б, 3В, 4Г)
4. Установите соответствие между:

 наглядным изображением сварных швов и их наименованием

[image: image51.png]e 2




           1                                2

А - Тавровый

Б - Внахлестку

В - Стыковой

Г – Угловой

(1А, 2Б)
5. Установите соответствие. 

На модели детали “Вал” цифрами  1, 14 и 13 обозначены….….
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А - резьба

Б - лыски

В - шлицы

Г – шпоночный паз

Д - канавка

(1А, 2Б, 3В)
6. Установите соответствие между:

 наглядным изображением сварного шва и его наименованием
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             1                                  2

А - угловой

Б - стыковой

В - тавровый

Г – простой

(1А, 2Б)
7. Установите соответствие между изображениями, обозначенными цифрами, и их названиями
[image: image54.png]



А – справа Б – спереди В – слева Г – сверху Д- снизу

(1А, 2Б,3В, 4 Г)
8. Установите соответствие между наименованием операции моделирования и изображением дающим информацию о принципе ее выполнения (твердотельное моделирование в системе проектирования “Компас 3D” ).
1. Операция  “Вырезать вращением”
2. Операция “Сечение”
3. Операция “Вырезать выдавливанием”

А[image: image55.png]
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(1А, 2Б,3В)
9. Установите соответствие. На модели детали “Вал” цифрами  9, 10 и 11 обозначены….….

1
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А - шлицы, Б – шпоночный паз, В – лыска, Г – галтель 

(9А, 10Б, 11В)

	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	10. Продолжите предложение. Горизонтальной плоскостью уровня называется плоскость……….

Ответ: параллельная горизонтальной плоскости проекций



Комплект тестовых заданий 

для диагностического дисциплинарного тестирования  (КТЗ для ДДТ)

	Индикатор 
	ОПК – 2.2
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	11. Какое количество изображений необходимо привести на чертеже детали, показанной на рисунке?
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А - 3
Б - 2
В – 1

Г – 4

12. Какое количество изображений необходимо привести на чертеже детали с фланцевой поверхностью, показанной на рисунке?
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А - 1
Б - 6
В – 2


	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	13. Установите соответствие между обозначенными  цифрами 1, 2, 3 видами предмета на чертеже и их наименованием
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А – спереди

Б – сверху

В – слева

Г – сзади

Д - Снизу

Е – справа

(1А, 2Б,3В)
14. Установите соответствие между видом проецирования, и характеризующей его формулировкой
1. Ортогональное проецирование
2. Центральное проецирование
3. Параллельное проецирование
А – Проецирование, при котором проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций
Б – Проецирование, при котором проецирующие лучи исходят из одной точки
В – Проецирование, при котором используются параллельные проецирующие лучи, проведенные в заданном направлении относительно плоскости проекций под углом не равным 90º
Г -Проецирование на вспомогательную плоскость проекций 

(1А, 2Б,3В)
15. Установите соответствие между обозначением проекции точки и ее наименованием
1. Фронтальная проекция точки А
2. Профильная проекция точки А
3. Горизонтальная проекция точки А

А – А2
Б – А3
В – А1
Г – А4
Д – А0
(1А, 2Б,3В)
16. Установите соответствие между чертежом и наименованием изображенной на нем поверхности
1. Открытый тор
2. Сфера
3. Самопересекающийся тор

А [image: image63.png]


 Б [image: image64.png]


 В [image: image65.png]
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(1А, 2Б,3В)
17. Установите соответствие между:

 названием изображения, и характеризующей его формулировкой согласно ГОСТ 2.305
1. Разрез предмета
2. Сечение предмета
3. Вид предмета

А - ортогональная проекция предмета, мысленно рассеченного полностью или частично одной или несколькими плоскостями для выявления невидимых поверхностей
Б - ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета
В - ортогональная проекция, обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и плоскостью проекций
Г - дополнительное, отдельное изображение части предмета

(1А, 2Б,3В)
18. Установите соответствие. Для детали, изображенной в аксонометрии, цифрами обозначены виды …
[image: image68.png]



А – снизу Б – главный В – сверху Г – слева Д- справа

(1А, 2Б,3В, 4 Г)
19. Установите соответствие между:

 операцией моделирования и результатом ее выполнения (трехмерная модель)
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А - Операция вращения

Б - Операция выдавливания

В - Кинематическая операция

Г - Операция «Сечение по эскизу»

(1А, 2Б, 3В)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	20. Продолжите предложение. Плоскостью общего положения называется плоскость….

Ответ: не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций



Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	Б
	11
	В

	2
	А,Б
	12
	В

	3
	1А, 2Б, 3В, 4Г
	13
	1А, 2Б,3В

	4
	1А, 2Б
	14
	1А, 2Б,3В

	5
	1А, 2Б, 3В
	15
	1А, 2Б,3В

	6
	1А, 2Б
	16
	1А, 2Б,3В

	7
	1А, 2Б,3В, 4 Г
	17
	1А, 2Б,3В

	8
	1А, 2Б,3В
	18
	1А, 2Б,3В,4Г

	9
	9А, 10Б, 11В
	19
	1А, 2Б, 3В

	10
	параллельная горизонтальной плоскости проекций
	20
	Не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций


Критерии оценки тестовых заданий
	 Результат оценивания
	Тип задания
	Критерии

	верно
	с выбором одного / 
нескольких ответов
	Полное совпадение с верным ответом

	
	на установление 
последовательности / соответствия
	

	
	с развернутым ответом
	Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).
Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).
Обоснованность ответа (наличие аргументов).
Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).
Сопоставимость с эталонным ответом.

	неверно
	с выбором одного/нескольких ответов; 
на установление 
последовательности / соответствия; 
с развернутым ответом
	Допущены ошибки или ответ отсутствует


Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся
	Оценка
	Процент верных ответов

	отлично
	91-100

	хорошо
	80-90

	удовлетворительно
	70-79

	неудовлетворительно
	менее 70
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