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Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине Б1.О.08.01 Инженерная графика

1. ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий.
Индикаторы:

ОПК-1.1. Применяет методы естественнонаучных дисциплин (физики, химии) при решении задач профессиональной деятельности;
2. ОПК-2: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
Индикаторы: 

ОПК-2.1. Использует нормативные правовые акты в профессиональной деятельности.

	Раздел

(№, наименование)
	Тема
	Код 

индикатора
	Форма

оценки

(текущий контроль, промежуточная аттестация, диагностическое дисциплинарное тестирование)
	ФОС

(согласно 

раздела 6 РПД)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Начертательная геометрия
	1.1 Виды проецирования, проекции точки. Проекции прямой. Комплексный чертеж, его свойства.

Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование прямой линии Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование прямой линии
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	Лекция-визуализация

ПЗ № 1

Работа в мал группах

Экз. вопрос 1.1.

	
	1.4. Сечение тел плоскостью. Сечение поверхностей общего положения проецирующими плоскостями. Пересечение кривой поверхности прямой линией. Поверхности. Пересечение поверхностей плоскостью и прямой, развёртки. Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей и метод сфер.
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	Лекция-визуализация

ПЗ № 2

Работа в мал группах

Экз. вопрос 1.2.

	
	1.7. Взаимное пересечение поверхностей Взаимное пересечение многогранных поверхностей. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций, способ вращения. Взаимное пересечение многогранников. Построение разверток.
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	Лекция-визуализация

ПЗ № 3

Работа в мал группах

Экз. вопрос 1.3.

	
	1.11. Виды
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	Лекция-визуализация

ПЗ № 4

Работа в мал группах

Экз. вопрос 1.4.

	
	1.15 Разрезы. Разрезы простые.
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	Лекция-визуализация

ПЗ № 4

Работа в мал группах

Экз. вопрос 1.4.

	
	2.1. Разрезы сложные
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	Лекция-визуализация

ПЗ № 5

Работа в мал группах

Экз. вопрос 1.5.

	
	2.4. Сечения.
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	Лекция-визуализация

ПЗ № 6

Работа в мал группах

Экз. вопрос 1.6.

	
	1.19. Пересечение поверхностей.

Метод секущих плоскостей.
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	Лекция-визуализация

ПЗ № 7 

Экз. вопрос 1.7.

	
	1.21. Пересечение поверхностей.

Метод сфер.
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	Лекция-визуализация

ПЗ № 8 

Экз. вопрос 1.8.

	2. Инженерная графика


	2.1. Правила выполнения

изображений. Виды
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	ПЗ № 9

Работа в мал группах

Зач. вопрос 2.1.

	
	2.3. Правила выполнения

изображений. Разрезы
	ОПК-1.1
ОПК-2.1
	ТК, ПА
	ПЗ № 10

Работа в мал группах

Зач. вопрос 2.2

	
	2.5. Правила выполнения

изображений. Сечения
	ОПК-1.1
ОПК-2.1
	ТК, ПА


	ПЗ № 11

Работа в мал группах

Зач. вопрос 2.3

	
	2.7. Соединения разъемные

резьбовые. Соединение

болтом
	ОПК-1.1
ОПК-2.1
	ТК, ПА
	ПЗ № 12

Работа в мал группах

Зач. вопрос 2.4

	
	2.9. Соединения разъемные

резьбовые. Соединение

шпилькой
	ОПК-1.1
ОПК-2.1
	ТК, ПА
	ПЗ № 13 

Зач. вопрос 2.5

	
	2.11. Соединения разъемные

резьбовые. Соединение

винтом
	ОПК-1.1
ОПК-2.1
	ТК, ПА
	ПЗ № 14

Зач. вопрос 2.6

	
	2.13. Соединения разъемные

шпоночные
	ОПК-1.1
ОПК-2.1
	ТК, ПА
	ПЗ № 15

Зач. вопрос 2.7

Работа в мал группах

	
	2.15. Соединения разъемные

шлицевые
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	ПЗ № 16

Зач. вопрос 2.8

Работа в мал группах

	
	2.17. Соединения разъемные.

Зубчатые передачи
	ОПК-1.1
ОПК-2.1
	ТК, ПА
	ПЗ № 17

Зач. вопрос 2.9 

	
	2.19. Соединения неразъемные

сварные
	ОПК-1.1
ОПК-2.1
	ТК, ПА
	ПЗ № 18

Зач. вопрос 2.10

	3. Машинная графика
	3.1. Правила выполнения видов с использованием информационных технологий.
	ОПК-1.1
ОПК-2.1.
	ТК, ПА
	ПЗ № 19

Зач. вопрос 3.1

	
	3.4.  D моделирование в автоматизированной программе КОМПАС. 

Электронные модели и

чертежи типовых деталей.

Электронная модель

сборочной единицы.

Сборочный чертеж.
	ОПК-1.1
ОПК-2.1
	ТК, ПА
	ПЗ № 20

Зач. вопрос 3.2


ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине Б1.О.08.01 Инженерная графика
	№ п/п
	Наименование 
оценочного 
средства
	Краткая характеристика оценочного 
средства
	Представление 
оценочного 
средства

	Текущий контроль

	1.
	Лекция - визуализация
	Форма активного вовлечения студентов в учебный процесс, путем привлечения внимания к наиболее важным вопросам темы на конкретных примерах.
	Примеры для разбора

	2.
	Практические занятия 

	Форма организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения современными методами лабораторной работы с применением технических средств
	

	3.
	Практическое занятие. Работа в малых группах
	Форма организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении группой по 2-5 человек под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения современными методами работы.
	Вопросы для практических занятий

	4.
	Контрольная работа
	
	

	Промежуточная аттестация

	5.
	Вопросы к зачету
	Средство контроля усвоения материала в виде вопросов по всем темам дисциплины
	Комплект вопросов по всем темам в количестве 30

	6
	Экзаменационные билеты
	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по дисциплине
	Комплект экзаменационных билетов

	7.
	Тест
	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
	База тестовых заданий

	8.
	Задания для 
диагностического дисциплинарного тестирования
	Задания для проверки уровня освоения компетенций обучающегося
	Комплект тестовых заданий


1. ЛЕКЦИЯ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Лекция-визуализация №1 (2 часа)
Тема: Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.
Виды проецирования, проекции точки. Проекции прямой. Комплексный чертеж, его свойства.

Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование прямой линии Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование прямой линии
Лекция- визуализация №2 (2 часа)
Тема: Поверхности. Пересечение поверхностей плоскостью и прямой, развёртки. Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей и метод сфер.
Лекция- визуализация №3 (2 часа)
Тема: Главные позиционные задачи для прямой и плоскости
Лекция-визуализация №4 (2 часа)

Тема: Способы преобразования чертежа.
Лекция-визуализация №5 (2 часа)

Тема: Поверхности. Многогранники. Взаимное пересечение поверхностей Взаимное пересечение многогранных поверхностей.
Лекция-визуализация №6 (2 часа)

Тема: Поверхности. Поверхности вращения.
Лекция-визуализация №7 (2 часа)

Тема: Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей
Лекция-визуализация №8 (3 часа)

Тема: Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей. Метод сфер
Лекция-визуализация – это лекция, представляющая собой подачу лекционного материала с помощью технических средств обучения (аудио- и/или видеотехники). Основной целью лекции-визуализации является формирование у студентов профессионального мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму. Этот вид лекции наиболее эффективен на этапе введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. Чтение лекции-визуализации сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов.

Структура лекции близка к традиционной и включает в себя вводную, основную и заключительную части. Особенностью лекции-визуализации является одновременная активизация у студентов трех видов памяти: слуховой, зрительной и двигательной, позволяющей им наиболее эффективно усваивать материал. Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, то есть, с включением активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя использовать такие формы наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и сами являются носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень мыслительной активности обучающихся.
	Оценка
	Критерии

	Отлично
	Полное владение темой лекции

	Хорошо
	Владеет темой в общих чертах, в отдельных аспектах темы разбирается углубленно

	Удовлетворительно
	Частично владеет темой, может использовать полученную информацию других участников образовательного процесса.

	Неудовлетворительно
	Не разбирается в теме и не воспринимает информацию от других участников образовательного процесса


2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Практическое занятие №1 (4 часа)

Методы проецирования. Точка. Проецирование точки на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Прямая. Проекции прямой. Прямые общего положения; прямые частного положения. Взаимное положение прямой и точки. Взаимное положение прямых.
1. В чем общность и различие методов проецирования? 

2.  В чем заключается способ проецирования, называемый параллельным? 

3.  Может ли параллельная проекция прямой линии представлять собой точку? 

4.  Что такое «Метод Монжа»? 

5.  Как расшифровать слово «ортогональный»?

Практическое занятие №2 (4 часа)
Плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего положения; плоскости уровня; проецирующие плоскости. Проекции плоскости. Задание. Точка и прямая в плоскости. Линии уровня в плоскости. Взаимное положение прямой и плоскости; плоскостей.
1. В чем состоит сущность метода прямоугольного треугольника, применяемого для определения действительной величины отрезка и углов его наклона к плоскостям проекций? 

2. Назовите все возможные (общие и частные) случаи взаимного расположения двух прямых.

3. Каково взаимное расположение двух прямых в пространстве, фронтальные проекции которых параллельны, а горизонтальные пересекаются? 

4. В каких случаях две прямые скрещиваются, хотя две одноименные проекции их параллельны?

5. Что называется плоскостью? 

6. Какими геометрическими элементами определяется плоскость? 

7. Что называется плоскостью общего положения, проецирующей плоскостью, плоскостью уровня? 

8. В чем состоит правило построения линии пересечения двух плоскостей?

9. Каково назначение вспомогательных плоскостей (посредников) при нахождении линии пересечения плоскостей?

Практическое занятие №3 (4 часа)

Многогранные поверхности. Точка на поверхности. Сечение многогранника плоскостью. Сечение многогранной поверхности несколькими секущими плоскостями. Сечение комбинированной многогранной поверхности секущей плоскостью. Сечение полой фигуры секущей плоскостью. 

1. Какая поверхность называется призматической?

2. Как образуется призматическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется многогранником? Призмой?

4. Что такое сетка многогранника?

5. Как найти точку на поверхности призмы?

6. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения призмы проецирующей плоскостью?

7. Какая поверхность называется пирамидальной?

8. Как образуется пирамидальная поверхность?

9. Какое геометрическое тело называется пирамидой?

10. Как найти точку на поверхности призмы?

11. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения пирамиды проецирующей плоскостью?

Практическое занятие №4(4 часа)

Кривые поверхности. Образование и задание поверхности на чертеже. Классификация поверхностей. Определение недостающих проекций точек на кривой поверхности. Винтовые поверхности. 

1. Какая поверхность называется цилиндрической?

2. Как образуется цилиндрическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется цилиндром?

4. По каким линиям можно рассечь поверхность цилиндра вращения и как в каждом отдельном случае расположена секущая плоскость относительно оси цилиндра?

5. Какая поверхность называется конической?

6. Как образуется коническая поверхность?

1. 3. Какое геометрическое тело называется конусом?

7. Какие линии можно получить при пересечении конической поверхности вращения плоскостью?

8. Какая поверхность называется сферической?

9. Как образуется сферическая поверхность?

10. Какое геометрическое тело называется сферой?

11. Какие линии можно получить при пересечении сферической поверхности вращения проецирующей плоскостью плоскостью?

12. Какая поверхность называется торовой?

13. Как образуется торовая поверхность?

14. Какое геометрическое тело называется тором? какие виды торовых поверхностей Вы знаете?

15. Какие линии можно получить при пересечении торовой поверхности вращения проецирующей плоскостью плоскостью?

Практическое занятие №5 (7 часов)

Построение разверток поверхностей геометрических тел. Взаимное пересечение поверхностей вращения. Развертки призмы, пирамиды. Развертки усеченных геометрических тел.

1. Какая поверхность называется призматической?

2. Как образуется призматическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется многогранником? Призмой?

4. Что такое сетка многогранника?

5. Как найти точку на поверхности призмы?

6. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения призмы проецирующей плоскостью?

Практическое занятие №6 (4 часа)
Взаимное пересечение многогранных поверхностей. Развёртки поверхностей. Особые случаи пересечения поверхностей второго порядка. 

1. Какая поверхность называется пирамидальной?

2. Как образуется пирамидальная поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется пирамидой?

4. Как найти точку на поверхности призмы?

5. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения пирамиды проецирующей плоскостью?

Практическое занятие №7 (2 часа)

Правила выполнения видов. ГОСТ 2.305-2008. 

1. Какое изображение называется видом?

2. Какие название видов на чертеже устанавливает ГОСТ 2.305-2008?

3. Какое изображение называется местным видом?

Практическое занятие №8 (2 часа)

Правила выполнения разрезов. ГОСТ 2.305-2008. Разрезы простые. 

1. Какое изображение называется разрезом?

2. Классифицируйте разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций.

3. Какой разрез называется простым?

4. В каком случае разрез необходимо обозначать?

5. Какой разрез называется сложным?

6. Какие виды сложных разрезов Вы знаете, в чем их особенность

Практическое занятие №9 (3 часа)

Аксонометрические проекции. Стандартные проекции. Коэффициент искажения 

Практическое занятие №10 (8 часа)

Стандарты оформления конструкторской документации: форматы, типы линий; чертежные шрифты; основная надпись. 

Практическое занятие №11 (4 часа)

Стандарты оформления конструкторской документации: форматы, типы линий; чертежные шрифты; основная надпись.

Практическое занятие №12 (8 часов)

Соединения. Разъемные. Неразъемные. Соединения резьбовые. Определение резьбы. Виды резьб: по назначению; профилю. Основные параметры резьб. Изображение резьбы и обозначение на чертеже.

1. . Какая поверхность называется резьбовой?

2. . Какие особенности предусмотрены ГОСТ при изображении резьбы на чертеже?

Практическое занятие №13 (9 часов)

Изображение резьбовых соединений. Соединение болтовое. Сборочный чертеж. Упрощения на сборочном чертеже. Позиционные номера. 

Спецификация (ГОСТ 2.108- 78). 

1. . Какие стандартные изделия входят в состав болотового соединения?

2. . Перечислите основные расчетные параметры соединения болтом.

Практическое занятие №14 (9 часов)

Эскизирование. Требование к чертежу. Порядок выполнения эскиза. Общие правила простановки размеров. Выполнение эскизов деталей типа втулка, гайка, фланец.

Практическое занятие №15 (7 часов)

Команды раздела «Геометрия», редактирование в компас - 3d. Чертеж пластины. 

1. . Какой документ называется электронным?

2. Какие виды электронных конструкторских документов Вам известны?

3. Что называется основным комплектом конструкторской документации?

4. В чем особенность составления чертежа "Пластина"?

5. Каковы конструктивные особенности данного изделия и как они влияют на разработку его чертежа и модели?

Практическое занятие №16 (7 часов)

Построение трехмерной модели в компас - 3d; выполнение ассоциированного чертежа по модели. 

1. Какой документ называется чертежом детали?

2. Охарактеризуйте основные компоненты чертежа детали.

3. Охарактеризуйте понятие "электронная модель детали".

4. Что такое электронная геометрическая модель изделия? Каков ее состав?

Практическое занятие №17 (16 часов)

Построение основных видов и объема в компас-3d. 
1. . В чем особенность составления чертежа "Втулка"?

2. Каковы конструктивные особенности данного изделия и как они влияют на разработку его чертежа и модели?

3. В чем особенность составления чертежа "Штуцер"?

4. Каковы конструктивные особенности данного изделия и как они влияют на разработку его чертежа и модели?

5. Дайте определение понятию "сборочный чертеж"?

6. Перечислите главные компоненты сборочного чертежа.

7. Какой документ называется спецификацией и какую информацию он содержит?

8. Что такое сборочная единица?

9. Дайте определение понятию "электронная сборочная модель изделия".
	Оценка
	Критерии

	Отлично
	Выставляется обучающемуся, сформулировавшему полный и правильный ответ на вопросы практического занятия, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом обучающийся должен показать знание специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы.

	Хорошо
	Выставляется обучающемуся, который дал полный правильный ответ на вопросы практического занятия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы.

	Удовлетворительно
	Выставляется обучающемуся, показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на практическом занятии, продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. Обучающийся должен опираться в своем ответе на учебную литературу

	Неудовлетворительно
	Выставляется обучающемуся, если он не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы


3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты: нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать – учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения задания. 
Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение различных групп участников к одному и тому же вопросу. 
Задачи: Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. Формирование ценностно-ориентационного единства группы. Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации. 
Методика осуществления: Организационный этап. Подбор практического задания, отвечающего следующим критериям: не имеет однозначного и односложного ответа или решения является практическим и полезным для учащихся связано с жизнью учащихся вызывает интерес у учащихся максимально служит целям обучения. Группа студентов делится на несколько малых групп. В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение малой группы. Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой информации. Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. Подготовительный этап. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по творческому заданию. Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по творческому заданию. Этап рефлексии – подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям решения предлагаемых творческих заданий осуществляют сравнительный анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих заданий, и эффективности предложенных путей решения.
Работа в малых группах №1 (1 час). Практическое занятие №2.

Тема: Методы проецирования. Точка. Проецирование точки на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Прямая. Проекции прямой. Прямые общего положения; прямые частного положения. Взаимное положение прямой и точки. Взаимное положение прямых

Вопросы:

1.В чем состоит сущность метода прямоугольного треугольника, применяемого для определения действительной величины отрезка и углов его наклона к плоскостям проекций? 

2. Назовите все возможные (общие и частные) случаи взаимного расположения двух прямых.

3.Каково взаимное расположение двух прямых в пространстве, фронтальные проекции которых параллельны, а горизонтальные пересекаются? 

4.В каких случаях две прямые скрещиваются, хотя две одноименные проекции их параллельны?

5. Что называется плоскостью? 

6. Какими геометрическими элементами определяется плоскость? 

7. Что называется плоскостью общего положения, проецирующей плоскостью, плоскостью уровня? 

8. В чем состоит правило построения линии пересечения двух плоскостей?

9. Каково назначение вспомогательных плоскостей (посредников) при нахождении линии пересечения плоскостей?

Работа в малых группах №3 (1 час). Практическое занятие №3.

Тема: Плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего положения; плоскости уровня; проецирующие плоскости. Проекции плоскости. Задание. Точка и прямая в плоскости. Линии уровня в плоскости. Взаимное положение прямой и плоскости; плоскостей

Вопросы:

1. Как определяется точка встречи прямой с плоскостью? 

2. С какой операции начинается решение этой задачи? Цель этого момента? 

3. В чем состоит второй этап решения этой задачи? На каком основании можно утверждать, что заданная и вспомогательная прямые пересекаются? 

4. В чем состоит третий этап? Доказать, что найденная точка встречи — искомая.

Работа в малых группах №4 (1 час). Практическое занятие №4.

Тема: Команды раздела «Геометрия», редактирование в компас - 3d. Чертеж пластины.

Вопросы:

1.В чем состоит принцип замены плоскостей проекций?

2. Можно ли использовать способ замены плоскостей проекций для нахождения натуральной величины плоской фигуры?

3. В чем состоит прием вращения и каковы его частные случаи? 

4. Как осуществляется вращение плоской фигуры вокруг линий уровня?

5. В чем сущность способа плоскопараллельного перемещения?

6. В каком случае целесообразней применить плоскопараллельное перемещение?

Работа в малых группах №5 (1 час). Практическое занятие №5.

Тема: Многогранные поверхности. Точка на поверхности. Сечение многогранника плоскостью. Сечение многогранной поверхности несколькими секущими плоскостями. Сечение комбинированной многогранной поверхности секущей плоскостью. Сечение полой фигуры секущей плоскостью

Вопросы:

1. Какая поверхность называется призматической?

2. Как образуется призматическая поверхность?
3. Какое геометрическое тело называется многогранником? Призмой?

4. Что такое сетка многогранника?

5. Как найти точку на поверхности призмы?

6. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения призмы проецирующей плоскостью?

7. Какая поверхность называется пирамидальной?

8. Как образуется пирамидальная поверхность?

9. Какое геометрическое тело называется пирамидой?

10. Как найти точку на поверхности призмы?

11. Какие главные особенности Вы можете выделить при построении линии пересечения пирамиды проецирующей плоскостью?

Работа в малых группах №6 (1 час). Практическое занятие №6.

Тема: Поверхности. Поверхности вращения.

Вопросы: 

1. Какая поверхность называется цилиндрической?

2. Как образуется цилиндрическая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется цилиндром?

4. По каким линиям можно рассечь поверхность цилиндра вращения и как в каждом отдельном случае расположена секущая плоскость относительно оси цилиндра?

4. Какая поверхность называется конической?

5. Как образуется коническая поверхность?

3. Какое геометрическое тело называется конусом?

6. Какие линии можно получить при пересечении конической поверхности вращения плоскостью?

7. Какая поверхность называется сферической?

8. Как образуется сферическая поверхность?

9. Какое геометрическое тело называется сферой?

10. Какие линии можно получить при пересечении сферической поверхности вращения проецирующей плоскостью плоскостью?

11. Какая поверхность называется торовой?

12. Как образуется торовая поверхность?

13. Какое геометрическое тело называется тором? какие виды торовых поверхностей Вы знаете?

14. Какие линии можно получить при пересечении торовой поверхности вращения проецирующей плоскостью?
Работа в малых группах №7 (1 час). Практическое занятие №9.

Тема: Построение основных видов и объема в компас-3d.

Вопросы:

1. Какое изображение называется видом?

2. Какие названия видов на чертеже устанавливает ГОСТ 2.305-2008?

3. Какое изображение называется местным видом?

Работа в малых группах №8 (1 час). Практическое занятие №10.

Тема: Алгоритм создания 3D модели штуцера в компас-3d.

Вопросы:

	Оценка
	Критерии

	отлично


	Выполнение работы промежуточной аттестации должно быть качественным, в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих правила выполнения конструкторской документации. Студент демонстрирует отличные знания основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; разработке проектной и рабочей документации на различных стадиях проектирования, оформлении законченных проектных работ);

- основные способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства в графической системе Компас 3D, необходимые для выполнения и чтения чертежей деталей; составления конструкторской документации;

- на высоком уровне умеет анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; 

- владеет превосходными навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций, необходимых в профессиональной деятельности

	хорошо


	Выполнение зачетной работы должно выполняться в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих правила выполнения конструкторской документации. Студент демонстрирует хорошие знания основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; разработке проектной и рабочей документации на различных стадиях проектирования, оформлении законченных проектных работ);

- основные способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства в графической системе Компас 3D, необходимые для выполнения и чтения чертежей деталей; составления конструкторской документации;

- умеет анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; 

 - владеет навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций.

	удовлетворительно


	Выполнение большинства заданий зачетной работы. Студент демонстрирует удовлетворительные знания некоторых законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры;

- какие-либо способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства в графической системе компас – 3d, необходимые для выполнения и чтения чертежей деталей; составления конструкторской документации;

- с трудом умеет анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; не всегда может использовать основные законы, методы и приемы начертательной геометрии, необходимые в профессиональной деятельности;

 - плохо владеет навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, некоторыми методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций, необходимых в профессиональной деятельности.

Грубые погрешности, которые студент допустил в процессе работы над заданиями, после консультации с преподавателем должны быть исправлены.

	неудовлетворительно


	Невыполнение большинства заданий зачетной работы. Студент демонстрирует неудовлетворительные знания основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 


4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа (КР) – это самостоятельное исследование, которое создано на обоснование теоретического материала по основным темам курса и выработку навыков практического выполнения расчетов. В выводах КР подводятся итоги из всех освещенных вопросов, а также определяются основные проблемы и пути их возможного решения. Цель контрольная работы - закрепление теоретических знаний по дисциплине, формирование практических навыков по определению оптимального варианта организации взаимодействия Контрольная работа - это персональное исследование студента. Выполняя КР, студент обогащает знания и умения, усвоенные в период изучения предмета, а именно: определять цель, выделять задачи, формулировать проблемы и находить способы их решения. Работая над КР студент формирует умения и способности, которые будут важными в будущем при решении более сложных задач (дипломная работа, научное исследование и т.п.). Студенты работают над темой индивидуальной работы под руководством преподавателя. КР выполняется по индивидуальным вариантам. 

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графических работ по дисциплине «Инженерная графика»
КР№1

Тема: Соединения разъёмные. Соединения резьбовые.
Выполнить: расчет параметров соединения болтом и шпилькой; трехмерную сборочную модель резьбового соединения при использовании библиотеки «Стандартные изделия»; чертеж и спецификацию сборочной единицы.

Задание 1. Болт ГОСТ 7798-70: d=M30, n= 20мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M22, n= 22мм 
Задание 2. Болт ГОСТ 7798-70: d=M16, n= 18мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M24, n= 45мм

Задание 3. Болт ГОСТ 7798-70: d=M16, n= 25мм, m=50мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M30, n= 35мм

Задание 4. Болт ГОСТ 7798-70: d=M24, n= 16мм, m=40мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M36, n= 36мм

Задание 5. Болт ГОСТ 7798-70: d=M20, n= 15мм, m=35мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M20, n= 24мм

Задание 6. Болт ГОСТ 7798-70: d=M30, n= 20мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M22, n= 26мм

Задание 7. Болт ГОСТ 7798-70: d=M24, n= 24мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M22, n= 25мм

Задание 8. Болт ГОСТ 7798-70: d=M24, n= 30мм, m=20мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M24, n= 20мм

Задание 9. Болт ГОСТ 7798-70: d=M30, n= 20мм, m=30мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M20, n= 30мм

Задание 10. Болт ГОСТ 7798-70: d=M20, n= 15мм, m=40мм. Шпилька ГОСТ 22032-76: d=M28, n= 40мм

КР№2

Тема: Соединения разъёмные. Зубчатые передачи.

Выполнить: расчет геометрических параметров цилиндрической передачи двухступенчатого соосного редуктора средствами расчетно-графических конструкторских приложений систем проектирования; трехмерные модели звеньев передачи; сборочную модель передачи; документ спецификации

Задание 1. шестерня Z1 = 20  колесо Z2 = 35;

Задание 2. шестерня Z1 = 30 колесо Z2 = 40;

Задание 3. шестерня Z1 = 17 колесо Z2 = 35;

Задание 4. шестерня Z1 = 25 колесо Z2 = 50;

Задание 5. шестерня Z1 = 28 колесо Z2 = 40;

Задание 6. шестерня Z1 = 35 колесо Z2 = 58;

Задание 7. шестерня Z1 = 45 колесо Z2 = 65;

Задание 8. шестерня Z1 = 20 колесо Z2 = 44;

Задание 9. шестерня Z1 = 17 колесо Z2 = 40;

Задание 10. шестерня Z1 = 30 колесо Z2 = 65.

	Оценка
	Критерии 



	отлично
	выполнены поставленные цели работы, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

	хорошо
	выполнены все задания работы; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

	удовлетворительно
	выполнены все задания расчетно-графической работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

	Неудовлетворительно 
	студент не выполнил или выполнил неправильно задания расчетно-графической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.


ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                                                                                   Экзаменационные вопросы

по дисциплине Б1.О.08.01 Инженерная графика
	№ и наименование
раздела
	Вопросы к экзамену

	1
	2

	1. Начертательная геометрия
	1.1 Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование.

	
	1.2. Проецирование прямой линии.

	
	1.3. Комплексный чертеж плоскости. Способы задания плоскости на чертеже

	
	1.4. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

	
	1.5. Главные позиционные задачи для прямой и плоскости

	
	1.6. Главные позиционные задачи для двух плоскостей

	
	1.7. Способы преобразования чертежа. Замена плоскостей проекций

	
	1.8. Способы преобразования чертежа. Способ вращения

	
	1.9. Способы преобразования чертежа. Плоскопараллельное перемещение

	
	1.10. Поверхности. Многогранники. Призма

	
	1.11. Поверхности. Многогранники. Пирамида

	
	1.12. Поверхности. Поверхности вращения. Цилиндр

	
	1.13. Поверхности. Поверхности вращения. Конус

	
	1.14. Поверхности. Поверхности вращения. Сфера

	
	1.15. Поверхности. Поверхности вращения. Тор

	
	1.16. Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей

	
	1.17. Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей. Метод сфер


Зачетные вопросы

по дисциплине Б1.О.08.01 Инженерная графика

	№ и наименование
раздела
	Вопросы к зачету

	1
	2

	2.Инженерная графика
	2.1. Правила выполнения изображений. Виды

	
	2.2. Правила выполнения изображений. Разрезы простые

	
	2.3. Правила выполнения изображений. Разрезы сложные

	
	2.4. Правила выполнения изображений. Сечения

	
	2.5. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

	
	2.6. Соединения разъемные резьбовые. Соединение шпилькой

	
	2.7. Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом.

	
	2.8. Соединения разъемные шпоночные.

	
	2.9. Соединения разъемные шлицевые.

	
	2.10. Соединения разъемные. Зубчатые передачи

	
	2.11. Соединения неразъемные сварные

	3. Компьютерная графика
	3.1. Электронная конструкторская документация. Виды и комплектность. Общие сведения.

	
	3.2. Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения.

3.3. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Пластина.

	
	3.4. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Втулка.

3.5. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер.

	
	3.6. Электронная модель сборочной единицы. Сборочный чертеж.


 Структура экзаменационного билета

Осенний семестр (вопросы 1.1. - 1.17)

Билеты 1-15

Билет состоит из двух вопросов:

Вопросы 1,2 – ОПК – Раздел 1.  Начертательная геометрия
Составитель:

С.А. Фрейберг, к.п.н., доцент кафедры СДМ
_______________

	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 1

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. 

Задача. Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек  А(0,15,30), В(30,35,10), С(50,0,40). 

2. Проецирование прямой линии.

Задача. Методом прямоугольного треугольника найти натуральную величину прямой LM (L(60,0,60), М(30,20,10)) и углы её наклона к П1 и П2. 

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                    Фрейберг С.А.                                                                                            
Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол ___ от «___» _______2026г.                                                                                                 
Заведующий кафедрой  СДМ                              ______________                          Зеньков С.А


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 2

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости 

Задача. В плоскости Σ(А,В,С), А(60,25,0), В(30,40,35), С(5,5,10) построить горизонталь и фронталь.

        2. Главные позиционные задачи для прямой и плоскости.

Задача. Построить линию пересечения двух плоскостей общего положения α(А,В,С) и β(D,E,K). Определить видимость. А(117,90,9), В(52,25,79), С(0,83,48), D(68,110,85), E(135,19,36), K(14,52,0)

Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                              
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                 

Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 3

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций.

Задача. Способом замены плоскостей проекций определить расстояние от точки M до прямой АВ. А(35,20,10), В(15,5,30), M(40,10,35). 

2. Поверхности. Многогранники. Призма

Задача. Перечертить заданные изображения моделей. Построить их профильную проекцию.
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Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                    
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                  
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 4

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Поверхности. Поверхности вращения. Конус

Задача. Построить три проекции заданных геометрических тел
[image: image151.jpg]



2. Проецирование прямой линии.

Задача. Построить наглядное изображение и комплексный чертёж (две проекции) прямой АВ: А(10, 0, 15), В(50,40,0).

Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                                
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                      
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 5

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Способы задания плоскости на чертеже

Задача. В точке А построить: плоскость общего положения, фронтально-проецирующую плоскость, горизонтальную уровня. (на трех чертежах)
      2. 
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Задача. Построить линию пересечения заданных поверхностей используя способ вспомогательных концентрических сфер.

Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                           
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                    
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 6

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
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2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)

Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                            
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                  
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 7

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости
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Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)

Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                 
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                     
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет №8

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
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2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)
Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                                 
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                      
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 9

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
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2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)
Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                                 
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                         
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 10

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости
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Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)

Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                               
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                        
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 11

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
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2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)
Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                             
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                  
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 12

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
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2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)
Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                                
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                               
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 13

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
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2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)
Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                          
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                         
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 14

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости

Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
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2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)
Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                      
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                    
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Экзаменационный билет № 15

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Комплексный чертеж плоскости. Основные позиционные задачи. Прямые и точки в плоскости
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Задача. Построить: недостающие проекции точек, принадлежащих плоскости Λ(S, m), Ρ(b || d) и Ε (NKF);
2. Способы преобразования чертежа, замена плоскостей проекций

Задача. Способом замены плоскостей проекций найти натуральную величину плоскости α(АВС),

А(90,20,20), В(30,10,60), С(10,50,0)

Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________            С.А. Фрейберг                                                                                              
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ____ от « ____» _________ 2026г.                                                                                                                                      
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________               С.А. Зеньков 


          К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.

Критерии оценки экзамена по дисциплине «Инженерная графика»

	Оценка
	Критерии

	Отлично
	Обучающийся:

 Знает:

· на осознанном уровне основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых в профессиональной деятельности (при подготовке проектной и рабочей технической документации в строительной сфере; оформлении законченных проектно-конструкторских работ);

 на отличном уровне основные способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства, в том числе в графической системе компас – 3d.

Умеет:
на высоком уровне анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; великолепно использовать законы, методы и приемы начертательной геометрии; выполнять индивидуальные задания на высоком качественном уровне, в соответствии с требованиями государственных стандартов; мастерски оформлять конструкторские документы.
Владеет:
прочными навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций; великолепными навыками чтения и построения чертежей планировочной организации открытых пространств;

	Хорошо
	Обучающийся:

 Знает:

основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; разработке проектной и рабочей документации, оформлении законченных проектных работ; на хорошем уровне основные способы и приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства, в том числе в графической системе компас – 3d.

Умеет:
анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; использовать законы, методы и приемы начертательной геометрии; выполнять индивидуальные задания на высоком качественном уровне, в соответствии с требованиями государственных стандартов; мастерски оформлять конструкторские документы.
Владеет:
прочными навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций; навыками чтения и построения чертежей планировочной организации открытых пространств, дизайна внешней среды, проектирования, строительства и содержания, реконструкции и реставрации объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства;

	Удовлетворительно
	Обучающийся:

Знает:

какие-либо законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; разработке проектной и рабочей документации, оформлении законченных проектных работ; какие-либо приемы геометро - графического формирования объектов реального пространства, в том числе в графической системе компас – 3d.

Умеет:
воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; использовать какие-либо способы начертательной геометрии; выполнять индивидуальные задания под непосредственным руководством преподавателя.

Владеет:
какими-либо навыками графических способов решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций; какими-либо навыками чтения и построения чертежей планировочной организации открытых пространств.

	Неудовлетворительно
	Обучающийся:

Знает:

 в общих чертах о существовании основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых при сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; разработке проектной и рабочей документации, оформлении законченных проектных работ.

Умеет:
 с трудом воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; с трудом использовать приемы начертательной геометрии; при выполнении индивидуальных заданий, даже под руководством преподавателя, допускать ошибки и проявлять непонимание к их исправлению. 

Владеет:
некачественными графическими способами решения позиционных и метрических задач для пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскостях проекций; слабыми навыками чтения чертежей планировочной организации открытых пространств.


Структура зачетного билета

Весенний семестр (вопросы 2.1. - 2.11, 3.1. - 3.11)

Билеты 1-15

Билет состоит из двух вопросов:

Вопросы 1,2 – ОПК – Раздел 2. Инженерная графика, Раздел 3. Компьютерная графика 

Составитель:

С.А. Фрейберг, к.п.н., доцент кафедры СДМ
_______________

	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 1

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

	1. Правила выполнения изображений. Виды

Задача. По наглядному изображению предмета построить шесть ортогональных проекций
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        2. Правила выполнения изображений. Разрезы простые

Задача. Выполнить фронтальный и профильный разрезы на месте соответствующих видов модели.

Билет составил: к.п.н., доцент                      ____________          С.А. Фрейберг                                                                                           
Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол ___ от « __» ______20___ г.                                                                                                                              
Заведующий кафедрой СДМ                              ______________             С.А.Зеньков 


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет №2 

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	1. Правила выполнения изображений. Сечения

Задача. Используя  систему проектирования построить твердотельную модель детали «Вал». Создать ассоциативный чертеж. Выполнить необходимые сечения


2. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение болтом с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм и толщинами соединяемых деталей m = 20мм; n = 30мм.

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                    Фрейберг С.А.               

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол ___ от «___» _______202__г.                                                                                                                       
Заведующий кафедрой  СДМ                              ______________                          Зеньков С.А.


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 3

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	1. Правила выполнения изображений. Виды

Задача. По наглядному изображению предмета построить шесть ортогональных проекций


2. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение болтом с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм и толщинами соединяемых деталей m = 20мм; n = 30мм.

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                    Фрейберг С.А.               

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол ___ от «___» _______202__г.                                                                                                                                      
Заведующий кафедрой  СДМ                              ______________                          Зеньков С.А.


	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 4

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	           1.  Правила выполнения изображений. Сечения
Задача. Начертить главный вид вала. Вид слева заменить необходимыми сечениями

  2. Соединения неразъемные сварные

Задача. Выполнить чертеж и модель сборочной единицы «Кронштейн» 

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                    Фрейберг С.А.               

Утверждено на заседании кафедры: СДМ  протокол ___ от «___» _______202__г. 
Заведующий кафедрой  СДМ                              ______________                          Зеньков С.А.



	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 5

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	           1.  Соединения разъемные резьбовые. Соединение шпилькой
Задача. Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение шпилькой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм, толщиной соединяемой детали  n = 25мм, шагом P = 3,5, длиной посадочного конца l1 = 30мм.

2. Соединения разъемные шлицевые

Задача. Выполнить чертеж шлицевого соединения вала и втулки по ГОСТ 1139-80 номинальным размером 8х36х40х7 

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                    Фрейберг С.А.               
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 6

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	         1. Соединения разъемные резьбовые. Соединение болтом

Задача. Пользуясь приведёнными условными соотношениями размеров, выполнить конструктивное соединение болтом с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы d =  30 мм и толщинами соединяемых деталей m = 20мм; n = 30мм.
2. Соединения разъемные шпоночные

Задача. Выполнить чертеж шпоночного соединения вала и втулки по ГОСТ 23360-78 . Диаметр вала 32мм
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 7

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	         1. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Втулка

Задача. По размерам, приведенным в табл. 5 (ГОСТ 1978–81) разработать электронную модель и чертеж детали «Втулка подшипника скольжения
2. Соединения разъемные шпоночные

Задача. Выполнить чертеж шпоночного соединения вала и втулки по ГОСТ 24071-97 . Диаметр вала 32мм
Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                    Фрейберг С.А.               
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 8

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	         1. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

Задача. По размерам, приведенным в табл. 23 (ГОСТ 25878–85, исполнение 1) разработать электронную модель и чертеж детали «Штуцер». 


2. Правила выполнения изображений. Разрезы сложные

Задача. Выполнить изображение ступенчатого разреза
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 9

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	1. Электронная конструкторская документация. Виды и комплектность. Общие сведения.

2. Соединения неразъемные сварные (задача)

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                    Фрейберг С.А.               
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 10

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	1. Соединения разъемные. Зубчатые передачи

Задача. При использовании конструкторских приложений системы проектирования Компас 3D выполнить чертежи и модель зубчатого колеса
2. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Пластина

Задача. Средствами чертежно-графичнеского редактора истсемы проектирования Компас 3D выполнить чертеж детали «Пластина»
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 11

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	1. Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения

2. Электронные модели и чертежи типовых деталей. Штуцер

Задача. По размерам, приведенным в табл. 23 (ГОСТ 25878–85, исполнение 1) разработать электронную модель и чертеж детали «Штуцер». 
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 12

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	1. Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом

Задача. Выполнить конструктивное соединение винтом номинальным диаметром 30мм
2. Соединения разъемные шлицевые

Задача. Выполнить чертеж шлицевого соединения вала и втулки по ГОСТ 1139-80 номинальным размером 8х32х36х6 

Билет составил:  к.п.н., доцент                      ____________                    Фрейберг С.А.               
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 13

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	1. Правила выполнения изображений. Виды

Задача. По наглядному изображению предмета построить шесть ортогональных проекций

2. Правила выполнения изображений. Разрезы сложные

Задача. Выполнить изображение ломаного разреза
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 14

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	1. Соединения разъемные шпоночные

Задача. Выполнить чертеж шпоночного соединения вала и втулки по ГОСТ 23360-78 . Диаметр вала 44 мм
2. Электронная модель и чертеж детали. Общие сведения
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	Минобрнауки России

ФГБОУ ВО 

«БрГУ»
	Зачетный билет № 15

по дисциплине  Инженерная графика

35.03.02  Лесоинженерное дело


	1. Соединения разъемные резьбовые. Соединение винтом

Задача. Выполнить конструктивное соединение винтом номинальным диаметром 30мм
2. Соединения разъемные шлицевые

Задача. Выполнить чертеж шлицевого соединения вала и втулки по ГОСТ 1139-80 номинальным размером 8х32х36х6 
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ФОРМА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ДИСЦИПЛИНАРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
Оценочные средства 

для диагностического дисциплинарного тестирования

по компетенцииОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий.

	Код и содержание индикаторов достижения
	Планируемые результаты обучения по дисциплине

	ОПК – 1.1 

Применяет методы естественнонаучных дисциплин (физики, химии) при решении задач профессиональной деятельности

	Знать Способы решения типовых задач профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий. 
Уметь: Решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий.
Владеть: Способами решения типовых задач профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий.


Распределение заданий по типам и уровням сложности
	Индикатор компетенции
	Уровень сложности задания
	Тип задания
	Количество заданий

	Семестр 1

	ОПК – 1.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	6

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	8

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	2

	Итого для ОПК - 1
	16


	Семестр 2

	ОПК – 1.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	5

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	8

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Итого для ОПК - 1
	14


Комплект тестовых заданий
	Индикатор 
	ОПК – 1.1
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Какая из точек выше в пространстве и ближе к наблюдателю?
[image: image1]

     М

     N

     K

     C

2. Параллельные прямые изображены на чертеже …
[image: image2]          [image: image3]       [image: image4]           [image: image5]
    А                Б                В              Г

3. Отрезки прямых не параллельны на чертеже
[image: image6]       [image: image7][image: image8]

 INCLUDEPICTURE  \d "https://test.i-exam.ru/pic/47762/860493/upcefxjmqvvphdjm.png" \* MERGEFORMATINET [image: image9]
         А                                Б                         С                           Д

4. На каком чертеже прямая расположена параллельно плоскости?
[image: image10] [image: image11]   [image: image12]     

                   А                                 Б                                      В

5. На чертеже точка В принадлежит  …
[image: image13]
А  Фронтально-проецирующей плоскости  

Б  Горизонтально-проецирующей плоскости 

В  Плоскости общего положения

6. Поверхности пирамиды принадлежит точка …
[image: image14]
(А – 1, Б – L, В – K)


	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	на установление соответствия между объектами двух множеств

	7. Установите соответствие между координатами заданных точек и их положением в пространстве 

1. Точка, имеющая координаты (0,0,30)
2. Точка, имеющая координаты (25,0,0)
3. Точка, имеющая координаты (0,38,54)
1  оси проекций OZ 
2  оси проекций  ОX 
3  плоскости проекций П3 
4 плоскости проекций П2 
(1, 2, 3)

8. Установите соответствие между наименованием прямой и её комплексным чертежом

1. Нулевая фронтальная прямая
2. Прямая общего положения
3. Фронтально-проецирующая прямая
4. Горизонтальная прямая
[image: image15]
   [image: image16]
  [image: image17]

                А                                      Б                                   В

(1 - А; 2 - Б; 3- В)

9. Установите соответствие между наименованием поверхности и ее чертежом 

1. Тор
2. Цилиндр
3. Конус
4. Эллипсоид
        [image: image18]    [image: image19]  [image: image20] 

                    А                         Б                              В

(1 - А, 2 - Б, 3 - В)

10. Установите соответствие между обозначенными на рисунке элементами поверхности вращения и их наименованием.
[image: image21]
1. Осевая плоскость
2. Экватор
3. Горло
(1 - β, 2 - n, 3 - g) 

11. Установите соответствие между наименованием вида и его характеристикой по ГОСТ 

1. Местный вид
2.  Главный вид (вид спереди)
3.  Дополнительный вид
А  - изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета 
Б - основной вид предмета на фронтальной плоскости проекции, который дает наиболее полное представление о форме и размерах предмета, относительно которого располагают остальные виды 
В- изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применяемое для неискаженного изображения поверхности 
(1 - А; 2 - Б; 3 - В) 
12. Установите соответствие между наименованием разреза и его определением по ГОСТ
1. Местный разрез
2. Наклонный разрез 
3. Ломанный разрез
А - разрез, выполненный секущей плоскостью только в отдельном, ограниченном месте предмета 

Б - разрез, выполненный секущей плоскостью, составляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого 

В - разрез, выполненный пересекающими плоскостями 

Г - разрез выполненный параллельными секущими плоскостями 

(1 - А; 2 - Б; 3 - В)

13. Установите соответствие между выполненным на чертеже разрезом и его наименованием
1. Разрез наклонный
2. Разрез ступенчатый
3. Разрез фронтальный
 [image: image22]    [image: image23]   [image: image24]
          А                            Б                            В

(1 - А; 2 - Б; 3 – В)
14. Установите соответствие между названием сечения и его изображением.
1. Вынесенное сечение
2. Наложенное сечение
3. Вынесенное сечение в разрыве
         [image: image25]     [image: image26]       [image: image27]     [image: image28]
               А                                        Б                                         В                                 Г

(1 - А; 2 - Б; 3 – В)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	15. Продолжите предложение. Поверхность, образованную при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности, называют… (дайте ответ в соответствующем падеже)
(РЕЗЬБОЙ)
16. Вставьте в предложение пропущенное слово. На рисунке приведена модель …… соединения.
[image: image29]
(БОЛТОВОГО)


Комплект тестовых заданий
	Индикатор 
	ОПК – 1.1
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	17. Правильно выполнено изображение глухого резьбового отверстия на рисунке ...
[image: image30]  [image: image31]  [image: image32]   [image: image33]
         А                                  Б                        Г                            Д

(Г)

18. Поверхности пирамиды принадлежит точка …
[image: image34]
(K)
19. Натуральная величина отрезка прямой найдена способом замены плоскостей проекций на рисунке ...

[image: image35]    [image: image36] [image: image37]      [image: image38]
     А                                                Б                                        В                                Г
(А)

20. На чертеже повернутый дополнительный вид обозначен буквой...…

[image: image39]
(Б)

21. На чертеже буквой А обозначен ……
[image: image40]
1 вид слева

2 дополнительный вид

3 местный вид
(3)



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	22. Установите соответствие между выполненными на чертеже сечениями и их наименованиями

1. Вынесенное симметричное
2. Вынесенное в разрезе
3. Наложенное симметричное
4. Вынесенное несимметричное
5. Наложенное несимметричное
 А[image: image41]Б   [image: image42] В [image: image43]Г[image: image44]
(1 - А, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г)

23. Установите соответствие типа резьбы и его обозначения на чертеже
1. Трубная коническая резьба на стержне
2. Упорная резьба
3. Метрическая резьба

(1- R, 2 - S, 3 - M)

24. Соответствие между типом винта и его изображением…
1. винт со сферической головкой 
2. винт с потайной головкой 
3. винт с цилиндрической головкой
4. винт с полупотайной головкой

[image: image45]     [image: image46]
                      А                                                       Б

[image: image47]   [image: image48]
                          В                                                      Г

(1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г)

25. Установите соответствие между типами шлицевых поверхностей и их моделями
1. Треугольные
2. Эвольвентные
3. Прямобочные

[image: image49]               [image: image50]               [image: image51]
               А                                                         Б                                               В

 (1 – А, 2 – Б, 3 – В)

26. Установите соответствие между графическим обозначением неразъемного соединения на чертеже и его наименованием
1. Сварное соединение
2. Паяное соединение
3. Клеевое соединение

[image: image52][image: image53]     [image: image54]
          А                                  Б                                     В

(1 -А, 2 – Б, 3 – В)

27. Установите соответствие между типов паяного соединения и его наименованием по ГОСТ
1. Стыковое
2. Угловое
3. Накладное
4. Тавровое

[image: image55]  [image: image56]    [image: image57]
            А                          Б                                   В

(1 – А, 2 – Б, 3 – В)

28. Установите соответствие между наименованием операции моделирования и изображением, дающим информацию о принципе её выполнения (твердотельное моделирование в системе проектирования “Компас 3D”).
1. Операция “Вырезать вращением”
2. Операция “Сечение”
3. Операция “Вырезать выдавливанием”

[image: image58]  [image: image59]  [image: image60]  [image: image61]
                    А                                            Б                                 В                                                      Г

(1 – А, 2 – Б, 3 – В)

29. Установите соответствие между операцией моделирования и результатом её выполнения (трехмерная модель)
[image: image62]   [image: image63]    [image: image64]
                 А                                    Б                                         В
1 Операция вращения 

2 Операция выдавливания 

3 Кинематическая операция 

4 Операция “Сечение по эскизу” 

 (А – 1, Б – 2, В – 3)



	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	30. Длина резьбы в отверстии равна ….. (введите числовое значение).
[image: image65]
(27)


Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения тестовых заданий 

	Номер задания
	Перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения задания

	-
	-


Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	М
	16
	БОЛТОВОГО

	2
	А
	17
	Г

	3
	С
	18
	К

	4
	В
	19
	А

	5
	Б
	20
	Б

	6
	К
	21
	3

	7
	1, 2, 3
	22
	1 - А, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г

	8
	1 – А, 2 – Б, 3 - В
	23
	1 - R,  2 - S,  3 - M

	9
	1 – А, 2 – Б, 3 - В
	24
	1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

	10
	1 - β, 2 - n, 3 - g
	25
	1 – А, 2 – Б, 3 – В

	11
	1 - А; 2 - Б; 3 - В
	26
	1 – А, 2 – Б, 3 – В

	12
	1 - А; 2 - Б; 3 - В
	27
	 1 – А, 2 – Б, 3 – В

	13
	1 - А; 2 - Б; 3 - В
	28
	1 – А, 2 – Б, 3 – В

	14
	1 - А; 2 - Б; 3 – В
	29
	1 – А, 2 – Б, 3 – В

	15
	РЕЗЬБОЙ
	30
	27


Оценочные средства 

для диагностического дисциплинарного тестирования

по компетенции ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности

	Код и содержание индикаторов достижения
	Планируемые результаты обучения по дисциплине

	ОПК – 2.1 

Использует нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 
	Знать Методы использования нормативных правовых актов; способы оформления специальной документации в профессиональной деятельности.
Уметь: Использовать нормативные правовые акты; оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности. 

Владеть: Способностью использовать нормативные правовые акты; оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности.


Распределение заданий по типам и уровням сложности
	Индикатор компетенции
	Уровень сложности задания
	Тип задания
	Количество заданий

	Семестр 1

	ОПК – 2.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	5

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	9

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	2

	Итого для ОПК - 1
	16


	Семестр 2

	ОПК – 2.1
	Базовый (20%)
	выбором одного/нескольких ответов
	6

	
	Повышенный (70%)
	на установление последовательности
	9

	
	
	на установление соответствия
	

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Итого для ОПК - 1
	16


Комплект тестовых заданий
	Индикатор 
	ОПК – 2.1
	Семестр
	1

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	1. Плоскость пересекает цилиндрическую поверхность по эллипсу, если она проходит .....

   1 - под углом 45º к оси цилиндра 

   2- параллельно оси цилиндра 

   3 - под углом 30º к оси цилиндра 

   4- перпендикулярно оси цилиндра

(1, 3)

2. Меридианами поверхности вращения, показанной на чертеже, являются линии …
                            [image: image66.png]



    (1, 2)

3. На каком рисунке виды предмета построены правильно?
       ​[image: image67.png]



[image: image68.png]


​​
​

[image: image70.png]


​​  ​

[image: image72.png]


  ​

[image: image74.png]


​​  

​[image: image76.png]


​​
         А                                Б                                            С                                     Д

(Д)

4. Дополнительный вид правильно обозначен на рисунке….
   ​

[image: image78.png]


​​ 

​

[image: image80.png]


​​​

[image: image82.png]


 ​

[image: image84.png]


​​ ​

[image: image86.png]


​​  
                   А                                 Б                                      В                           Г

(Б)
5. Профильный разрез детали правильно выполнен на рисунке.…
​[image: image87.png]



[image: image88.png]


​​
​

[image: image90.png]


​​  [image: image91]  [image: image92]  [image: image93]
            1                          2                           3                           4

(4)



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	на установление соответствия между объектами двух множеств

	6. Установите соответствие между координатами заданных точек и их положением в пространстве 

1. Точка, имеющая координаты (0,0,30)
2. Точка, имеющая координаты (25,0,0)
3. Точка, имеющая координаты (0,38,54)
А  оси проекций OZ 
Б  оси проекций  ОX 
В  плоскости проекций П3 

Г плоскости проекций П2 

(1 -А, 2 -Б, 3 -В)

7. Установите соответствие между наименованием прямой и её комплексным чертежом

1. Нулевая фронтальная прямая
2. Прямая общего положения
3. Фронтально-проецирующая прямая
4. Горизонтальная прямая
[image: image94]
   [image: image95]
  [image: image96]

                А                                      Б                                   В

(1 - А; 2 - Б; 3- В)

8. Установите соответствие между наименованием поверхности и ее чертежом 

1. Тор
2. Цилиндр
3. Конус
4. Эллипсоид
        [image: image97]
    [image: image98]
  [image: image99]
 

                    А                         Б                              В

(1 - А, 2 - Б, 3 - В)

9. Установите соответствие между обозначенными на рисунке элементами поверхности вращения и их наименованием.
[image: image100]
1. Осевая плоскость
2. Экватор
3. Горло
(1 - β, 2 - n, 3 - g) 

10. Установите соответствие между наименованием вида и его характеристикой по ГОСТ 

4. Местный вид
5.  Главный вид (вид спереди)
6.  Дополнительный вид
А  - изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета 
Б - основной вид предмета на фронтальной плоскости проекции, который дает наиболее полное представление о форме и размерах предмета, относительно которого располагают остальные виды 
В- изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применяемое для неискаженного изображения поверхности 
(1 - А; 2 - Б; 3 - В) 
11. Установите соответствие между наименованием разреза и его определением по ГОСТ
1. Местный разрез
2. Наклонный разрез 
3. Ломанный разрез
А - разрез, выполненный секущей плоскостью только в отдельном, ограниченном месте предмета 

Б - разрез, выполненный секущей плоскостью, составляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого 

В - разрез, выполненный пересекающими плоскостями 

Г - разрез выполненный параллельными секущими плоскостями 

(1 - А; 2 - Б; 3 - В)

12. Установите соответствие между выполненным на чертеже разрезом и его наименованием
1. Разрез наклонный
2. Разрез ступенчатый
3. Разрез фронтальный
 [image: image101]    [image: image102]   [image: image103]
          А                            Б                            В

(1 - А; 2 - Б; 3 – В)
13. Установите соответствие между названием сечения и его изображением.
1. Вынесенное сечение
2. Наложенное сечение
3. Вынесенное сечение в разрыве
         [image: image104]     [image: image105]       [image: image106]     [image: image107]
               А                                        Б                                         В                                 Г

(1 - А; 2 - Б; 3 – В)
14. Установите соответствие между выполненными на чертеже сечениями и их наименованиями
1. Вынесенное симметричное

2. Вынесенное в разрыве

3. Наложенное симметричное

4. Вынесенное несимметричное

5. Наложенное несимметричное

[image: image108][image: image109]  [image: image110][image: image111]
            А                                Б                                     В                                  Г   

(1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г)



	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	15. Вставьте словосочетание. Чертеж детали – это документ содержащий  ...………... и другие данные необходимые для ее изготовления и контроля
(ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛИ)
16. Какая операцию необходимо использовать для построения модели изделия, приведенного на рисунке?
(ответ в именительном падеже)

[image: image112]
(ВЫДАВЛИВАНИЕ)


Комплект тестовых заданий
	Индикатор 
	ОПК – 2.1
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	выбором одного/нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа / не менее двух вариантов

	17. Для того чтобы полностью отразить форму и размеры, приведенной на рисунке детали, на ее чертеже необходимо выполнить следующие изображения..…
[image: image113]
       

1 Вид сверху, совмещенный с горизонтальным разрезом 
2 Вид спереди, совмещенный с фронтальным разрезом 
3 Сечение шестигранника 
4 Вид снизу 
 (2, 3)

18. Чертеж детали – это документ,  ……...
1 содержащий электронную геометрическую модель детали и требования
к ее изготовлению и контролю 
2 содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля 
3 содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия габаритными, установочными и присоединительными размерами 
(2)
19. Продолжите предложение. Плоскость в пространстве геометрической модели, на которую выводится визуально воспринимаемая информация, содержащая значения атрибутов определяется как …..
1 плоскость обозначений и указаний 
2 вспомогательная плоскость 
3 проецирующая плоскость 
(1)

20. Сборочный чертеж – это …….
1 документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа) на месте применения. 

2 документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля 

3 документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия 

(2)

21. Номера позиций на сборочном чертеже располагают…...

1 параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и по возможности группируют в колонку или строчку на одной линии 

2 параллельно или перпендикулярно линиям изображения сборочной единицы, располагая на контуре, и группируют только в строчку  

3 произвольно, располагая не контура изображения
(1)

22. Укажите атрибуты электронной модели изделия

1 технические требования 

2 размеры 

3 обозначение материала 

4 осевая линия 

5 параметры отображения модели: прозрачность, излучение, блеск 

6 шероховатость 

7 опорные точки сплайна 

8 образующая поверхности модели 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

31. На чертеже повернутый дополнительный вид обозначен буквой...…

[image: image114]
(Б)

32. На чертеже буквой А обозначен ……
[image: image115]
1 вид слева

2 дополнительный вид

3 местный вид
(3)



	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	33. Установите соответствие между выполненными на чертеже сечениями и их наименованиями

1. Вынесенное симметричное
2. Вынесенное в разрезе
3. Наложенное симметричное
4. Вынесенное несимметричное
5. Наложенное несимметричное
 А[image: image116]Б   [image: image117] В [image: image118]Г[image: image119]
(1 - А, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г)

34. Установите соответствие типа резьбы и его обозначения на чертеже
1. Трубная коническая резьба на стержне
2. Упорная резьба
3. Метрическая резьба

(2- R, 2 - S, 3 - M)

35. Соответствие между типом винта и его изображением…
1. винт со сферической головкой 
2. винт с потайной головкой 
3. винт с цилиндрической головкой
4. винт с полупотайной головкой

[image: image120]     [image: image121]
                      А                                                       Б

[image: image122]   [image: image123]
                          В                                                      Г

(1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г)

36. Установите соответствие между типами шлицевых поверхностей и их моделями
1. Треугольные
2. Эвольвентные
3. Прямобочные

[image: image124]               [image: image125]               [image: image126]
               А                                                         Б                                               В

 (1 – А, 2 – Б, 3 – В)

37. Установите соответствие между графическим обозначением неразъемного соединения на чертеже и его наименованием
1. Сварное соединение
2. Паяное соединение
3. Клеевое соединение

[image: image127][image: image128]     [image: image129]
          А                                  Б                                     В

(2 -А, 2 – Б, 3 – В)

38. Установите соответствие между типов паяного соединения и его наименованием по ГОСТ
1. Стыковое
2. Угловое
3. Накладное
4. Тавровое

[image: image130]  [image: image131]    [image: image132]
            А                          Б                                   В

(1 – А, 2 – Б, 3 – В)

39. Установите соответствие между наименованием операции моделирования и изображением, дающим информацию о принципе её выполнения (твердотельное моделирование в системе проектирования “Компас 3D”).
1. Операция “Вырезать вращением”
2. Операция “Сечение”
3. Операция “Вырезать выдавливанием”

[image: image133]  [image: image134]  [image: image135]  [image: image136]
                    А                                            Б                                 В                                                      Г

(1 – А, 2 – Б, 3 – В)

40. Установите соответствие между операцией моделирования и результатом её выполнения (трехмерная модель)
[image: image137]   [image: image138]    [image: image139]
                 А                                    Б                                         В
1 Операция вращения 

2 Операция выдавливания 

3 Кинематическая операция 

4 Операция “Сечение по эскизу” 

 (А – 1, Б – 2, В – 3)

41. Установите соответствие между значением вспомогательного знака на полке линии-выноски сварного шва и его графическим обозначением на чертеже

1 Сварной шов, выполняемый при монтаже изделия

2 Сварной шов по замкнутой линии

3 Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением

[image: image140][image: image141]

 INCLUDEPICTURE  \d "https://test.i-exam.ru/pic/48156/868720/arygemndnstibyyh.png" \* MERGEFORMATINET [image: image142]
             А                              Б                                     В

(1 – А, 2 – Б, 3 – В)

42. Установите соответствие. На модели детали “Вал” цифрами  9, 10 и 11 обозначены….….
[image: image143]
1 Шлицы 

2 Шпоночный паз 

3 Лыска 

4 Галтель 

5 Канавка 

(1, 2, 3)

43. Установите между приведенными на рисунках документами и их наименованием по ГОСТ 
1. Спецификация. Первый лист
2. Текстовый конструкторский документ. Первый лист
3. Спецификация. Последующий лист
4. Чертеж конструкторский. Первый лист

[image: image144] [image: image145]  [image: image146]    [image: image147]
                    А                                          Б                                                В                                                 Г

(1 -  А, 2 – Б, 3- В, 4 – Г)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	Вве3дите развернутый обоснованный ответ

	44. Длина резьбы в отверстии равна ….. (введите числовое значение).
[image: image148]
(27)

45. На комплексном чертеже точка А ……….. плоскости

[image: image149]
(принадлежит)



Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения тестовых заданий 

	Номер задания
	Перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения задания

	-
	-


Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	1, 3
	17
	2, 3

	2
	1, 2
	18
	2

	3
	Д
	19
	1

	4
	Б
	20
	1 - А, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г

	5
	4
	21
	1 - R, 2 - S, 3 - M

	6
	1 -А, 2 -Б, 3 -В
	22
	1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

	7
	1 – А, 2 – Б, 3 - В
	23
	1 – А, 2 – Б, 3 – В

	8
	1 – А, 2 – Б, 3 - В
	24
	1 - А, 2 – Б, 3 – В

	9
	1 - β, 2 - n, 3 - g
	25
	1 – А, 2 – Б, 3 – В

	10
	1 - А; 2 - Б; 3 - В
	26
	1 – А, 2 – Б, 3 – В

	11
	1 - А; 2 - Б; 3 - В
	27
	1 – А, 2 – Б, 3 – В

	12
	1 - А; 2 - Б; 3 - В
	28
	1 – А, 2 – Б, 3 – В

	13
	1 - А; 2 - Б; 3 - В
	29
	1, 2, 3

	14
	1 - А; 2 - Б; 3 – В, 4 - Г
	30
	1 - А, 2 – Б, 3- В, 4 – Г


	15
	ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛИ
	31
	27

	16
	ВЫДАВЛИВАНИЕ
	32
	ПРИНАДЛЕЖИТ


Критерии оценки тестовых заданий 
	Результат оценивания
	Тип задания
	Критерии

	верно
	с выбором одного / 
нескольких ответов
	Полное совпадение с верным ответом

	
	на установление 
последовательности / соответствия
	

	
	с развернутым ответом
	Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).
Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).
Обоснованность ответа (наличие аргументов).
Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).
Сопоставимость с эталонным ответом.

	неверно
	с выбором одного/нескольких ответов; 
на установление 
последовательности / соответствия; 
с развернутым ответом
	Допущены ошибки или ответ отсутствует


Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

	Оценка
	Процент верных ответов

	отлично
	91-100

	хорошо
	80-90

	удовлетворительно
	70-79

	неудовлетворительно
	менее 70


Составитель:

Фрейберг С.А., доцент каф. СДМ, к.п.н. __________________
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ПРОТОКОЛ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОС

Протокол о дополнениях и изменениях в ФОС

на   20___-20___  учебный год

1. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие дополнения:
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие изменения:

	

	

	


Протокол  заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ___ г., 

                    (разработчик)

Заведующий кафедрой  _____________________  

______________________

(подпись)  




      (Ф.И.О.)

Экспертное заключение

на ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине по дисциплине  Инженерная графика

наименование ОПОП 35.03.02  Лесоинженерное дело
	Критерии оценивания
	Наличие (+) / отсутствие (-)
	Соответствие

	
	
	соответствует
	не соответствует

	1. Наличие ФОС по дисциплине 
	+
	соответствует
	

	- титульный лист (бумажный вариант)
	+
	соответствует
	

	- ФОС (электронный вариант)
	+
	
	

	2. Соответствие требованиям Положения о ФОС, макету, структуре
	+
	соответствует
	

	- титульный лист
	+
	соответствует
	

	- паспорт фонда оценочных средств:
	+
	соответствует
	

	- наличие компетенций, индикаторов

(в соответствии с УП и РПД)
	+
	соответствует
	

	- наименование разделов, тем

(в соответствии с РПД)
	+
	соответствует
	

	- перечень и краткая характеристика оценочных средств:
	+
	
	

	- соответствие паспорту ФОС (кол.4 и 5)
	
	соответствует
	

	- комплект оценочных средств для текущего контроля:
	+
	
	

	- кр, РГР и др. 

(оценочные средства в соответствии с УП, РПД, паспортом ФОС и перечнем оценочных средств)
	+
	соответствует
	

	- критерии оценивания
	+
	
	

	- комплект оценочных средств для промежуточной аттестации:
	+
	
	

	- темы (задание) на КР (КП) и иные материалы
	+ 
	
	

	- вопросы к экзамену /зачету или иное 

(в соответствие с паспортом ФОС (кол.4 и 5) и перечнем ОС)  
	+
	соответствует
	

	- критерии оценивания
	+
	
	

	3. Соответствие тестовых заданий для диагностического дисциплинарного тестирования для всех индикаторов сформированности компетенций в требуемом количестве:
	
	соответствует
	

	- наличие тестовых заданий разного типа и уровней сложности;
	+
	соответствует
	

	- наличие обязательных элементов у каждого тестового задания: инструкции по выполнению, текста задания, вариантов ответа и ключей (эталонных ответов);
	+
	соответствует
	

	4. ФОС рекомендован / не рекомендован  к утверждению / рекомендован к доработке (с указанием сроков доработки)
	Рекомендован к утверждению

	5. Замечания и рекомендации эксперта по доработке
	


Эксперт:

Гарус И.А. зав. Каф. ВиПЛР,

_____________________ 



«___» ____________ 20___г.
Экспертное заключение
на ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине по дисциплине  Инженерная графика

наименование ОПОП 35.03.02  Лесоинженерное дело
	Критерии оценивания
	Наличие (+) / отсутствие (-)
	Соответствие

	
	
	соответствует
	не соответствует

	1. Наличие ФОС по дисциплине 
	+
	соответствует
	

	- титульный лист (бумажный вариант)
	+
	соответствует
	

	- ФОС (электронный вариант)
	+
	соответствует
	

	2. Соответствие требованиям Положения о ФОС, макету, структуре
	
	соответствует
	

	- титульный лист
	+
	соответствует
	

	- паспорт фонда оценочных средств:
	+
	соответствует
	

	- наличие компетенций, индикаторов

(в соответствии с УП и РПД)
	+
	соответствует
	

	- наименование разделов, тем

(в соответствии с РПД)
	+
	соответствует
	

	- перечень и краткая характеристика оценочных средств:
	+
	соответствует
	

	- соответствие паспорту ФОС (кол.4 и 5)
	+
	соответствует
	

	- комплект оценочных средств для текущего контроля:
	+
	соответствует
	

	- кр, РГР и др. 

(оценочные средства в соответствии с УП, РПД, паспортом ФОС и перечнем оценочных средств)
	+
	соответствует
	

	- критерии оценивания
	+
	соответствует
	

	- комплект оценочных средств для промежуточной аттестации:
	+
	соответствует
	

	- темы (задание) на КР (КП) и иные материалы
	+ 
	соответствует
	

	- вопросы к экзамену /зачету или иное 

(в соответствие с паспортом ФОС (кол.4 и 5) и перечнем ОС)  
	+
	соответствует
	

	- критерии оценивания
	+
	соответствует
	

	3. Соответствие тестовых заданий для диагностического дисциплинарного тестирования для всех индикаторов сформированности компетенций в требуемом количестве:
	+
	соответствует
	

	- наличие тестовых заданий разного типа и уровней сложности;
	+
	соответствует
	

	- наличие обязательных элементов у каждого тестового задания: инструкции по выполнению, текста задания, вариантов ответа и ключей (эталонных ответов);
	+
	соответствует
	

	4. ФОС рекомендован / не рекомендован  к утверждению / рекомендован к доработке (с указанием сроков доработки)
	Рекомендован к утверждению

	5. Замечания и рекомендации эксперта по доработке
	


Эксперт:

С.А. Зеньков, зав. кафедры СДМ,                              __________________


«20» апреля_ 2026 г.

